**Anexo 2: Formularios de la Cotización**

**Formulario de Cotización del Contratista**

|  |  |
| --- | --- |
| **De:** | **[*Ingresar el nombre del Contratista*]** |
| **Representante del Contratista:** | [*Ingresar el nombre del representante del Contratista*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratista*] |
| **Correo electrónico:** | [*Ingresar el correo electrónico del Contratista*] |

|  |  |
| --- | --- |
| **A:** | **[*Ingresar el nombre del Contratante*]** |
| **Representante del Contratante:** | [*ingresar el nombre del representante del Contratante*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratante****, incluyendo el correo electrónico***] |
| **No. de Referencia de la SdC:** | [*Ingresar el número de referencia de la SdC*] |
| **Fecha de la Cotización:** | [*Ingresar la fecha de la Cotización*] |

Estimado *[ingresar el nombre del representante del Contratante]:*

**PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN**

1. **Conformidad y sin reservas**

En respuesta a la SdC mencionada anteriormente, ofrecemos ejecutar los mejoramientos según esta Cotización de conformidad con esta SdC, los calendarios de entrega y finalización y las Especificaciones Técnicas. Nosotros confirmamos que hemos examinado y no tenemos reservas a la SdC, incluyendo el Contrato.

1. **Elegibilidad**

Nosotros cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflicto de interés, de conformidad con la Solicitud de Cotización.

1. **Suspensión y Exclusión**

Nosotros, junto con cualquiera de nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o proveedores de servicios para cualquier parte del contrato, no estamos sujetos ni controlados por ninguna entidad o individuo que esté sujeto a una suspensión temporal o una exclusión impuesta. por el Grupo del Banco Mundial o una inhabilitación impuesta por el Grupo del Banco Mundial de conformidad con el Acuerdo para la Aplicación Mutua de Decisiones de Prohibición entre el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. Además, no somos inelegibles según las leyes del país del Contratante o las regulaciones oficiales o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

1. **Precio Cotizado**

(a) El Precio total de cada lote [***inserte el precio total de cada lote en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***]; y (b) Precio total de todos los lotes (suma de todos los lotes) [***insertar el precio total de todos los lotes en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***].

1. **Validez de la Cotización**

Nuestra cotización será válida hasta la fecha especificada en la SdC, y seguirá siendo vinculante para nosotros y puede ser aceptada en cualquier momento antes de que expire.

1. **Garantía de Cumplimiento**

Si somos adjudicados el Contrato, nos comprometemos a obtener la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la SdC.

1. **Comisiones, gratificaciones, honorarios**

Hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con esta cotización:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del receptor | Dirección | Concepto | Monto |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, escriba “ninguno”).*

1. **Contratante no está obligado a aceptar**

Entendemos que ustedes se reservan el derecho de:

1. aceptar o rechazar la cotización y que no están obligados a aceptar la cotización con el costo evaluado más bajo o ninguna otra Cotización que hayan recibido, y
2. cancelar este proceso de Solicitud de Cotizaciones antes de la adjudicación sin incurrir en ninguna responsabilidad con los Contratistas.
3. **Fraude y Corrupción**

Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra ningún tipo de Fraude y Corrupción.

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización a nombre del Contratista ***[ingrese el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización****]\*.*

Cargo de la persona arriba indicada: [***indique el cargo de la persona que firma la Cotización***]

Firma de la persona nombrada anteriormente: [***ingresar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican en los párrafos anteriores***].

Fecha de la firma: ***[ingrese la fecha en que firma, día., mes y año]***

# \*El poder legal debe ser adjuntado a la cotización

**Lista de Actividades**

***Para contratos por suma alzada***

|  |  |
| --- | --- |
| **PROYECTO:** | **SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ALEGRA ABANCAY – APURÍMAC, PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIO** |
| **PROP.** | **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS** |  | **FECHA:** |  |  |
| **DPTO.** | APURIMAC |  | **DISTRITO:** | ABANCAY |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Descripción** | **UND** | **CANTIDAD** |
| **01.00.00** | **OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD** |  |  |
| **01.01.00** | **CONSTRUCCIONES PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES** |  |  |
| 01.01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y DE HERRAMIENTAS | Glb. | 1.00 |
| 01.01.02 | LIMPIEZA DE TERRENO (MANUAL) | Glb. | 1.00 |
| **01.02.00** | **INSTALACIONES PROVISIONALES** |  |  |
| 01.02.01 | INSTALACIÓN DE COBERTURAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓN CON PLÁSTICO AZUL | M | 20.00 |
| **01.03.00** | **REMOCIÓN Y DESMONTAJES** |  |  |
| 01.03.01 | DESMONTAJE DE MAMPARAS Y VENTANAS | Und. | 4.00 |
| 01.03.02 | DESMONTAJE DE PUERTAS | Und. | 3.00 |
| 01.03.03 | CAMBIO DE SENTIDO DE PUERTAS | Und. | 1.00 |
| 01.03.04 | REMOCIÓN DE MURO BAJO | m2 | 0.90 |
| 01.03.05 | EXCAVACIÓNN DE ZANJA 0.60x0.30 PARA DUCTO ELÉCTRICO (I. ELÉCTRICAS) | M3 | 7.56 |
| 01.03.06 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON TIERRA CERNIDA (I. ELÉCTRICAS) | M3 | 6.05 |
| 01.03.07 | PICADO Y RESANE EN PISO (I. ELÉCTRICAS) | M3 | 6.05 |
| 01.03.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. D: 1.00 Km. (I. ELÉCTRICAS) | M3 | 6.05 |
| 01.03.09 | ACARREO DE ELEMENTOS | Gbl | 1.00 |
| **01.04.00** | **SEGURIDAD Y SALUD** |  |  |
| 01.04.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Glb. | 1.00 |
| 01.04.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | Und. | 15.00 |
| 01.04.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | Glb. | 1.00 |
| 01.04.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | Glb. | 1.00 |
| 01.04.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | Glb. | 1.00 |
| 01.04.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | Glb. | 1.00 |
| 01.04.07 | ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PMA | Glb. | 1.00 |
| **02.00.00** | **ARQUITECTURA** |  |  |
| **02.01.00** | **MUROS Y TABIQUES** |  |  |
| 02.01.01 | TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH 12.7 mm, e=12 cm | m2 | 58.38 |
| **02.02.00** | **REVOQUES Y REVESTIMIENTOS** |  |  |
| 02.02.01 | EMPASTADO EN TABIQUERÍA DE DRYWALL CON ESTUCO EN POLVO | m2 | 116.76 |
| **02.03.00** | **CARPINTERÍA DE MADERA** |  |  |
| 02.03.01 | PUERTA DE MAD.TORNILLO CONTRAPLACADA, C/TRIPLAY 6MM, 1 HOJA, P-9 (1.00X2.10m), INC.MARCO Y CERRAJERIA/SOBRELUZ (0.40X1.00m), INCULYE VIDRIO DE6mm. | Und | 1.00 |
| 02.03.02 | PUERTA DE MAD.TORNILLO CONTRAPLACADA, C/TRIPLAY 6MM, 1 HOJA, P-13 (0.90X2.10m), INC.MARCO Y CERRAJERIA/SOBRELUZ (0.40X1.00m), INCULYE VIDRIO DE6mm. | Und | 1.00 |
| **02.04.00** | **CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERIA** |  |  |
| 02.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO BATIENTE P-2 (0.80X3.00m), C/ ACCESORIOS DE ALUMINIO | Und | 2.00 |
| 02.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA V-15 (1.17X1.50m), C/ ACCESORIOS DE ALUMINIO (VER DETALLE) | Und | 1.00 |
| 02.04.03 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MAMPARA DE VIDRIO M-4 (2.60X3.00m),C/ ACCESORIOS DE ALUMINIO | Und | 1.00 |
| 02.04.04 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MAMPARA DE VIDRIO M-5 (2.50X1.70m),C/ ACCESORIOS DE ALUMINIO | Und | 1.00 |
| 02.04.05 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MAMPARA DE VIDRIO M-6 (2.24X3.00m),C/ ACCESORIOS DE ALUMINIO | Und | 1.00 |
| **Ítem** | **Descripción** | **UND** | **CANTIDAD** |
| 02.04.06 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MAMPARA DE VIDRIO M-7 (1.68X1.70m),C/ ACCESORIOS DE ALUMINIO | Und | 1.00 |
| 02.04.07 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MAMPARA DE VIDRIO M-8 (2.21X1.70m),C/ ACCESORIOS DE ALUMINIO | Und | 1.00 |
| 02.04.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMPA METÁLICA (0.90mx1.25m), Incluye Acabados | Und | 1.00 |
| **02.05.00** | **PINTURAS Y BARNICES (PARA DRYWALL Y ALBAÑILERÍA)** |  |  |
| 02.05.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO | m2 | 634.00 |
| 02.05.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS | m2 | 1,541.18 |
| **02.06.00** | **VARIOS** |  |  |
| 02.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL INSTITUCIONAL | und | 1.00 |
| **02.07.00** | **SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y EVACUACION** |  |  |
| 02.07.01 | SEÑALIZACIÓN 0.20x0.30 m, VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE BASE CELTEX3mm | Und | 33.00 |
| 02.07.02 | SEÑALIZACIÓN 0.20x0.30 m, VINIL AUTOADHESIVO BASE CELTEX 3mm | Und | 6.00 |
| 02.07.03 | PINTURA DE TRAFICO DE COLOR AMARILLO PARA EL PINTADO DE CIRCULOS | Und | 1.00 |
| 02.07.04 | PINTURA DE TRAFICO DE COLOR BLANCO PARA EL PINTADO DE ''S'' | Und | 1.00 |
| 02.07.05 | EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO,PQS-ABC DE 10LB | Und | 2.00 |
| 02.07.06 | EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO,C02, DE 10LB | Und | 2.00 |
| **03.00.00** | **MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO** |  |  |
| **03.01.00** | **MOBILIARIO** |  |  |
| 03.01.01 | MESA CAUNTER DE RECEPCIÓN (1.50mx0.70m) | Und | 1.00 |
| 03.01.02 | ESCRITORIO DE MELAMINE (1.20mx0.60m) | Und | 16.00 |
| 03.01.03 | ESCRITORIO DE MELAMINE (0.90x0.50m) | Und | 2.00 |
| 03.01.04 | MESA DE NIÑOS | Und | 1.00 |
| 03.01.05 | MESA DE REUNIONES PARA 6 PERSONAS | Und | 2.00 |
| 03.01.06 | MESA PARA IMPRESORA | Und | 9.00 |
| 03.01.07 | SILLA GIRATORIA DE OFICINA(0.40mx0.45m) | Und | 17.00 |
| 03.01.08 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METÁLICA | Und | 40.00 |
| 03.01.09 | SILLA DE ESPERA 3 CUERPOS | Und | 6.00 |
| 03.01.10 | SILLA PARA NIÑOS | Und | 4.00 |
| 03.01.11 | MUEBLE PUFF PARA NIÑOS | Und | 3.00 |
| 03.01.12 | ARCHIVADOR | Und | 15.00 |
| 03.01.13 | CAJONERA CON RUEDAS | Und | 16.00 |
| 03.01.14 | ANAQUEL DE ANGULO RANURADO | Und | 4.00 |
| 03.01.15 | ESTANTE ABIERTO APOYADO (1.50mx0.35m) | Und | 1.00 |
| 03.01.16 | CORRALITO PARA BEBES | Und | 1.00 |
| 03.01.17 | PISO PUZZLE (0.60mx0.60m)/1ER PISO | Und | 21.00 |
| 03.01.18 | TACHO DE BASURA PEQUEÑO | Und | 23.00 |
| 03.01.19 | CONTENEDOR DE BASURA 240 L | Und | 3.00 |
| 03.01.20 | ESPEJO ADOSADO PARA BAÑO | Und | 6.00 |
| 03.01.21 | DISPENSADOR DE JABON | Und | 6.00 |
| 03.01.22 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA | Und | 6.00 |
| 03.01.23 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | Und | 6.00 |
| **04.00.00** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | Und |  |
| **04.01.00** | **SISTEMA DE ALUMBRADO** |  |  |
| 04.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO ADOSADO EN CIELO RASO (TECHO) | pto | 53.00 |
| 04.01.02 | SALIDA DE ALUMBRADO ADOSADO EN PARED (BRAQUETE). | pto | 3.00 |
| 04.01.03 | SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA ADOSADO EN PARED. | pto | 20.00 |
| **Ítem** | **Descripción** | **UND** | **CANTIDAD** |
| **04.02.00** | **SALIDA PARA INTERRUPTORES** |  |  |
| 04.02.01 | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE | pto | 8.00 |
| 04.02.02 | INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE | pto | 14.00 |
| 04.02.03 | INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE | pto | 3.00 |
| 04.02.04 | INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN SIMPLE DE 3 VIAS | pto | 2.00 |
| **04.03.00** | **SALIDA PARA TOMACORRIENTES** |  |  |
| 04.03.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE BIPOLAR TIPO TRES EN LÍNEA 10A, 250V, CON L/T SISTEMA NORMAL ADOSADO EN PARED, COLOR BLANCO | pto | 33.00 |
| **04.04.00** | **CAJAS DE PASE** |  |  |
| 04.04.01 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° 100x100x50mm, (INC. TAPA DE F°G°) | Und | 115.00 |
| 04.04.02 | CAJA MODULAR PVC PARA TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES (130x90x50mm) | Und | 35.00 |
| **04.05.00** | **ARTEFACTOS DE ALUMBRADO** |  |  |
| 04.05.01 | Luminaria A3: LED para adosar en cielo raso, potencia instalada de 71.6W, IP65, IK08, CRI >80, 4000K, Vida útil: 50000 h, Flujo = 9730lm. (1220 x 620 x 78mm). LED 78S TWH-4000 | Und | 47.00 |
| 04.05.02 | Luminaria D1: LED para adosar en cielo raso, potencia instalada de 14.2W, IP40, IK04, CRI >80, 3000K, Vida útil: 50000 h, Flujo = 1792lm. (365 x 365 x 50mm). | Und | 6.00 |
| 04.05.03 | Luminaria Emergencia: tipo LED, flujo luminoso 340 lm, IP44, IK04, autonomía de 1.5 horas. | Und | 20.00 |
| 04.05.04 | Luminaria E1: LED para adosar en pared, carcasa de aluminio, cubierta óptica de vidriotemplado, potencia instalada de 30W, 4000K, CRI>80. Clase: I. IK08 e IP66. Vida útil 50000h. Flujo=3900 lm. | Und | 3.00 |
| **04.06.00** | **TUBERIA MÉTALICAS Y PVC** |  |  |
| 04.06.01 | Tubería de Ø20 mm Metalica Galvanizada EMT (Inc. Accesorios) | ml | 473.30 |
| 04.06.02 | Tubería de Ø35 mm Metalica Galvanizada EMT (Inc. Accesorios) | ml | 116.00 |
| 04.06.03 | Tubería de Ø40 mm Metalica Galvanizada EMT (Inc. Accesorios) | ml | 3.00 |
| 04.06.04 | Tubería de PVC-SAP Ø40 mm (Inc. Accesorios) | ml | 16.00 |
| 04.06.05 | Tubería de PVC-SAP Ø20 mm (Inc. Accesorios) | ml | 9.00 |
| **04.07.00** | **TUBERÍAS METÁLICAS FLEXIBLE** |  |  |
| 04.07.01 | Tubería de Ø35 mm Metalica Galvanizada EMT (Inc. Accesorios) | ml | 3.00 |
| **04.08.00** | **CABLES ALIMENTADORES** |  |  |
| 04.08.01 | ALIMENTADOR: Desde MEDIDOR hasta TGN-01: 3-1x16mm2 N2XOH | m | 16.00 |
| 04.08.02 | ALIMENTADOR: TGN-01 hasta TN-01: 3-1x10mm2 N2XOH + 1-1x10mm2 N2XOH(T) | m | 12.00 |
| **04.09.00** | **CABLES LINEA A TIERRA** |  |  |
| 04.09.01 | CABLE DE LINEA A TIERRA 1x70mm²(T) N2XOH | m | 5.00 |
| 04.09.02 | CABLE DE COBRE DESNUDO 70 mm2 | m | 6.00 |
| **04.10.00** | **CABLE DE CIRCUITOS DERIVADOS** |  |  |
| 04.10.01 | CIRCUITO 2-1x2.5mm2 /L + 1x2.5mm2 /T LSOH.80 | m | 247.00 |
| 04.10.02 | CIRCUITO 2-1x4mm2 /L + 1x4mm2 /T LSOH.80 | m | 233.80 |
| **04.11.00** | **TABLEROS** |  |  |
| 04.11.01 | TABLERO GENERAL NORMAL (ADOSADO) TGN-01, 3Ø+PE, 220V, 60 HZ, CON BARRAS DE CU, INC. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS, DIFERENCIALES Y SOPORTES, DE ACUERDO AESQUEMA UNIFILAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. | Und | 1.00 |
| 04.11.02 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NORMAL (ADOSADO) TN-01, 3Ø+PE, 220V, 60 HZ, CON BARRAS DE CU, INC. LLAVES TERMOMAGNÉTICAS, DIFERENCIALES Y SOPORTES, DEACUERDO A ESQUEMA UNIFILAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. | Und | 1.00 |
| **04.12.00** | **INSTALACION DE SISTEMA PUESTA A TIERRA** |  |  |
| 04.12.01 | POZO A TIERRA PARA SISTEMA NORMAL | Und | 2.00 |
| **04.13.00** | **TRABAJOS PRELIMINARES** |  |  |
| 04.13.01 | Desmontaje de artefactos de alumbrado existentes | Und | 41.00 |
| 04.13.02 | Desmontaje de equipos de luces de emergencia existentes | Und | 20.00 |
| **Ítem** | **Descripción** | **UND** | **CANTIDAD** |
| 04.13.03 | Desmontaje de tomacorrientes existentes | Und | 32.00 |
| 04.13.04 | Desmontaje de tableros electricos existentes, incluye alimentador existente | Und | 2.00 |
| 04.13.05 | Tapas ciega para octogonal | Und | 41.00 |
| 04.13.06 | Tapas ciega para rectangular | Und | 41.00 |
| **04.14.00** | **PRUEBAS ELECTRICAS** |  |  |
| 04.14.01 | Pruebas Eléctricas | Glb. | 1.00 |
| **05.00.00** | **INSTALACIONES COMUNICACIONES** |  |  |
| **05.01.00** | **INSTALACIONES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO** |  |  |
| 05.01.01 | CABLE F/UTP LSZH CATEGORÍA 6A, NO PROPAGADOR DE INCENDIO, DE BAJA EMISIÓN DE HUMOS, LIBRE DE HALÓGENOS Y BAJA EMISIÓN DE GASE | ml | 696.30 |
| 05.01.02 | SALIDA SIMPLE PARA DATOS, EN CAJA DE 100X100X50 MM (WXHXD) - ADOSADA | Und | 77.00 |
| 05.01.03 | CONECTOR JACKS RJ45 CATEGORÍA 6A | Und | 53.00 |
| 05.01.04 | FACEPLATE DE 2 SALIDAS | Und | 6.00 |
| 05.01.05 | FACEPLATE SIMPLE | Und | 47.00 |
| **05.02.00** | **CANALIZACIONES** |  |  |
| 05.02.01 | CANALETA DE PVC 40 x 25 mm (INC. ACCESORIOS) | ml | 279.00 |
| 05.02.02 | CAJA DE PASE 150X150X100 ADOSADA | und | 71.00 |
| **05.03.00** | **GABINETE DE COMUNICACIONES** |  |  |
| 05.03.01 | GABINETE DE COMUNICACIONES PARED DE 9RU | und | 4.00 |
| **05.04.00** | **EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIONES** |  |  |
| 05.04.01 | SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000MBPS BASET +POE, CON CONECTORES RJ45 HEMBRA, OPERANDO EN LA CAPA 2 DEL MODELO DE REFERENCIA OSI.100-240 VAC, 50/60 HZ. | und | 4.00 |
| 05.04.02 | UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) PARA GABINETES DE TELECOMUNICACIONES | und | 4.00 |
| 05.04.03 | PATCH CORDS F/UTP CATEGORÍA 6A DE CUATRO PARES DE COBRE, LIBRE DEHALÓGENOS Y BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. PARA CONECTAR DE PUNTO DE LLEGA A EQUIPOS | ml | 188.20 |
| 05.04.04 | PATCH PANEL CONVENCIONAL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A CON CONECTORES DEL TIPO RJ45 | Und | 4.00 |
| 05.04.05 | ACCESS POINT, CON UN (01) PUERTO RJ-45 10/100BASET POE | Und | 1.00 |
| 05.04.06 | ORDENADOR HORIZONTAL DE CABLES, 1RU | Und | 4.00 |
| 05.04.07 | UPS RACKEABLE | Und | 1.00 |
| 05.04.08 | EQUIPO LECTOR BIOMETRICO | Und | 1.00 |
| **06.00.00** | **SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - CCTV** |  |  |
| **06.01.00** | **CANALIZACIONES-SISTEMA DE VIDEO** |  |  |
| 06.01.01 | CANALETA DE PVC 40 x 25 mm (INC. ACCESORIOS) | ml | 118.00 |
| 06.01.02 | CAJA DE PASE 150X150X100 ADOSADA | und | 13.00 |
| **06.02.00** | **EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIONES - SIST. VIDEO** |  |  |
| 06.02.01 | NVR + POE | und | 5.00 |
| 06.02.02 | PATCH CORDS F/UTP CATEGORÍA 6A DE CUATRO PARES DE COBRE, LIBRE DE HALÓGENOS Y BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. | ml | 118.00 |
| 06.02.03 | CAMARA DE SEGURIDAD TIPO IP DOMO FIJO | und | 6.00 |
| 06.02.04 | CAMARA DE SEGURIDAD BULLET IP FIJA | und | 2.00 |
| **07.00.00** | **SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS** |  |  |
| **07.01.00** | **EQUIPOS E INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS** |  |  |
| 07.01.01 | PANEL CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS (FACP) ANALÓGICO, DEBERÁ CONTAR CON UN CIRCUITO SLC DE LAZO DE SEÑALIZACIÓN | und | 1.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COSTO DIRECTO** |  |  |  | S/. |  |
|  | GASTOS GENERALES (12.50%) | % |  |  | S/. |  |
|  | UTILIDADES (10%) | % |  |  | S/. |  |
| **SUB-TOTAL** |  |  |  | S/. |  |
|  | IGV | 18% |  |  | S/. |  |
| **TOTAL** |  |  |  | S/. |  |