****

**FORMULARIOS**

**FORMULARIO N° 01**

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA**

San Isidro,

Señores

**UNIDAD EJECUTORA 003: “PROGRAMA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA”- EJE NO PENAL.**

Jr. Roberto Ramírez Del Villar N° 325 CORPAC – San Isidro

San Isidro. -

**REF. : Solicitud de Cotización N° 001-2021-PMSAJ-EJENOPENAL**

Respetados señores:

El suscrito, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ identificado con D.N.I. N° ........................., Representante Legal de .................………...........….........., con R.U.C. N° ........................; con poder inscrito en la localidad de……………en la Ficha N°…………….Asiento N°……………., después de haber leído los lineamientos, para la **Adquisición de switch para red 24 puertos 56 Gbps en el marco de la ejecución del programa de mejoramiento de los servicios de justicia en materia no penal en el Perú**, acepto, sin restricciones, todas las condiciones estipuladas en la misma y nos permitimos hacer anexa a esta carta, por la suma global de S/. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, incluido el IGV del 18% (impuestos de ley).

Si nuestra oferta es aceptada nos comprometemos a realizar ejecución de la contratación Adquisición de switch para red 24 puertos 56 Gbps en el marco de la ejecución del programa de mejoramiento de los servicios de justicia en materia no penal en el Perú, según lo establecido en las especificaciones técnicas indicadas por la entidad.

Así mismo declaramos bajo juramento que:

1. La oferta solo compromete a los firmantes de esta carta.
2. Nuestra oferta cumple con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad convocante.
3. Si se nos adjudica el contrato, de corresponder, nos comprometemos a entregar las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
4. La oferta incluye todos los gastos, derechos, tributos, seguros y soporte post-venta.
5. La vigencia de la oferta es de 60 días contados a partir de la presentación de la oferta.
6. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra oferta que reciban.
7. Nos comprometemos a no reproducir la información que nos sea suministrada por el Programa y a no usarla para fines distintos a los de la presente Solicitud de Cotización.

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*<Nombre y firma>*

Representante Legal

**FORMULARIO N° 02**

**FORMULARIO DE LA OFERTA**

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001-2021-PMSAJ-EJENOPENAL**

El suscrito, en calidad de representante legal, después de haber leído la Solicitud de Cotización, acepto sin restricciones, todas las condiciones estipuladas en la misma y nos permitimos ofertar lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **OFERTA ECONÓMICA**  | Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Página N° \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **N°** | **Descripción**  | **Cantidad** | **País de Origen** | **Valor a Suma Global****Sin IGV****US S/** | **Valor Total a Suma Global****Incluido IGV****US S/** |
| 01 |   |  |  |  |  |
| **Precio Total (Suma Global) S/** |  |

El monto total de esta oferta es *[indique el monto en cifras]*, *[indique el monto en palabras]*

Dicho monto incluye el Impuesto sobre Ventas y cualesquiera otros impuestos, gravámenes, costos y gastos requeridos para ejecutar las obras y cumplir con el Contrato.

Certificamos que el Oferente, sus proveedores, así como los bienes y servicios que se suministren conforme a esta Oferta cumplen con las reglas de elegibilidad del BM, la cual declaramos conocer.

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente/Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DNI Oferente/Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FORMULARIO N° 03**

**CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES MINIMAS TÉCNICAS**

**SOLICITUD DE COTIZACION N° 001-2021-PMSAJ- EJENOPENAL**

[El LICITANTE deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS REQUERIDAS** | **DESCRIPCION DE LO OFERTADO** | **CUMPLE** |
| Tipo | Stand-alone. |   |   |
| Capas | Switch Capa 2 y 3 de acceso avanzado. |   |   |
| Interfaces en el chasís | Debe incluir mínimo: |   |   |
|  - 24 puertos 10/100/1000Base-T, Auto-MDIX; al menos 4 de estos puertos con capacidad de operación dual (soporte 1000Base-t ó 1GE SFP) |   |   |
| Expansión a través de módulos adicionales | Al menos una (1) bahía de expansión para crecimiento modular en interfaces de red. Los módulos deben permitir agregar por lo menos los siguientes tipos de puertos: |   |   |
|  - Interfaces 10GE SFP+, mínimo cuatro (4); ó, |   |   |
|  - Interfaces 10GE Base-T, con soporte de 802.3bz, mínimo cuatro (4); ó, |   |   |
|  - Interfaces 40G QSFP+, mínimo una (1). |   |   |
| Transceivers 40GE incluidos | El switctch debe incluir al menos dos (02): |   |   |
|  - X142 transceivers QSFP+ MPO SR4 |   |   |
| Stacking | Capacidad de conectarse en stack con otros equipos de la misma serie. Los equipos que son parte del stack deberán comportarse como un único dispositivo virtual. |   |   |
| El stack debe ser capaz de crecer al menos hasta diez (10) equipos. |   |   |
| La conexión del stack debe tener un rendimiento de al menos 100Gbps utilizando puertos dedicados. |   |   |
| Conexión de stacking incluida | Incluir todo el hardware que requiera la conexión del stack con al menos: |   |   |
|  - Enlaces redundantes para conformar un anillo. |   |   |
|  - Longitud de los cables de al menos 1m. |   |   |
| Rendimiento | No menor a: |   |   |
|  - Rendimiento: 95,2 Mpps |   |   |
|  - Capacidad de conmutación: 228 Gbps. |   |   |
| Latencia | En 1 GE menor a 3,1 us. |   |   |
| En 10 GE menor a 3,4 us. |   |   |
| Memoria | Al menos: |   |   |
|  - RAM: 1 GB |   |   |
|  - Flash: 4 GB |   |   |
|  - Buffer compartido: 12.38 MB. |   |   |
| Sistema Operativo | El sistema operativo del switch debe incluir la última versión completa con todos los protocolos, servicios y funcionalidades que el equipo sea capaz de realizar, liberada por el fabricante a la fecha de la compra. |   |   |
| **Administración y Monitoreo** |   |   |
| Consola | Al menos |   |   |
|  - un (1) interfaz serial RJ45. |   |   |
|  - un (1) puertos micro USB. |   |   |
|  - un (1) puerto 100Base-T para administración fuera de banda. |   |   |
| Acceso y configuración | Al menos vía: |   |   |
|  - Línea serial de comandos (CLI) |   |   |
|  - Telnet |   |   |
|  - HTTP/HTTPS |   |   |
|  - SSH v2 |   |   |
| Configuraciones | Soporte al menos de: |   |   |
|  - Múltiples configuraciones almacenadas en la memoria flash. |   |   |
|  - Autoconfiguración (el oferente debe describir el mecanismo). |   |   |
| Protocolos | Al menos: |   |   |
|  - SNMP v1, v2c, v3 |   |   |
|  - RMON (events, alarm, history, and statistics group) |   |   |
|  - sFlow (RFC 3176) |   |   |
| Administración de Red | Soporte de sistemas de administración de red tanto On-Premise (aplicaciones instaladas en la localidad del cliente) como en la nube. El oferente deberá describir las opciones disponibles. |   |   |
| IPv6 | Soporte al menos de: |   |   |
|  - IPv6 host |   |   |
|  - Dual Stack |   |   |
| Mirroring | Soporte de monitoreo de puertos de entrada y salida. |   |   |
| **Requerimientos L2** |   |   |
| MAC address table | Al menos 32k direcciones MAC |   |   |
| VLANs | Al menos: |   |   |
|  - Soporte de 4094 VLAN ID. |   |   |
|  - 2000 VLANs simultáneas. |   |   |
|  - GVRP y MVRP. |   |   |
|  - Private VLAN. |   |   |
|  - VLANs basadas en MAC. |   |   |
| Servicios y Funcionalidades para L2 | Al menos: |   |   |
|  - Detección de estado de canales. |   |   |
|  - VxLAN |   |   |
|  - Monitoreo detallado de interfaces ópticas. |   |   |
| Tramas | Soporte de tramas de hasta 9220 bytes. |   |   |
| MAC address control | Al menos: |   |   |
|  - Autenticación local por MAC. |   |   |
|  - Aprendizaje estático o dinámico de direcciones MAC. - MAC address learning limit por puerto. |   |   |
| Protocolos y Estándares | Al menos: |   |   |
|  - IEEE 802.1d. - IEEE 802.1p. - IEEE 802.1Q. - IEEE 802.1v. - IEEE 802.1s. |   |   |
|  - IEEE 802.1w. - IEEE 802.1X. - IEEE 802.1ad. - IEEE 802.1ax - IEEE 802.3u. |   |   |
|  - IEEE 802.3x. - IEEE 802.3ab. - IEEE 802.3ad. - IEEE 802.3az. - IEEE 802.3bz. |   |   |
|  - IEEE 802.3af. - IEEE 802.3at. |   |   |
| Listas de Acceso | Listas de control de acceso (ACL) en todos los puertos: |   |   |
|  - Parámetros configurables de Capa 2, Capa 3 y Capa 4. |   |   |
|  - ACL para MAC, IPv4 e IPv6. |   |   |
|  - ACLs basadas en identidad de los usuarios, para facilitar la integración con sistemas de Control de Acceso a la red (NAC) |   |   |
| Link Aggregation | LACP IEEE 802.3ad: |   |   |
|  - Al menos 26 enlaces agregados. |   |   |
|  - Soporte de agregados estáticos, dinámicos y distribuídos en el stack. |   |   |
|  - Al menos 8 enlaces por agregado estático. |   |   |
| Spanning Tree | Soporte de: |   |   |
|  - STP |   |   |
|  - RSTP |   |   |
|  - MSTP |   |   |
|  - RPVST+ |   |   |
|  - STP Root guard |   |   |
|  - STP BPDU port protection |   |   |
| Supresión de tormentas | Limitación de tráfico de Broadcast. |   |   |
| Descubrimiento | Soporte al menos de:  |   |   |
|  - LLDP |   |   |
|  - LLDP-MED |   |   |
| **Requerimientos L3** |   |   |
| Protocolos enrutados | Al menos: |   |   |
|  - IPv4 |   |   |
|  - IPv6 |   |   |
| Tamaño de las tablas | Al menos: |   |   |
|  - IPv4: 2.000 entradas. |   |   |
|  - IPv6: 1.000 entradas. |   |   |
| - ARP: 16.000 entradas. |   |   |
| Protocolos para IPv4 | Al menos: |   |   |
|  - Enrutamiento: estático. |   |   |
|  - RIPv1, RIPv2. |   |   |
|  - OSPFv2 configurado como acceso (una sola área). |   |   |
|  - Policy-based Routing. |   |   |
|  - VRRP. |   |   |
| Protocolos para IPv6 | Al menos: |   |   |
|  - Enrutamiento: estático. |   |   |
|  - RIPng. |   |   |
|  - OSPF v3 configurado como acceso (una sola área). |   |   |
|  - Policy-based Routing. |   |   |
|  - VRRP. |   |   |
| ARP | Soporte de: |   |   |
|  - Estático y dinámico. |   |   |
|  - Protección dinámica de ARP. |   |   |
| IPv4/IPv6 multicast | Al menos: |   |   |
|  - IGMP (Internet Group Management Protocol), IGMPv2 e IGMPv3. |   |   |
|  - IGMP Snooping. |   |   |
|  - MLD. |   |   |
|  - IP Multicast routing: PIM Sparse y Dense. |   |   |
| DHCP | Al menos: |   |   |
|  - DHCP Server para IPv4. |   |   |
|  - DHCP Client. |   |   |
|  - DHCP Relay. |   |   |
|  - DHCP protection. |   |   |
| **QoS** |   |   |
| Colas para QoS | Al menos 8 colas por puerto. |   |   |
| Control de tráfico | Soporte de: |   |   |
|  - Rate limiting. |   |   |
|  - Priorización de tráfico. |   |   |
|  - Priorización de tráfico en L4, basado en puertos TCP/UDP. |   |   |
| Servicio | Al menos: |   |   |
|  - QoS para IPv4 e IPv6. |   |   |
|  - 802.1p. |   |   |
|  - DSCP. |   |   |
|  - TOS. |   |   |
| Control de tormentas | Limitación de ancho de banda |   |   |
| **Seguridad** |   |   |
| Autenticación | Soporte de: |   |   |
|  - Autenticación por dirección MAC. |   |   |
|  - Radius. |   |   |
|  - Autenticación basada en WEB. |   |   |
|  - TACAC+. |   |   |
|  - 802.1x. |   |   |
| Servicios de seguridad | Al menos: |   |   |
|  - Guest VLAN. |   |   |
|  - Port Security. |   |   |
|  - VLAN privada |   |   |
|  - VLAN isolation para tráfico no IP. |   |   |
|  - DHCP protection. |   |   |
|  - Dynamic ARP protection. |   |   |
|  - Filtrado de puerto origen, para permitir que únicamente puertos específicos se comuniquen con otros. |   |   |
|  - IP multicast snooping. |   |   |
|  - Generación y almacenamiento de claves criptográficas en hardware. |   |   |
|  - SFTP. |   |   |
| Plano de control | Protección del CPU del switch mediante limitación de tráfico. |   |   |
| Alta disponibilidad | Al menos: |   |   |
|  - Detección de fallas en el cable entre dos equipos (el ofertante debe describir implementación). |   |   |
|  - Capacidad de identificar y corregir automáticamente problemas comunes de red, y generar información sobre estos eventos (el oferente debe describir la implementación). |   |   |
| **SDN** |   |   |
| SDN | Soporte al menos OpenFlow v1.3. |   |   |
| **Servicios avanzados** |   |   |
| Aprovisionamiento  | Soporte para al menos: |   |   |
|  - Aprovisionamiento desde la nube sin necesidad de intervención del operador de la red de datos. |   |   |
|  - Interfaces REST API. |   |   |
| Movilidad | Tunelización de tráfico hacia un Controlador Wireless para aplicar las mismas políticas de autenticación, acceso y seguridad que en la red inalámbrica. |   |   |
| Políticas basadas en roles | Integración con Sistema de Control de Acceso a la red para asignar políticas de autenticación, seguridad y QoS basada en el rol del usuario que se conecta. |   |   |
| Servicios a equipos inalámbricos | Cuando el switch detecte la conexión de un AP de su misma marca debe estar en capacidad de autoconfigurar sus interfaces para entregar al menos VLAN y CoS. |   |   |
| **Hardware y Energía** |   |   |
| Montaje | Debe incluir todos los accesorios para montaje y operación en rack estándar de 19". |   |   |
| Alimentación eléctrica | Soporte al menos dos fuentes de poder redundantes internas, con características: |   |   |
|  - 110 VAC y 220 VAC |   |   |
|  - 50 Hz a 60 Hz. |   |   |
|  - Las fuentes deben poder reemplazarse sin apagar el switch (Hot Swappable). |   |   |
| Fuentes de poder | El switch debe incluir al menos dos (2) fuentes de poder por equipo (Hot Swappable). |   |   |
| Medio ambiente | Cumplir al menos: |   |   |
|  - RoHS y/o EEE con IEEE 802.3az. |   |   |
| **Garantía y Servicio** |   |   |
| Garantía de fábrica | Garantía sesenta (60) meses que incluya al menos: |   |   |
|  - Reemplazo de hardware con servicio. |   |   |
|  - Soporte telefónico línea 0800 |   |   |
|  - Actualizaciones de release de software (update). |   |   |
| Servicios para el HW y SW | Servicios de reposición de partes y piezas (Hardware): |   |   |
|  - Duración: al menos 05 años. |   |   |
|  - Nivel: 24x7 con 4 horas de despacho una vez confirmado el daño / NBD |   |   |
|  - Soporte en sitio / Soporte telefónico |   |   |
|  - Servicio de solución de problemas de HW a las 6 horas de llamada. |   |   |
| - Servicios de actualización de versión del sistema operativo (upgrade) y atención a casos |   |   |

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente/Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DNI Oferente/Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FORMULARIO N° 04**

**GARANTIA DEL BIEN A ADQUIRIR**

San Isidro,

Señores

**UNIDAD EJECUTORA 003: “PROGRAMA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA”- EJE NO PENAL.**

Jr. Roberto Ramírez Del Villar N° 325 CORPAC – San Isidro

San Isidro. -

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001-2021-PMSAJ-EJENOPENAL**

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguiente:*]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°**  | **Descripción del bien** | **Garantía ofertada (en meses)** |
| 1 |  | Garantía de…. (…) mes(es) |

Nota: Precisar según el o los lotes cotizados. (DE CORRESPONDER)

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente/Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DNI Oferente/Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FORMULARIO N° 05**

**DECLARACIÓN JURADA**

**(CONOCE, ACEPTA Y SE SOMETE A LOS LINEAMIENTOS)**

El que suscribe, don.......…………......................….........., identificado con D.N.I. N° ........................., Representante Legal de .................………...........….........., con R.U.C. N° ........................; con poder inscrito en la localidad de……………en la Ficha N°…………….Asiento N°……………., con domicilio legal……………………………………….., con correo electrónico: ……………………………, Teléfono N° ………………….. **DECLARO BAJO JURAMENTO**, que mi representada, al postular al proceso bajo las disposiciones contenidas en el documento de la convocatoria:

1. No tiene impedimento para participar en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado;
2. Conoce, acepta y se somete a los lineamientos, condiciones y procedimientos del proceso de selección;
3. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta al proceso de selección;
4. Se compromete a mantener su oferta durante la validez indicada en la carta de invitación y suscribir el contrato u orden de servicio, en caso de resultar favorecido con la buena pro o adjudicación;
5. Se compromete realizar la contratación objeto de la convocatoria, conforme a las Especificaciones técnicas o condiciones mínimas y en el plazo establecido por el Contratante, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato o recepcionada la orden de servicio.
6. Que tiene conocimiento que se encuentra impedido de ser oferente, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los funcionarios y personal del PMSAJ, que tengan intervención directa o indirecta en la evaluación de ofertas y selección de alternativas.

San Isidro,……. de………………….. de 2021

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente/Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DNI Oferente/Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FORMULARIO N° 06**

**DECLARACIÓN JURADA**

**(CONOCE, ACEPTA LAS POLITICAS DEL BANCO MUNDIAL)**

Por el presente documento, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado con DNI N° \_\_\_\_\_\_\_\_, en mi calidad de representante legal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con RUC N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para efectos del presente procedimiento de selección, declaro lo siguiente:

* + 1. Que cumplimos con los criterios de elegibilidad, de las Normas de Adquisiciones con Préstamos del BIRF y créditos de la AIRF, por tanto declaramos que:
* Mi representada, así como el bien/servicio ofertado, no corresponden a un país que se encuentre sancionado, en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
* Mi representada, al igual que todas sus filiales, no ha sido contratada para proveer BIENES respecto de la preparación o ejecución de un proyecto, que resulten directamente relacionados al objeto de la presente convocatoria.
* Mi representada no ha sido declarada inelegible por el Banco Mundial, de conformidad con lo dispuesto en el subpárrafo d) del Anexo IV. Fraude y Corrupción, de las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión – Adquisiciones en Operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión, Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de Consultoría”[[1]](#footnote-1), bajo las leyes del País del Comprador o bajo normativas oficiales.
* Que no hemos incurrido ni incurriremos, en prácticas fraudulentas y/o corruptivas, de acuerdo a lo señalado en las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión – Adquisiciones en Operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión, Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de Consultoría”, y declaramos en tal sentido, que conocemos los siguientes conceptos y procedimientos:
1. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte;
2. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o descuidadamente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación;
3. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte;
4. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;
5. Por “práctica obstructiva” se entiende:
6. la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o
7. Los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría.
	* 1. Que mi representada no tiene entre sus accionistas a trabajadores o funcionarios del Ministerio de justicia y derechos humanos que intervengan en la definición de necesidades, autoricen la contratación o intervengan en los pagos que hubiese que hacer. Asimismo, declaro que tampoco se encuentran en dicha situación el cónyuge o parientes de los mencionados trabajadores o funcionarios, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
		2. Que autorizamos al Comité de Evaluación para verificar el contenido de esta Declaración Jurada, así como de los formularios y propuestas presentadas en el presente proceso.
		3. Que en caso de falsedad de esta Declaración Jurada o en las pruebas documentales, se nos aplicará lo dispuesto en el Art. 32, Inciso 32.3 de la Ley 27444[[2]](#footnote-2)- Ley del Procedimiento Administrativo General, pudiendo la UE 003 declarar nula la propuesta.

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente/Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DNI Oferente/Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FORMULARIO N° 07**

|  |
| --- |
| **PROPUESTA TÉCNICO / ECONÓMICA** |

Señores

**UNIDAD EJECUTORA 003: PROGRAMA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA-EJE NO PENAL**

Jr. Roberto Ramírez Del Villar N° 325 CORPAC – San Isidro

Presente.-

El que se suscribe, [……………………………………………..…………………………………..……..], identificado con DNI N° [………………….….……..], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre, Denominación o Razón Social: |  |
| Domicilio Legal: |  |
| RUC: | Teléfono(s): |  |  |
| Correo electrónico: |

Se hace de su conocimiento que luego de haber examinado los documentos del procedimiento y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes respecto a las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión publicadas por el Banco Mundial y las Especificaciones Técnicas de la presente solicitud de cotización, el postor que suscribe ofrece el bien/servicio conforme al detalle siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **CONCEPTO** | **PRECIO TOTAL** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo.

Acepto las condiciones de forma de pago descritas en el requerimiento.

Lima, ……….de……………...2021

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre del Oferente/Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DNI Oferente/Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *Versión de julio 2016* [↑](#footnote-ref-1)
2. Art. 32°, Inciso 32.3 de la Ley 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General:

“En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa a favor de la entidad entre dos y cinco Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente”. [↑](#footnote-ref-2)