**Anexo 2: Formularios de la Cotización**

**Formulario de Cotización del Contratista**

|  |  |
| --- | --- |
| **De:** | **[*Ingresar el nombre del Contratista*]** |
| **Representante del Contratista:** | [*Ingresar el nombre del representante del Contratista*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratista*] |
| **Correo electrónico:** | [*Ingresar el correo electrónico del Contratista*] |

|  |  |
| --- | --- |
| **A:** | **[*Ingresar el nombre del Contratante*]** |
| **Representante del Contratante:** | [*ingresar el nombre del representante del Contratante*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratante****, incluyendo el correo electrónico***] |
| **No. de Referencia de la SdC:** | [*Ingresar el número de referencia de la SdC*] |
| **Fecha de la Cotización:** | [*Ingresar la fecha de la Cotización*] |

Estimado *[ingresar el nombre del representante del Contratante]:*

**PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN**

1. **Conformidad y sin reservas**

En respuesta a la SdC mencionada anteriormente, ofrecemos ejecutar los mejoramientos según esta Cotización de conformidad con esta SdC, los calendarios de entrega y finalización y las Especificaciones Técnicas. Nosotros confirmamos que hemos examinado y no tenemos reservas a la SdC, incluyendo el Contrato.

1. **Elegibilidad**

Nosotros cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflicto de interés, de conformidad con la Solicitud de Cotización.

1. **Suspensión y Exclusión**

Nosotros, junto con cualquiera de nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o proveedores de servicios para cualquier parte del contrato, no estamos sujetos ni controlados por ninguna entidad o individuo que esté sujeto a una suspensión temporal o una exclusión impuesta. por el Grupo del Banco Mundial o una inhabilitación impuesta por el Grupo del Banco Mundial de conformidad con el Acuerdo para la Aplicación Mutua de Decisiones de Prohibición entre el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. Además, no somos inelegibles según las leyes del país del Contratante o las regulaciones oficiales o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

1. **Precio Cotizado**

(a) El Precio total de cada lote [***inserte el precio total de cada lote en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***]; y (b) Precio total de todos los lotes (suma de todos los lotes) [***insertar el precio total de todos los lotes en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***].

1. **Validez de la Cotización**

Nuestra cotización será válida hasta la fecha especificada en la SdC, y seguirá siendo vinculante para nosotros y puede ser aceptada en cualquier momento antes de que expire.

1. **Garantía de Cumplimiento**

Si somos adjudicados el Contrato, nos comprometemos a obtener la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la SdC.

1. **Comisiones, gratificaciones, honorarios**

Hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con esta cotización:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del receptor | Dirección | Concepto | Monto |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, escriba “ninguno”).*

1. **Contratante no está obligado a aceptar**

Entendemos que ustedes se reservan el derecho de:

1. aceptar o rechazar la cotización y que no están obligados a aceptar la cotización con el costo evaluado más bajo o ninguna otra Cotización que hayan recibido, y
2. cancelar este proceso de Solicitud de Cotizaciones antes de la adjudicación sin incurrir en ninguna responsabilidad con los Contratistas.
3. **Fraude y Corrupción**

Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra ningún tipo de Fraude y Corrupción.

**A nombre del Contratista**:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización a nombre del Contratista ***[ingrese el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización****]\*.*

Cargo de la persona arriba indicada: [***indique el cargo de la persona que firma la Cotización***]

Firma de la persona nombrada anteriormente: [***ingresar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican en los párrafos anteriores***].

Fecha de la firma: ***[ingrese la fecha en que firma, día., mes y año]***

# \*El poder legal debe ser adjuntado a la cotización

**Lista de Actividades**

***Para contratos por suma alzada***

|  |  |
| --- | --- |
| **PROYECTO:** | **SERVICIO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO MEGA ALEGRA UCAYALI – UCAYALI, JIRÓN SCAVINO N° 241, MZ. 253, LOTE 15, 16 EN EL DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO; PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | | | **DESCRIPCIÓN** | **UND.** | | **Total** | **S/.P. UNITARIO** | | **S/. PARCIAL** |
|  | | |  |  | |  |  | |  |
| **01** | | | **ARQUITECTURA** |  | |  |  | |  |
| **01.01** | | | **MUROS Y TABIQUES** |  | |  |  | |  |
| 01.01.01 | | | TABIQUERÍA DE DRYWALL |  | |  |  | |  |
| 01.01.01.01 | | | MUROS CON SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO DE FIBROCEMENTO RH e=8mm - DRYWALL E=0.10 DOS CARAS CARA TIPO A (CON LANA DE VIDRIO) | m2 | | **23.03** |  | |  |
| 01.01.01.02 | | | MUROS CON SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO DE FIBROCEMENTO RH e=8mm - DRYWALL E=0.10 DOS CARAS CARA TIPO B | m2 | | **28.91** |  | |  |
| **01.02** | | | **PISOS Y PAVIMENTOS** |  | |  |  | |  |
| 01.02.01 | | | PISOS |  | |  |  | |  |
| 01.02.01.01 | | | PISO ROLLO GREIGE 1.5MM INCLUYE NIVELADO DE PISO DE CEMENTO EXISTENTE | m2 | | **8.82** |  | |  |
| **01.03** | | | **ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS** |  | |  |  | |  |
| 01.03.01 | | | CONTRAZOCALOS |  | |  |  | |  |
| 01.03.01.01 | | | CONTRAZÓCALOS DE PORCELANATO RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS - H=10 cm. | ml | | **52.80** |  | |  |
| **01.04** | | | **CARPINTERIA DE MADERA** |  | |  |  | |  |
| 01.04.01 | | | PUERTAS |  | |  |  | |  |
| 01.04.01.01 | | | PUERTA BATIENTE DE CON LISTONES DE MADERA PINO DE UNA HOJA (P- 07, 0.80x1.20M) INCLUYE MARCO Y CERRADURA | und | | **1.00** |  | |  |
| **01.05** | | | **VENTANAS DE ALUMINIO** |  | |  |  | |  |
| 01.05.01 | | | VENTANAS DE ALUMINIO |  | |  |  | |  |
| 01.05.01.01 | | | VENTANA VA-02 DE 3.37 x 1.13M, CON PERFILERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm SISTEMA CORREDIZO, INCLUYE INSTALACIÓN | und. | | **1.00** |  | |  |
| 01.05.01.02 | | | VENTANA VA-03 DE 0.90 x 1.13M, CON PERFILERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm SISTEMA CORREDIZO, INCLUYE INSTALACIÓN | und. | | **2.00** |  | |  |
| 01.05.01.03 | | | VENTANA VA-04 DE 2.58 x 1.13M, CON PERFILERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm SISTEMA CORREDIZO, INCLUYE INSTALACIÓN | und. | | **1.00** |  | |  |
| 01.05.01.04 | | | VENTANA VA-05 DE 3.11 x 1.13M, CON PERFILERÍA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm SISTEMA CORREDIZO, INCLUYE INSTALACIÓN | und. | | **1.00** |  | |  |
| 01.05.02 | | | MAMPARAS DE ALUMINIO |  | |  |  | |  |
| 01.05.02.01 | | | MAMPARA TIPO M-02 DE 2.10 x 2.10m, CON PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO TEMPL. E= 10MM, UNA HOJA BATIENTE Y UNA HOJA FIJA, CON VINILO ADHESIVO TIPO PAVONADO + ACCESORIOS. | und. | | **1.00** |  | |  |
| 01.05.02.02 | | | MAMPARA TIPO M-03 DE 0.90 x 2.40m, CON PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO TEMPL. E= 10MM, UNA HOJA BATIENTE, CON VINILO ADHESIVO TIPO PAVONADO + ACCESORIOS. | und. | | **3.00** |  | |  |
| 01.05.02.03 | | | MAMPARA TIPO M-04 DE 2.38 x 1.50m, CON PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO TEMPL. E= 10MM, UNA HOJA FIJA, CON VINILO ADHESIVO TIPO PAVONADO + ACCESORIOS. | und. | | **2.00** |  | |  |
| 01.05.02.04 | | | MAMPARA TIPO M-05 DE 1.98x 2.10m, CON PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO TEMPL. E= 10MM, UNA HOJA FIJA, CON VINILO ADHESIVO TIPO PAVONADO + ACCESORIOS. | und. | | **1.00** |  | |  |
| 01.05.02.05 | | | MAMPARA TIPO M-06 DE 1.71x 1.50m, CON PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO TEMPL. E= 10MM, UNA HOJA FIJA, CON VINILO ADHESIVO TIPO PAVONADO + ACCESORIOS. | und. | | **2.00** |  | |  |
| 01.05.02.06 | | | MAMPARA TIPO M-07 DE 2.59 x 1.50m, CON PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO TEMPL. E= 10MM, UNA HOJA FIJA, CON VINILO ADHESIVO TIPO PAVONADO + ACCESORIOS. | und. | | **1.00** |  | |  |
| 01.05.02.07 | | | MAMPARA TIPO M-08 DE 2.69 x 1.50m, CON PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO TEMPL. E= 10MM, UNA HOJA FIJA, CON VINILO ADHESIVO TIPO PAVONADO + ACCESORIOS. | und. | | **1.00** |  | |  |
| 01.05.02.08 | | | MAMPARA TIPO M-09 DE 2.44 x 2.10m, CON PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO TEMPL. E= 10MM, UNA HOJA BATIENTE Y UNA HOJA FIJA, CON VINILO ADHESIVO TIPO PAVONADO + ACCESORIOS. | und. | **1.00** | | |  |  |
| 01.05.02.09 | | | MAMPARA TIPO M-10 DE 3.13 x 2.10m, CON PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO TEMPL. E= 10MM, UNA HOJA BATIENTE Y UNA HOJA FIJA, CON VINILO ADHESIVO TIPO PAVONADO + ACCESORIOS. | und. | **1.00** | | |  |  |
| **ITEM** | | | **DESCRIPCIÓN** | **UND.** | **Total** | | | **S/.P. UNITARIO** | **S/. PARCIAL** |
| 01.05.02.10 | | | MAMPARA TIPO M-11 DE 3.58 x 2.100m, CON PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO TEMPL. E= 10MM, UNA HOJA BATIENTE Y UNA HOJA FIJA, CON VINILO ADHESIVO TIPO PAVONADO + ACCESORIOS. | und. | **1.00** | | |  |  |
| **01.06** | | | **CERRAJERIA** |  |  | | |  |  |
| 01.06.01 | | | BISAGRAS |  |  | | |  |  |
| 01.06.01.01 | | | BISAGRA ALUMINIZADA DE 3 1/2" x 3 1/2" | und. | **2.00** | | |  |  |
| **01.07** | | | **PINTURA** |  |  | | |  |  |
| 01.07.01 | | | PINTURA LATEX INTERIORES |  |  | | |  |  |
| 01.07.01.01 | | | PINTURA LATEX COLOR GRIS CLARO EN MUROS (SUPERFICIE NUEVA) | m2 | **108.21** | | |  |  |
| 01.07.01.02 | | | PINTURA LATEX COLOR GRIS CLARO EN MUROS EXISTENTES, COLUMNAS Y VIGAS | m2 | **395.61** | | |  |  |
| 01.07.02 | | | PINTURA LATEX EXTERIORES |  |  | | |  |  |
| 01.07.02.01 | | | PINTURA LATEX COLOR GRIS CLARO | m2 | **34.27** | | |  |  |
| **01.08** | | | **OTROS** |  |  | | |  |  |
| 01.08.01 | | | ELEMENTOS ESPECIALES |  |  | | |  |  |
| 01.08.01.01 | | | LOGO INSTITUCIONAL EN MDF RH e=30mm, ACABADO PINTURA COLOR ROJO Y NEGRO | und. | **1.00** | | |  |  |
| 01.08.01.02 | | | SEÑALIZACION DE LETREROS PARA OFICINAS Y OTROS AMBIENTES | und | **23.00** | | |  |  |
| **01.09** | | | **SISTEMA DE SEÑALIZACION Y EVACUACION** |  |  | | |  |  |
| 01.09.01 | | | SEÑALES CONTRAINCENDIO, PROHIBICIÓN, ADVERTENCIA, EVACUACIÓN Y EMERGENCIA, OBLIGACIÓN |  |  | | |  |  |
| 01.09.01.01 | | | SEÑALIZACIÓN DE VINIL AUTOADHESIVO 20x30 CM SOBRE BASE CELTEX | und | **11.00** | | |  |  |
| 01.09.01.02 | | | SEÑALIZACIÓN DE VINIL AUTOADHESIVO 20x30 CM FOTOLUMINISCENTE SOBRE BASE CELTEX | und | **22.00** | | |  |  |
| 01.09.02 | | | EQUIPOS E IMPLEMENTOS VARIOS |  |  | | |  |  |
| 01.09.02.01 | | | EXTINTOR PQS 6KG | und | **2.00** | | |  |  |
| 01.09.02.02 | | | BOTIQUÍN 0.35x0.65m | und | **2.00** | | |  |  |
| 01.09.02.03 | | | SEÑALIZACIÓN CON PINTURA EPÓXICA EN PISO DE PUNTO DE REUNIÓN (D=3m) | und | **3.00** | | |  |  |
| 01.09.02.04 | | | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | und | **12.00** | | |  |  |
| **01.10** | | | **ALUMBRADOS Y TOMACORRIENTES** |  |  | | |  |  |
| 01.10.01 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE ADOSADO CON CANALETA | und | **2.00** | | |  |  |
| 01.10.02 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE LED CON  CANALETA | und | **1.00** | | |  |  |
| 01.10.03 | | | REUBICACIÓN DE LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE LED CON CANALETA | und | **2.00** | | |  |  |
| 01.10.04 | | | REUBICACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL CIRCULAR LED CON CANALETA | und | **8.00** | | |  |  |
| **01.11** | | | **ACCESORIOS** |  |  | | |  |  |
| 01.11.01 | | | ACCESORIOS PARA BAÑOS |  |  | | |  |  |
| 01.11.01.01 | | | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE ACERO INOXIDABLE | und | **4.00** | | |  |  |
| 01.11.01.02 | | | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE | und | **4.00** | | |  |  |
| 01.11.01.03 | | | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE | und | **4.00** | | |  |  |
| 01.11.01.04 | | | GANCHO PARA COLGAR MULETAS DE ACERO INOXIDABLE | und | **3.00** | | |  |  |
| 01.11.01.05 | | | AGARRADERA DE ACERO INOXIDABLE | und | **1.00** | | |  |  |
| 01.11.02 | | | ESTANTERIA METALICA DE ANGULO RANURADO (0.95 X 0.45 X 1.80M) | und | **2.00** | | |  |  |
| 01.11.03 | | | PERSIANA VERTICAL PVC BLANCO | m2 | **5.27** | | |  |  |
| 01.11.04 | | | LAMINA ADHESIVA ARENADA PARA MAMPARA DE INGRESO | m2 | **9.84** | | |  |  |
| 01.11.05 | | | VINILO ADHESIVO PARA ÁREA DE NIÑOS CON DISEÑO | m2 | **5.42** | | |  |  |
| 01.11.06 | | | ALFOMBRA PUZZLE (MICROPOROSO) DE 60X60 CM | m2 | **7.09** | | |  |  |
| 01.11.07 | | | PAPELERAS Y MOBILIARIO AREA DE NIÑOS |  |  | | |  |  |
| 01.11.07.01 | | | PAPELERAS DE ACERO INOXIDABLE 12L CON PEDAL | und | **4.00** | | |  |  |
| 01.11.07.02 | | | SILLAS PARA NIÑOS | und | **4.00** | | |  |  |
| 01.11.07.03 | | | MESA PARA NIÑOS | und | **1.00** | | |  |  |
| 01.11.07.04 | | | MUEBLE GUARDA JUGUETES | und | **0.50** | | |  |  |
| 01.11.07.05 | | | PUFF REDONDO ACOLCHADO | und | **3.00** | | |  |  |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | | **UND.** | **Total** | | | **S/.P. UNITARIO** | **S/. PARCIAL** |
| 01.11.07.06 | CORRALITO PARA BEBES | | und | **1.00** | | |  |  |
| **01.12** | **IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL** | |  |  | | |  |  |
| 01.12.01 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | |  |  | | |  |  |
| 01.12.01.01 | SUB PROGRAMAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | | Glb | **1.00** | | |  |  |
| 01.12.01.02 | SUB PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | | Glb | **1.00** | | |  |  |
| 01.12.01.03 | SUB PROGRAMAS DE CONTINGENCIAS | | Glb | **1.00** | | |  |  |
| 01.12.01.04 | SUB PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | | Glb | **1.00** | | |  |  |
| 01.12.01.05 | SUB PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y ASPECTOS SOCIALES | | Glb | **1.00** | | |  |  |
| 01.12.01.06 | PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CAPACITACIONES | | Glb | **1.00** | | |  |  |
| 01.12.01.07 | PROGRAMA DE CIERRE | | Glb | **1.00** | | |  |  |
| **COSTO DIRECTO** | | | | | | | |  |
| GASTOS GENERALES | | | | | | | % |  |
| UTILIDADES | | | | | | | % |  |
| **SUB-TOTAL** | | | | | | | |  |
| I.G.V. | | | | | | | |  |
| **TOTAL** | | | | | | | |  |

Propuesta Técnica

El oferente deberá proporcionar:

* Los nombres y detalles del personal adecuadamente calificado para ejecutar el Contrato- conforme los términos de referencia.
* Información apropiada para demostrar claramente que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos conforme el numeral 6. De los Términos de referencia.
* La declaración jurada de cumplimiento sobre la ejecución de los mejoramientos.