**Anexo 2: Formularios de la Cotización**

**Formulario de Cotización del Contratista**

|  |  |
| --- | --- |
| **De:** | **[*Ingresar el nombre del Contratista*]** |
| **Representante del Contratista:** | [*Ingresar el nombre del representante del Contratista*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratista*] |
| **Correo electrónico:** | [*Ingresar el correo electrónico del Contratista*] |

|  |  |
| --- | --- |
| **A:** | **[*Ingresar el nombre del Contratante*]** |
| **Representante del Contratante:** | [*ingresar el nombre del representante del Contratante*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratante****, incluyendo el correo electrónico***] |
| **No. de Referencia de la SdC:** | [*Ingresar el número de referencia de la SdC*] |
| **Fecha de la Cotización:** | [*Ingresar la fecha de la Cotización*] |

Estimado *[ingresar el nombre del representante del Contratante]:*

**PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN**

1. **Conformidad y sin reservas**

En respuesta a la SdC mencionada anteriormente, ofrecemos ejecutar los mejoramientos según esta Cotización de conformidad con esta SdC, los calendarios de entrega y finalización y las Especificaciones Técnicas. Nosotros confirmamos que hemos examinado y no tenemos reservas a la SdC, incluyendo el Contrato.

1. **Elegibilidad**

Nosotros cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflicto de interés, de conformidad con la Solicitud de Cotización.

1. **Suspensión y Exclusión**

Nosotros, junto con cualquiera de nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o proveedores de servicios para cualquier parte del contrato, no estamos sujetos ni controlados por ninguna entidad o individuo que esté sujeto a una suspensión temporal o una exclusión impuesta. por el Grupo del Banco Mundial o una inhabilitación impuesta por el Grupo del Banco Mundial de conformidad con el Acuerdo para la Aplicación Mutua de Decisiones de Prohibición entre el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. Además, no somos inelegibles según las leyes del país del Contratante o las regulaciones oficiales o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

1. **Precio Cotizado**

(a) El Precio total de cada lote [***inserte el precio total de cada lote en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***]; y (b) Precio total de todos los lotes (suma de todos los lotes) [***insertar el precio total de todos los lotes en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***].

1. **Validez de la Cotización**

Nuestra cotización será válida hasta la fecha especificada en la SdC, y seguirá siendo vinculante para nosotros y puede ser aceptada en cualquier momento antes de que expire.

1. **Garantía de Cumplimiento**

Si somos adjudicados el Contrato, nos comprometemos a obtener la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la SdC.

1. **Comisiones, gratificaciones, honorarios**

Hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con esta cotización:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del receptor | Dirección | Concepto | Monto |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, escriba “ninguno”).*

1. **Contratante no está obligado a aceptar**

Entendemos que ustedes se reservan el derecho de:

1. aceptar o rechazar la cotización y que no están obligados a aceptar la cotización con el costo evaluado más bajo o ninguna otra Cotización que hayan recibido, y
2. cancelar este proceso de Solicitud de Cotizaciones antes de la adjudicación sin incurrir en ninguna responsabilidad con los Contratistas.
3. **Fraude y Corrupción**

Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra ningún tipo de Fraude y Corrupción.

**A nombre del Contratista**:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización a nombre del Contratista ***[ingrese el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización****]\*.*

Cargo de la persona arriba indicada: [***indique el cargo de la persona que firma la Cotización***]

Firma de la persona nombrada anteriormente: [***ingresar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican en los párrafos anteriores***].

Fecha de la firma: ***[ingrese la fecha en que firma, día., mes y año]***

# \*El poder legal debe ser adjuntado a la cotización

**Lista de Actividades**

***Para contratos por suma alzada***

|  |  |
| --- | --- |
| **PROYECTO:** | **SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO MEGA ALEGRA CUSCO – CUSCO, PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS** |
| **PROP.** | **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS** |  | **FECHA:** |  |  |
| **DPTO.** | CUZCO |  | **DISTRITO:** | CUZCO |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Und. | Metrado | S/P Unitario  | S/. PARCIAL |
| **001** | **SERVICIOS PROFESIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD** | **(2 décimas)** |  | S/ |
| 01.01 | TRABAJOS PROVISIONALES Y SERVICIOS PRELIMINARES |  |  |  | S/ |
| 01.01.01 | TRABAJOS PROVISIONALES |  |  |  | S/ |
| 01.01.01.01 | CARTEL INFORMATIVO DE EJECUCION DEL SERVICIO 4.80X3.60MT | und | 1.00 |  | S/ |
| 01.01.01.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | glb | 1.00 |  | S/ |
| 01.01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | S/ |
| 01.01.02.01 | LIMPIEZA DE TERRENO (MANUAL) | m2 | 388.26 |  | S/ |
| 01.01.02.02 | DESMONTAJE DE CONTRAZOCALO DE MADERA / CERAMICO | ml | 8.00 |  | S/ |
| 01.01.02.03 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA, INC. MARCO | m2 | 1.00 |  | S/ |
| 01.01.02.04 | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y CABLEADO | pto | 160.00 |  | S/ |
| 01.01.02.05 | DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES | und | 2.00 |  | S/ |
| 01.01.02.06 | DESMONTAJE DE TABLEROS ELECTRICOS EXISTENTE | und | 4.00 |  | S/ |
| 01.01.02.07 | TRASLADO INTERNO DE REMOCIONES | m3 | 15.00 |  | S/ |
| 01.02 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | S/ |
| 01.02.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1.00 |  | S/ |
| 01.02.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 1.00 |  | S/ |
| 01.02.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | 1.00 |  | S/ |
| 01.02.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 1.00 |  | S/ |
| 01.02.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 1.00 |  | S/ |
| 01.02.06 | ESTIMACION DE COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE PMA (INCLUYE PROGRAMA DE PREVENCION COVID-19) | glb | 1.00 |  | S/ |
| **003** | **ARQUITECTURA** |  |  |  | S/ |
| 03.02 | MUROS Y TABIQUES |  |  |  | S/ |
| 03.02.01 | TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL UNA CARA, PLACA RH 12.7 mm, e=10.2 cm, PARANTES 38X89MM E=0.9MM, CADA 40CM | m2 | 1.80 |  | S/ |
| 03.02.02 | TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ESTANDAR ST 12.7 mm, e=11.5 cm,PARANTES 38X89MM E=0.9MM, CADA 40CM | m2 | 10.32 |  | S/ |
| 03.03 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS |  |  |  | S/ |
| 03.03.01 | RESANE TARRAJEO FROTACHADO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, MORTERO C:A 1:4, e=1.50cm | m2 | 31.00 |  | S/ |
| 03.03.02 | EMPASTADO EN TABIQUERÍA DE DRYWALL CON ESTUCO EN POLVO | m2 | 22.44 |  | S/ |
| 03.04 | FALSO CIELO RASO |  |  |  | S/ |
| 03.04.01 | FALSO CIELO RASO DE FIBROCEMENTO SIMILAR A SUPERBOARD,e= 6.00 mm | m2 | 10.30 |  | S/ |
| 03.04.02 | EMPASTADO DE FALSO CIELO RASO CON ESTUCO EN POLVO | m2 | 10.30 |  | S/ |
| 03.05 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | S/ |
| 03.05.01 | CONTRAPISO DE E=40 mm. Mo.1:4 P/PISO CERAMICO | m2 | 1.17 |  | S/ |
| 03.05.02 | PISO CERAMICO DE ALTO TRÁNSITO, 30X30 CM (ANTIDESLIZANTE) | m2 | 1.17 |  | S/ |
| 03.05.03 | ENTREPISO ESTRUCTURA DE MADERA VIGUETERIA DE MADERA TORNILLO 2"X5", TABLEROTriplay Fenólico CC 18 mm 1.22 x 2.44 m | m2 | 16.33 |  | S/ |
| 03.05.04 | PISO ALFOMBRA MODULAR FORMATO 50X50CM, COLOR GRIS | m2 | 34.77 |  | S/ |
| 03.05.05 | PISO PUZZLE MULTICOLOR DE GOMA | m2 | 3.80 |  | S/ |
| 03.05.06 | PISO VINILICO SPC E=5MM, ALTO TRANSITO, ANTIDESLIZANTE, COLOR GRIS ARTICO | m2 | 12.93 |  | S/ |
| 03.06 | CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS |  |  |  | S/ |
| 03.06.01 | CONTRAZÓCALO DE CERAMICO DE 10X30 cm. COLOR SEGÚN DETALLE h=0.10m | M2 | 13.84 |  | S/ |
| 03.07 | COBERTURAS |  |  |  | S/ |
| 03.07.01 | COBERTURA DE ACERO DE SECCION TRAPEZOIDAL TIPO PRECOR TR-4 O SIMILAR (e=0.60 mm) | m2 | 10.61 |  | S/ |
| 03.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA |  |  |  | S/ |
| 03.08.01 | CARPINTERIA DE ALUMINIO |  |  |  | S/ |
| 03.08.01.01 | MAMPARA DE ALUMINIO |  |  |  | S/ |
| 03.08.01.01.01 | M-1: POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA CORREDIZA DE 2.98M X 2.10M CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL. | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.08.01.01.02 | M-2: POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA CORREDIZA DE 1.90M X 2.10M CON CRISTALTEMPLADO INCOLORO DE 10MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL. | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.08.01.02 | DIVISIONES DE ALUMINIO |  |  |  | S/ |
| 03.08.01.02.01 | DIVISION DE VIDRIO TEMPLADO E=10MM MEDIDA:2.00X1.80 | und | 7.00 |  | S/ |
| 03.08.02 | BARANDAS METALICAS |  |  |  | S/ |
| 03.08.02.01 | BARANDA CON TUBOS DE ACERO INOXIDABLE D=2'' ,1 1/2'' Y 1'' (e=1.50mm) , H=0.90m | m | 3.32 |  | S/ |
| 03.08.03 | VARIOS DE CARPINTERIA METALICA |  |  |  | S/ |
| 03.08.03.01 | TAPAJUNTA EN TECHO METÁLICO DE FORMA ''Z'' DE PLANCHA LAF DE 20''X1/16'',INC. 2 MANOS DE BASE ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE | m | 8.00 |  | S/ |
| 03.08.03.02 | TAPAJUNTA EN TECHO METÁLICO DE FORMA ''L'' DE PLANCHA LAF DE 11''X1/16'',INC. 2 MANOS DE BASE ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE | m | 6.40 |  | S/ |
| 03.08.03.03 | CANALETA METÁLICA DE D=6'' (TECHOS METÁLICOS), S/DISEÑO | m | 3.20 |  | S/ |
| 03.09 | PINTURAS Y BARNICES (PARA DRYWALL Y ALBAÑILERÍA) |  |  |  | S/ |
| 03.09.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO | m2 | 355.12 |  | S/ |
| 03.09.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS | m2 | 31.12 |  | S/ |
| 03.09.03 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS | m2 | 689.84 |  | S/ |
| 03.09.04 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | m2 | 136.29 |  | S/ |
| 03.09.05 | PINTURA AL DUCO EN CARPINTERÍA DE MADERA | m2 | 122.43 |  | S/ |
| 03.10 | SEÑALIZACION INFORMATIVA |  |  |  | S/ |
| 03.10.01 | SEÑALETICA IDENTIFICACIÓN DE AMBIENTES 35X50CM BASE CELTEX 10mm | und | 34.00 |  | S/ |
| 03.10.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO, SEGÚN DISEÑO INSTITUCIONAL EN AREA DE JUEGO DE NIÑOS. MEDIDA: 2.00X2.02M | m2 | 4.04 |  | S/ |
| 03.10.03 | LETRERO DE 5.00X0.60m ESTRUCTURA BASTIDOR DE FIERRO DE 2"X2"X2.5mm, TABLERO DE MDF DE 30MM Y VINIL LÁMINADO SEGÚN DISEÑO | und | 1.00 |  | S/ |
| 3.11 | SEGURIDAD Y EVACUACION |  |  |  | S/ |
| 3.11.01 | SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD |  |  |  | S/ |
| 03.11.01.01 | SEÑALIZACIÓN 0.20x0.30 m, VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE BASE CELTEX 3mm | und | 48.00 |  | S/ |
| 03.11.01.02 | SEÑALIZACIÓN 0.20x0.30 m, VINIL AUTOADHESIVO BASE CELTEX 3mm | und | 48.00 |  | S/ |
| 03.11.02 | SEÑALES DE ZONA DE SEGURIDAD |  |  |  | S/ |
| 03.11.02.01 | PINTURA DE TRAFICO DE COLOR AMARILLO PARA EL PINTADO DE CIRCULOS | m2 | 5.00 |  | S/ |
| 03.11.02.02 | PINTURA DE TRAFICO DE COLOR BLANCO PARA EL PINTADO DE ''S'' | m2 | 5.00 |  | S/ |
| 03.11.03 | EQUIPOS Y BOTIQUIN |  |  |  | S/ |
| 03.11.03.01 | EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO, PQS-ABC DE 10LB | und | 4.00 |  | S/ |
| 03.11.03.02 | EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO, C02, DE 10LB | und | 4.00 |  | S/ |
| 03.11.03.03 | BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.12 | HABILITACION DE SS.HH. DISCAPACITADOS |  |  |  | S/ |
| 03.12.01 | HABILITACION DE SS.HH. DISCAPACITADOS, INCL. 01 LAVATORIO, 01 INODORO, BARRA DISCAPACITADO Y EQUIPAMIENTO | Glb | 1.00 |  | S/ |
| 03.13 | HABILITACION RAMPAS DE ACCESO |  |  |  | S/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.13.01 | HABILITACION DE RAMPA INGRESO PRINCIPAL (2.20x1.05mt) ENTREPISO ESTRUCTURA DE MADERA VIGUETERIA DE MADERA TORNILLO 2"X5", TABLERO Triplay Fenólico CC 18 mm 1.22 x 2.44m | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.13.02 | HABILITACION DE RAMPA INTERIOR (1.20X1.35MT), ESTRUCTURA METALICA TUBO ACERO INOXIDABLE 2"X1"X2MM, PLANCHA METALICA ESTRIADA CROMADA E=3/16" | m2 | 3.24 |  | S/ |
| 03.14 | CAMBIO DE ACCESORIOS EN BAÑOS EXISTENTES |  |  |  | S/ |
| 03.14.01 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES |  |  |  | S/ |
| 03.014.01.01 | ESPEJO ADOSADO CON MARCO METÁLICO DE 0.50X0.60 m, E= 6mm, CON INCLINACIÓN DE 10º | und | 5.00 |  | S/ |
| 03.14.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  | S/ |
| 03.014.02.01 | DISPENSADOR DE PVC DE PAPEL TOALLA | und | 5.00 |  | S/ |
| 03.014.02.02 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO | und | 5.00 |  | S/ |
| 03.014.02.03 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE PVC 800 ML | und | 5.00 |  | S/ |
| 03.014.02.04 | TACHO DE BASURA | und | 5.00 |  | S/ |
| 03.15 | LIMPIEZA DE SERVICIO |  |  |  | S/ |
| 03.13.01 | LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DEL SERVICIO | m2 | 355.12 |  | S/ |
| 03.16 | MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  | S/ |
| 03.14.01 | MITIGACION AMBIENTAL | glb | 1.00 |  | S/ |
| **004** | **INSTALACIONES SANITARIAS** |  |  |  | S/ |
| 04.01 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  | S/ |
| 04.01.01 | REDES |  |  |  | S/ |
| 04.01.01.01 | CANALETA SEMICIRCULAR DE 4”PVC | m | 3.03 |  | S/ |
| 04.01.01.02 | BAJADA PLUVIAL DE TUBERIA PVC-SAP DE Ø 4" | m | 3.00 |  | S/ |
| 04.01.02 | ACCESORIOS DE REDES |  |  |  | S/ |
| 04.01.02.01 | CODO PVC-SAP DE Ø 4" x 90º | und | 2.00 |  | S/ |
| **005** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** |  |  |  | S/ |
| 05.01 | SALIDA PARA ALUMBRADOS, TOMACORRIENTE Y FUERZA |  |  |  | S/ |
| 05.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO |  |  |  | S/ |
| 05.01.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO CON TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20mm ALAMBRE LSOH 4mm2 | pto | 73.00 |  | S/ |
| 05.01.01.02 | SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA CON TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20mm ALAMBRE LSOH 4mm2 | pto | 8.00 |  | S/ |
| 05.01.02 | SALIDAS PARA INTERRUPTORES |  |  |  | S/ |
| 05.01.02.01 | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE, TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20 mm ( LSOH 4 mm2 ) | und | 21.00 |  | S/ |
| 05.01.02.02 | INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE, TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20 mm ( LSOH 4 mm2 ) | und | 6.00 |  | S/ |
| 05.01.02.03 | INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE, TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20 mm ( LSOH 4 mm2 ) | und | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.02.04 | INTERRUPTOR CONMUTACION, TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20 mm ( LSOH 4 mm2 ) | und | 6.00 |  | S/ |
| 05.01.02.05 | INTERRUPTOR CONMUTACION 4 VIAS, TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20 mm (LSOH 4 mm2 | und | 12.00 |  | S/ |
| 05.01.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE |  |  |  | S/ |
| 05.01.03.01 | TOMACORRIENTE C/ UN DADO TIPO SCHUKO Y UN DADO REDONDO TIPO ITALIANO C/ LINEA A TIERRA, TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20 mm EN PARED | pto | 51.00 |  | S/ |
| 05.01.03.02 | TOMACORRIENTE C/ UN DADO TIPO SCHUKO Y UN DADO REDONDO TIPO ITALIANO C/ LINEA A TIERRA, A PRUEBA DE AGUA PVC SAP 20 mm EN PARED | pto | 8.00 |  | S/ |
| 05.01.03.03 | TOMACORRIENTE TOTEM INFORMATICO | pto | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.03.04 | TOMACORRIENTE COLTER TURNO | pto | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.03.05 | TOMACORRIENTE CONTROL ACCESO LECTOR BIOMETRICO | pto | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.04 | CAJAS DE PASE |  |  |  | S/ |
| 05.01.04.01 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° 150x150x75mm | und | 42.00 |  | S/ |
| 05.01.04.02 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° 250x250x100mm | und | 25.00 |  | S/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.01.05 | CONDUCTORES Y ALIMENTADORES |  |  |  | S/ |
| 05.01.05.01 | ALIMENTADOR A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN -(TD-1) 3-1x10mm2 N2XOH+1x10mm2(T)LSOH- 35mm CONDUIT | ml | 13.40 |  | S/ |
| 05.01.05.02 | ALIMENTADOR A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN -(TD-2) 3-1x6mm2 N2XOH+1x6mm2(T)LSOH-35mm CONDUIT | ml | 15.95 |  | S/ |
| 05.01.05.03 | ALIMENTADOR A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN -(TD-3) 3-1x6mm2 N2XOH+1x6mm2(T)LSOH- 35mm CONDUIT | ml | 15.50 |  | S/ |
| 05.01.05.04 | ALIMENTADOR A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN -(TD-4) 3-1x6mm2 N2XOH+1x6mm2(T)LSOH- 35mm CONDUIT | ml | 18.20 |  | S/ |
| 05.01.06 | TABLEROS |  |  |  | S/ |
| 05.01.06.01 | TABLERO TD-1 (24 POLOS) CON INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS 220V, CERTIFICACION IP66, IK08 | und | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.06.02 | TABLERO TD-2 (18 POLOS) CON INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS 220V, CERTIFICACION IP66, IK08 | und | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.06.03 | TABLERO TD-3 (18 POLOS) CON INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS 220V, CERTIFICACION IP66, IK08 | und | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.06.04 | TABLERO TD-4 (18 POLOS) CON INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS 220V, CERTIFICACION IP66, IK08 | und | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.07 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS |  |  |  | S/ |
| 05.01.07.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x63A DEL TIPO CAJA MOLDEADA | pza | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.07.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x32A DEL TIPO CAJA MOLDEADA | pza | 4.00 |  | S/ |
| 05.01.07.04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x16A DEL TIPO TORNILLO | pza | 6.00 |  | S/ |
| 05.01.07.05 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20A DEL TIPO TORNILLO | pza | 16.00 |  | S/ |
| 05.01.07.06 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30 mA 2 x 25 A | pza | 14.00 |  | S/ |
| 05.01.08 | TUBERIAS ELECTRICAS |  |  |  | S/ |
| 05.01.08.01 | TUBERIA CONDUIT Ø20MM (SISTEMA DE ALUMBRADO) | m | 186.00 |  | S/ |
| 05.01.08.02 | TUBERIA CONDUIT Ø20MM (SISTEMA DE TOMACORRIENTES) | m | 60.00 |  | S/ |
| 05.01.08.03 | TUBERIA CONDUIT Ø35MM (SISTEMA POZO A TIERRA) | m | 9.00 |  | S/ |
| 05.01.08.04 | ACCESORIOS CONDUIT (CODOS, UNIONES, ADAPTADORES) | glb | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.08.05 | COLGADORES STRUCK | und | 164.00 |  | S/ |
| 05.01.09 | SISTEMA POZO A TIERRA |  |  |  | S/ |
| 05.01.09.01 | EXCAVACION DE TERRENO NATURAL | m3 | 1.92 |  | S/ |
| 05.01.09.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 2.50 |  | S/ |
| 05.01.09.03 | TIERRA DE CHACRA CERNIDA | m3 | 2.50 |  | S/ |
| 05.01.09.04 | ACCESORIOS DE CONEXIÓN | glb | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.09.05 | ADITIVOS THOR GEL | und | 3.00 |  | S/ |
| 05.02 | ARTEFACTOS DE ALUMBRADO |  |  |  | S/ |
| 05.02.01 | LUMINARIA TIPO PANEL LED 60x60 DE 46W, ADOSADA A TECHO, LAMPARA LED 78S TWH-3100 | und | 6.00 |  | S/ |
| 05.02.02 | LUMINARIA TIPO PANEL LED 60x60 DE 72W, ADOSADA A TECHO, LAMPARA LED 78S TWH-4000 | und | 32.00 |  | S/ |
| 05.02.03 | LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED DE 12W, 1 LAMPARA LED 10S | und | 7.00 |  | S/ |
| 05.02.04 | LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED DE 22W, 1 LAMPARA LED 20S | und | 18.00 |  | S/ |
| 05.02.05 | LUMINARIA TIPO C | und | 3.00 |  | S/ |
| 05.02.06 | LUMINARIA DE SALIDA TIPO ET- 26w | und | 8.00 |  | S/ |
| 05.02.07 | LUZ DE EMERGENCIA 2x25A TIPO Q | und | 8.00 |  | S/ |
| 05.03 | VARIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | S/ |
| 05.03.01 | PRUEBAS DEL NIVEL DE AISLAMIENTO EN TABLERO | glb | 1.00 |  | S/ |
| **006** | **INSTALACIONES DE REDES Y COMUNICACIONES** |  |  |  | S/ |
| 06.01 | INSTALACIONES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | S/ |
| 06.01.01 | CABLEADO DE RED |  |  |  | S/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.01.01.01 | CABLE F/UTP CATEGORÍA 6A, NO PROPAGADOR DE INCENDIO, DE BAJA EMISIÓN DE HUMOS, LIBRE DE HALÓGENOS Y BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. | ml | 720.00 |  | S/ |
| 06.01.02 | SALIDA DE CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | S/ |
| 06.01.02.01 | SALIDA SIMPLE PARA DATOS, EN CAJA DE 100X100X50 MM (WXHXD) - ADOSADA | und | 29.00 |  | S/ |
| 06.01.02.02 | SALIDA SIMPLE PARA CAMARAS IP (BULLET, MINI DOMO ) EN CAJA DE 100x100x50mm (WxHxD) - ADOSADO | und | 7.00 |  | S/ |
| 06.01.02.03 | SALIDA SIMPLE PARA ACCESS POINT, EN CAJA 100X100X50 MM (WXHXD) - ADOSADO | und | 4.00 |  | S/ |
| 06.01.02.04 | CONECTOR JACK RJ45 CATEGORÍA 6A | und | 40.00 |  | S/ |
| 06.01.02.05 | FACEPLATE | und | 40.00 |  | S/ |
| 06.01.03 | CANALIZACIONES |  |  |  | S/ |
| 06.01.03.01 | TUBERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | S/ |
| 06.01.03.01.01 | TUBERÍA CONDUIT DE 1"Ø. LONGITUD 3M. | ml | 240.00 |  | S/ |
| 06.01.03.01.02 | CURVA 90° CONDUIT DE 1" Ø | und | 80.00 |  | S/ |
| 06.01.03.01.03 | UNIÓN CONDUIT DE 1" Ø | und | 80.00 |  | S/ |
| 06.01.03.02 | CANALETAS Y ACCESORIOS |  |  |  | S/ |
| 06.01.03.02.01 | CANALETA DE PVC 25 x 25 mm (INC. ACCESORIOS) | ml | 18.20 |  | S/ |
| 06.01.03.03 | CAJAS DE PASE |  |  |  | S/ |
| 06.01.03.03.01 | CAJA DE PASE 100X100X50 ADOSADA | und | 52.00 |  | S/ |
| 06.01.03.03.02 | CAJA DE PASE 150X150X100 ADOSADA | und | 11.00 |  | S/ |
| 06.01.04 | GABINETE DE COMUNICACIONES |  |  |  | S/ |
| 06.01.04.01 | GABINETE DE TELECOMUNICACIONES PARED DE 18 RU. | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.02 | EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIONES |  |  |  | S/ |
| 06.02.01 | EQUIPOS ACTIVOS |  |  |  | S/ |
| 06.02.01.01 | SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000MBPS BASET +POE, CON CONECTORES RJ45 HEMBRA, OPERANDO EN LA CAPA 2 DEL MODELO DE REFERENCIA OSI.100-240 VAC, 50/60 HZ. (TIPO II) | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.02.01.02 | ACCESS POINT, CON UN (01) PUERTO RJ-45 10/100BASET POE. | und | 4.00 |  | S/ |
| 06.02.01.03 | UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) PARA GABINETES DE TELECOMUNICACIONES | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.02.01.04 | UPS RACKEABLE | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.02.02 | EQUIPOS PASIVOS |  |  |  | S/ |
| 06.02.02.01 | PATCH CORDS F/UTP CATEGORÍA 6A DE CUATRO PARES DE COBRE, LIBRE DE HALÓGENOS Y BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. LONGITUD 3 m | und | 29.00 |  | S/ |
| 06.02.02.02 | PATCH CORDS F/UTP CATEGORÍA 6A DE CUATRO PARES DE COBRE, LIBRE DE HALÓGENOSY BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. LONGITUD 2 m | und | 11.00 |  | S/ |
| 06.02.02.03 | PATCH PANEL CONVENCIONAL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A CON CONECTORES DEL TIPO RJ45 | und | 2.00 |  | S/ |
| 06.02.02.04 | ORDENADOR HORIZONTAL DE CABLES,2 RU | und | 2.00 |  | S/ |
| 06.02.02.05 | ORDENADOR HORIZONTAL DE CABLES, 1RU | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.02.02.06 | MONITOR INFORMATICO TIPO TOTEM DE 55" | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.02.02.07 | EQUIPO LECTOR BIOMETRICO | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.02.02.08 | TELEVISOR DE 42" SMART HDMI | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.03 | SISTEMA DE CCTV |  |  |  | S/ |
| 06.03.01 | CÁMARA DOMO FIJO PARA INTERIORES | und | 7.00 |  | S/ |
| 06.03.02 | SERVIDOR DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL VIDEO | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.03.03 | ESTACIÓN DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN. INCLUYEN UN MONITOR 32" Y ACCESORIOS. | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.04 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS |  |  |  | S/ |
| 06.04.01 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS |  |  |  | S/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.04.01.01 | PANEL CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS (FACP) ANALÓGICO , DEBERÁ CONTAR CON UN CIRCUITO SLC DE LAZO DE SEÑALIZACIÓN | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.04.01.02 | DETECTORES DE HUMO ADOSADO A TECHO | und | 27.00 |  | S/ |
| 06.04.01.03 | ESTACION MANUAL DE NOTIFICACIÓN. | und | 9.00 |  | S/ |
| 06.04.01.04 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA ADOSADASIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA ADOSADA | und | 4.00 |  | S/ |
| 06.04.02 | CABLES |  |  |  | S/ |
| 06.04.02.01 | CABLE FPLR 16 AWG | ml | 360.00 |  | S/ |
| 06.04.03 | SALIDAS SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS |  |  |  | S/ |
| 06.04.03.01 | ALIMENTACION PARA PANEL CENTRAL DE ALARMAS DE INCENDIOS | pto | 1.00 |  | S/ |
| 06.04.03.02 | SALIDAS PARA DETECTORES DE HUMOS | pto | 27.00 |  | S/ |
| 06.04.03.03 | SALIDAS PARA ESTACION MANUAL DE NOTIFICACION | pto | 9.00 |  | S/ |
| 06.04.03.04 | SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCOPICA | pto | 4.00 |  | S/ |
| 06.04.04 | CANALIZACIONES |  |  |  | S/ |
| 06.04.04.01 | TUBERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  | S/ |
| 06.04.04.01.01 | TUBERÍA DE EMT DE 3/4" Ø. LONGITUD 3M Y ACCESORIOS | und | 240.00 |  | S/ |
| 06.04.04.02 | CAJAS DE PASE |  |  |  | S/ |
| 06.04.04.02.01 | CAJA DE PASE 100X100X50 ADOSADA | und | 20.00 |  | S/ |
| 06.05 | CERTIFICACION DEL SISTEMA |  |  |  | S/ |
| 06.05.01 | CERTIFICACIÓN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.05.02 | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CCTV | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.05.03 | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | und | 1.00 |  | S/ |
| **007** | **MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO** |  |  |  | S/ |
| 07.01 | MOBILIARIO |  |  |  | S/ |
| 07.01.01 | SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO, CODIGO S-01 | und | 23.00 |  | S/ |
| 07.01.02 | SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO, CODIGO S-02 | und | 46.00 |  | S/ |
| 07.01.03 | SILLA SALA DE ESPERA DE 03 CUERPOS, CODIGO S-03 | und | 4.00 |  | S/ |
| 07.01.04 | ESCRITORIO, CODIGO E-01 | und | 21.00 |  | S/ |
| 07.01.05 | CAJONERA, CODIGO C-01 | und | 22.00 |  | S/ |
| 07.01.06 | ARCHIVADOR, CODIGO AR-01 | und | 15.00 |  | S/ |
| 07.01.07 | ARMARIO, CODIGO ARM-01 | und | 14.00 |  | S/ |
| 07.01.08 | MESA DE REUNIÓN-04 PERSONAS, CODIGO M-01 | und | 1.00 |  | S/ |
| 07.01.09 | MESA DE COUNTER, CODIGO M-02 | und | 1.00 |  | S/ |
| 07.01.10 | MESA PARA IMPRESORA, CODIGO M-03 | und | 2.00 |  | S/ |
| 07.01.11 | MESA PARA VIGILANTE, CODIGO M-04 | und | 1.00 |  | S/ |
| 07.01.12 | TACHO DE BASURA (PAPELERA), CODIGO T-01 | und | 22.00 |  | S/ |
| 07.01.13 | MUEBLE PARA GUARDAR JUGUETES, CODIGO G-01 | und | 1.00 |  | S/ |
| 07.01.14 | CORRALITO PARA NIÑOS, CODIGO G-02 | und | 1.00 |  | S/ |
| 07.01.15 | PUFF REDONDO ACOLCHONADO, CODIGO G-03 | und | 2.00 |  | S/ |
| COSTO DIRECTO |  |  | S/ |
|  | GASTOS GENERALES  | % |  | S/ |
|  | UTILIDADES | % |  | S/ |
| SUB-TOTAL |  |  | S/ |
|  | I.G.V. | 18% |  | S/ |
| TOTAL |  |  | S/ |

Propuesta Técnica

El oferente deberá proporcionar:

* Los nombres y detalles del personal adecuadamente calificado para ejecutar el Contrato- conforme los términos de referencia.
* Información apropiada para demostrar claramente que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos conforme el numeral 6. De los Términos de referencia.
* La declaración jurada de cumplimiento sobre la ejecución de los mejoramientos.