**Solicitud de Cotizaciones**

**Contratación de:**

*Servicio de Acondicionamiento de la Infraestructura del Centro Mega Alegra Chanchamayo – Junín, para la mejora en la atención de los usuarios*

**Ref. No: PE-MINJUS-365751-CW-RFQ**

**Proyecto:***Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los servicios de Asesoría Legal Gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada implementación del EJE" con CUI N° 2412545*

**Comprador:** *UE 003-Programa modernización del sistema de administración de justicia*

**País:** *Perú*

**Fecha de emisión:** *Agosto 2023*

**Anexo 2: Formularios de la Cotización**

**Formulario de Cotización del Contratista**

|  |  |
| --- | --- |
| **De:** | **[*Ingresar el nombre del Contratista*]** |
| **Representante del Contratista:** | [*Ingresar el nombre del representante del Contratista*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratista*] |
| **Correo electrónico:** | [*Ingresar el correo electrónico del Contratista*] |

|  |  |
| --- | --- |
| **A:** | **[*Ingresar el nombre del Contratante*]** |
| **Representante del Contratante:** | [*ingresar el nombre del representante del Contratante*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratante****, incluyendo el correo electrónico***] |
| **No. de Referencia de la SdC:** | [*Ingresar el número de referencia de la SdC*] |
| **Fecha de la Cotización:** | [*Ingresar la fecha de la Cotización*] |

Estimado *[ingresar el nombre del representante del Contratante]:*

**PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN**

1. **Conformidad y sin reservas**

En respuesta a la SdC mencionada anteriormente, ofrecemos ejecutar los mejoramientos según esta Cotización de conformidad con esta SdC, los calendarios de entrega y finalización y las Especificaciones Técnicas. Nosotros confirmamos que hemos examinado y no tenemos reservas a la SdC, incluyendo el Contrato.

1. **Elegibilidad**

Nosotros cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflicto de interés, de conformidad con la Solicitud de Cotización.

1. **Suspensión y Exclusión**

Nosotros, junto con cualquiera de nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o proveedores de servicios para cualquier parte del contrato, no estamos sujetos ni controlados por ninguna entidad o individuo que esté sujeto a una suspensión temporal o una exclusión impuesta. por el Grupo del Banco Mundial o una inhabilitación impuesta por el Grupo del Banco Mundial de conformidad con el Acuerdo para la Aplicación Mutua de Decisiones de Prohibición entre el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. Además, no somos inelegibles según las leyes del país del Contratante o las regulaciones oficiales o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

1. **Precio Cotizado**

(a) El Precio total de cada lote [***inserte el precio total de cada lote en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***]; y (b) Precio total de todos los lotes (suma de todos los lotes) [***insertar el precio total de todos los lotes en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***].

1. **Validez de la Cotización**

Nuestra cotización será válida hasta la fecha especificada en la SdC, y seguirá siendo vinculante para nosotros y puede ser aceptada en cualquier momento antes de que expire.

1. **Garantía de Cumplimiento**

Si somos adjudicados el Contrato, nos comprometemos a obtener la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la SdC.

1. **Comisiones, gratificaciones, honorarios**

Hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con esta cotización:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del receptor | Dirección | Concepto | Monto |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, escriba “ninguno”).*

1. **Contratante no está obligado a aceptar**

Entendemos que ustedes se reservan el derecho de:

1. aceptar o rechazar la cotización y que no están obligados a aceptar la cotización con el costo evaluado más bajo o ninguna otra Cotización que hayan recibido, y
2. cancelar este proceso de Solicitud de Cotizaciones antes de la adjudicación sin incurrir en ninguna responsabilidad con los Contratistas.
3. **Fraude y Corrupción**

Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra ningún tipo de Fraude y Corrupción.

**A nombre del Contratista**:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización a nombre del Contratista ***[ingrese el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización****]\*.*

Cargo de la persona arriba indicada: [***indique el cargo de la persona que firma la Cotización***]

Firma de la persona nombrada anteriormente: [***ingresar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican en los párrafos anteriores***].

Fecha de la firma: ***[ingrese la fecha en que firma, día., mes y año]***

# \*El poder legal debe ser adjuntado a la cotización

**Lista de Actividades**

***Para contratos por suma alzada***

|  |  |
| --- | --- |
| **PROYECTO:** | **SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO MEGA ALEGRA CHANCHAMAYO – JUNÍN, PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS** |
| **PROP.** | **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS** |  | **FECHA:** |  |  |
| **DPTO.** | JUNIN |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND.** | **INTERVENCIÒN** | **S/P UNITARIO**  | **S/ PARCIAL** |
| **01.00** | **TRABAJOS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y OTROS** |  |  |  |  |
| **01.01** | **TRABAJOS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES** |  |  |  |  |
| **01.01.01** | **TRABAJOS PRELIMINARES** |  |  |  |  |
| 01.01.01.01 | LIMPIEZA DEL ÁREA (MANUAL) | M2 | 506.05 |  | S/  |
| **01.01.02** | **REPLANTEO** |  |  |  |  |
| 01.01.02.01 | REPLANTEO DURANTE LA INTERVENCIÓN | M2 | 506.05 |  | S/ |
| **01.02** | **IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL** |  |  |  |  |
| 01.02.01 | SUB PROGRAMA DE MANJEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | GLB | 1.00 |  | S/  |
| 01.02.02 | SUB PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | GLB | 1.00 |  | S/  |
| 01.02.03 | SUB PROGRAMA DE CONTINGENCIAS | GLB | 1.00 |  | S/  |
| 01.02.04 | SUB PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | GLB | 1.00 |  | S/  |
| 01.02.05 | SUB PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y ASPECTOS SOCIALES | GLB | 1.00 |  | S/  |
| 01.02.06 | PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CAPACITACIONES | GLB | 1.00 |  | S/  |
| 01.02.07 | PROGRAMA DE CIERRE | GLB | 1.00 |  | S/  |
| **01.03** | **OTROS** |  |  |  |  |
| 01.03.01 | TRANSPORTE DE MATERIALES (Lima a Obra) | GLB | 1.00 |  | S/  |
| **02.00** | **ARQUITECTURA** |  |  |  |  |
| **02.01** | **MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA** |  |  |  |  |
| 02.01.01 | TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DOBLE CARA , C/PLACA SIMILAR A SUPERBOARD ST ETERNIT DE 10mm, E=12cm (INC.MASILLA) | M2 | 29.86 |  | S/  |
| **02.02** | **PISOS, ETC.** |  |  |  |  |
| 02.02.01 | CONTRAPISO DE E=40 mm. Mo.1:4 P/PISO PORCELANATO | M2 | 1.60 |  | S/  |
| 02.02.02 | PISO PORCELANATO 60X60 cm (ANTIDESLIZANTE) | M2 | 1.60 |  | S/  |
| 02.02.03 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA NIVELACIÓN DE PISO-RAMPA (CEMENTO TIPO I) INC. ENCOFRADO | M3 | 0.24 |  | S/  |
| **02.03** | **CONTRAZÓCALOS** |  |  |  |  |
| 02.03.01 | CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO (COLOR CREMA) DE 15X60 cm. COLOR SEGÚNDETALLE, h=0.10m | M | 19.12 |  | S/  |
| **02.04** | **CARPINTERIA DE MADERA** |  |  |  |  |
| 02.04.01 | PUERTA **(PN-1,0.90x1.20 m )** TIPO REJAS DE LISTONES MAD.TORNILLO, 1 HOJA,INC.MARCO | Und | 1.00 |  | S/  |
| 02.04.02 | PUERTA **(PN-2, 0.80x2.10 m)** DE MAD.TORNILLO CONTRAPLACADA, C/TRIPLAY 6MM,1 HOJA, INC.MARCO | Und | 1.00 |  | S/  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND.** |  **INTERVENCIÒN** | **S/P UNITARIO** | **S/ PARCIAL** |
| 02.04.03 | PUERTA **(PN-3, 0.90x2.55 m)** DE MAD.TORNILLO CONTRAPLACADA, C/TRIPLAY 6MM,1 HOJA, INC.MARCO+SOBRELUZ CON VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM Y REJILLA | Und | 1.00 |  | S/  |
| 02.04.04 | PUERTA **(PN-4, 0.90x2.20 m)** DE MAD.TORNILLO CONTRAPLACADA, C/TRIPLAY 6MM,1 HOJA, INC.MARCO | Und | 1.00 |  | S/  |
| **02.05** | **CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERIA** |  |  |  |  |
| **02.05.01** | **PUERTAS Y MAMPARAS DE ALUMINIO** |  |  |  |  |
| 02.05.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MAMPARA DE ALUMINIO FIJA CON 1 HOJA , **M-1**(2.42X2.10 m),C/VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm,C/ ACCESORIOS DE ALUMINIO | Und | 1.00 |  | S/  |
| 02.05.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MAMPARA DE ALUMINIO FIJA CON 1 HOJA , **M-2**(3.30X2.10 m),C/VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm,C/ ACCESORIOS DE ALUMINIO | Und | 1.00 |  | S/  |
| 02.05.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MAMPARA DE ALUMINIO FIJA CON 1 HOJA , **M-3**(2.10X2.10 m),C/VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm,C/ ACCESORIOS DE ALUMINIO | Und | 1.00 |  | S/  |
| 02.05.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MAMPARA DE ALUMINIO FIJA CON 1 HOJA , **M-4**(4.96X3.05 m),C/VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm,C/ ACCESORIOS DE ALUMINIO | Und | 1.00 |  | S/  |
| 02.05.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MAMPARA DE ALUMINIO FIJA , **M-5** (1.76X3.05 m),C/VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm,C/ ACCESORIOS DE ALUMINIO | Und | 1.00 |  | S/  |
| 02.05.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MAMPARA DE ALUMINIO FIJA, **M-6** (3.56X2.10m),C/VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm,C/ ACCESORIOS DE ALUMINIO | Und | 1.00 |  | S/  |
| 02.05.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MAMPARA DE ALUMINIO FIJA CON 1 HOJA , **M-7**(1.35X2.10 m),C/VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm,C/ ACCESORIOS DE ALUMINIO | Und | 1.00 |  | S/  |
| 02.05.01.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MAMPARA DE ALUMINIO FIJA, **M-8** (3.20X2.10 m),C/VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 10mm,C/ ACCESORIOS DE ALUMINIO | Und | 1.00 |  | S/  |
| 02.05.01.09 | DESMONTAJE DE HOJA Y REUBICACIÓN DE HOJA (0.70X2.50 m ) DE ALUMINIO (SS.HHPERSONAL) | Und | 1.00 |  | S/  |
| **02.06** | **CERRAJERIA (PUERTAS DE MADERA)** |  |  |  |  |
| **02.06.01** | **CERRADURAS** |  |  |  |  |
| 02.06.01.01 | CERRADURA TIPO PALANCA DE ACERO INOXIDABLE | Pza | 3.00 |  | S/  |
| **02.06.02** | **BISAGRAS** |  |  |  |  |
| 02.06.02.01 | BISAGRA ALUMINIZADA 4" x 4" | Pza | 14.00 |  | S/  |
| **02.06.03** | **CIERRAPUERTAS Y OTROS** |  |  |  |  |
| 02.06.03.01 | PICAPORTE/CERROJO | Pza | 1.00 |  | S/  |
| **02.07** | **PINTURAS Y BARNICES** |  |  |  |  |
| 02.07.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO, INCLUYE IMPRIMANTE | M2 | 330.41 |  | S/  |
| 02.07.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS, INCLUYE IMPRIMANTE | M2 | 122.78 |  | S/  |
| 02.07.03 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, INCLUYEIMPRIMANTE | M2 | 918.23 |  | S/  |
| 02.07.04 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES/DUCTOS, INCLUYE IMPRIMANTE(2°PISO A MÁS) | M2 | 156.52 |  | S/  |
| 02.07.05 | PINTURA AL DUCO EN CARPINTERÍA DE MADERA (PUERTA CONTRAPLACADA DETRIPLAY) | M2 | 14.07 |  | S/  |
| 02.07.06 | PINTURA EPÓXICA PARA PUERTAS METÁLICAS EXISTENTES | M2 | 38.37 |  | S/  |
| **02.08** | **VARIOS ,LIMPIEZA Y JARDINERIA** |  |  |  |  |
| 02.08.01 | CARTEL ''CENTRO MEGA ALEGRA CHANCHAMAYO-JUNÍN'' (5.00X0.60 m) CONESTRUCTURA DE FIERRO Y MDF +VINIL LAMINADO, SEGÚN PLANO | Und | 1.00 |  | S/  |
| 02.08.02 | LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DEL SERVICIO | M2 | 506.05 |  | S/  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND.** | **INTERVENCIÒN** | **S/P UNITARIO** | **S/ PARCIAL** |
| **02.09** | **SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y EVACUACION** |  |  |  |  |
| **02.09.01** | **SEÑALIZACIÓN** |  |  |  |  |
| 02.09.01.01 | SEÑALIZACION 0.20x0.30 m, VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE BASECELTEX 3 mm | Und | 26.00 |  | S/  |
| 02.09.01.02 | SEÑALIZACION 0.20x0.30 m, VINIL AUTOADHESIVO BASE CELTEX 3MM | Und | 36.00 |  | S/  |
| **02.09.02** | **EQUIPOS Y BOTIQUIN** |  |  |  |  |
| 02.09.02.01 | EXTINTORES PQS-ABC DE 9 KG. DE CARGA | Und | 4.00 |  | S/  |
| 02.09.02.02 | BOTIQUIN COMERCIAL 0.40x0.50x0.15 m | Und | 1.00 |  | S/  |
| **03.00** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **03.01** | **SALIDA PARA ALUMBRADOS, TOMACORRIENTE Y FUERZA** |  |  |  |  |
| **03.01.01** | **SALIDAS PARA ALUMBRADO** |  |  |  |  |
| 03.01.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO ( LSOH 2.5 mm2 ) EN CANALETA DE PLÁSTICO10X10 | Pto | 67.00 |  | S/  |
| 03.01.01.02 | SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA EN MURO ( LSOH 2.5 mm2 ) EN CANALETA DE PLÁSTICO 10X10 | Pto | 23.00 |  | S/  |
|  |  |  |  |  |  |
| **03.01.02** | **SALIDAS PARA INTERRUPTORES** |  |  |  |  |
| 03.01.02.01 | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE( LSOH 2.5 mm2 ) EN TUBERÍA EXISTENTE, INC.CAMBIO DE PLACA,ETC. | Pto | 22.00 |  | S/  |
| 03.01.02.02 | INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE ( LSOH 2.5 mm2 ) EN TUBERÍA EXISTENTE,INC.CAMBIO DE PLACA,ETC. | Pto | 10.00 |  | S/  |
| 03.01.02.03 | INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE ( LSOH 2.5 mm2 ) EN TUBERÍA EXISTENTE Y CANALETA DE PLÁSTICO 10X10,INC.CAMBIO DE PLACA,ETC. | Pto | 4.00 |  | S/  |
|  |  |  |  |  |  |
| **03.01.03** | **SALIDA PARA TOMACORRIENTE** |  |  |  |  |
| 03.01.03.01 | TOMACORRIENTE NUEVO C/ UN DADO TIPO SCHUKO Y UN DADO REDONDO TIPO ITALIANO C/ LINEA A TIERRA ( LSOH 4 mm2 ) EN CANALETA DE PLÁSTICO 10X10 | Pto | 22.00 |  | S/  |
| 03.01.03.02 | TOMACORRIENTE NUEVO C/ UN DADO TIPO SCHUKO Y UN DADO REDONDO TIPO ITALIANO C/ LINEA A TIERRA PARA TENSIÓN ( LSOH 4 mm2 ) EN CANALETA DE PLÁSTICO 10X10 | Pto | 23.00 |  | S/  |
| 03.01.03.03 | TOMACORRIENTE DE REEMPLAZO C/ UN DADO TIPO SCHUKO Y UN DADO REDONDO TIPO ITALIANO C/ LINEA A TIERRA PARA TENSIÓN ESTABILIZADA | Pto | 26.00 |  | S/  |
|  |  |  |  |  |  |
| **03.01.04** | **SALIDA DE FUERZA** |  |  |  |  |
| 03.01.04.01 | SALIDA DE FUERZA PARA PORTÓN-PUERTA ENROLLABLE ( LSOH 4 mm2 ) ENTUBERÍA EXISTENTE | Pto | 2.00 |  | S/  |
| 03.01.04.02 | SALIDA DE FUERZA PARA ELECTROBOMBA ( LSOH 4 mm2 ) EN TUBERÍA EXISTENTE | Pto | 1.00 |  | S/  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND.** | **INTERVENCIÒN** | **S/P UNITARIO** | **S/ PARCIAL** |
| 03.01.04.03 | SALIDA DE ILUMINACIÓN DE LETRERO ( LSOH 2.5 mm2 ) EN CANALETA DE PLÁSTICO10X10 | Pto | **2.00** |  | S/  |
| 03.01.04.04 | SALIDA DE FUERZA PARA CENTRAL CACI ( LSOH 2.5 mm2 ) EN CANALETA DEPLÁSTICO 10X10 | Pto | **1.00** |  | S/  |
| 03.01.04.05 | SALIDA DE FUERZA PARA GABINETE( LSOH 4 mm2 ) EN CANALETA DE PLÁSTICO10X10 | Pto | **1.00** |  | S/  |
|  |  |  |  |  |  |
| **03.01.05** | **CAJAS DE PASE** |  |  |  |  |
| 03.01.05.01 | CAJA DE PASE RECTANGULAR 100X55X50 mm EN TOMACORRIENTE ''P'' ANTIGUO | Pza | **5.00** |  | S/  |
| 03.01.05.02 | CAJA DE PASE OCTOGONAL DE F°G° DE 100X40mm, C/TAPA DE PLASTICO | Pza | **2.00** |  | S/  |
| 03.01.05.03 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° 100x100x50 mm | Pza | **10.00** |  | S/  |
| 03.01.05.04 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° 150x150x50 mm | Pza | **7.00** |  | S/  |
|  |  |  |  |  |  |
| **03.01.06** | **ALIMENTADORES** |  |  |  |  |
| 03.01.06.01 | ALIMENTADOR A TABLERO TD.(3-1x10mm2N2XOH+1x10mm2(T)LSOH-80ºC) (TUB.EXISTENTE) | m | **9.80** |  | S/  |
| 03.01.06.02 | ALIMENTADOR A SUBTABLERO STD-2 (2-1x6mm2N2XOH+1-1x4mm2(T)LSOH-80ºC) (TUB.EXISTENTE+CANALETA ) | m | **16.25** |  | S/  |
| 03.01.06.03 | ALIMENTADOR A SUBTABLERO STD-3 (2-1x6mm2N2XOH+1-1x4mm2(T)LSOH-80ºC) (TUB.EXISTENTE+CANALETA) | m | **19.46** |  | S/  |
| 03.01.06.04 | ALIMENTADOR A SUBTABLERO STD-4 (2-1x6mm2N2XOH+1-1x4mm2(T)LSOH-80ºC) (TUB.EXISTENTE+CANALETA) | m | **22.65** |  | S/  |
| 03.01.06.05 | ALIMENTADOR A TABLERO ESTABILIZADO TES (3-1x6mm2N2XOH+1-1x4mm2(T)LSOH-80ºC) POR CANALETA DE PLÁSTICO 10X10 | m | **17.99** |  | S/  |
|  |  |  |  |  |  |
| **03.01.07** | **TABLEROS** |  |  |  |  |
| 03.01.07.01 | SUBTABLERO DISTRIBUCION ''STD'' DE PLANCHA GALVANIZADA, CON 36 POLOS + ESP. 7 DIFER., TRIF. 220V , DEL TIPO P/ ADOSAR, EQUIPADO, SEGÚN DIAG.UNIFILAR+ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Und | **1.00** |  | S/  |
| 03.01.07.02 | SUBTABLERO DISTRIBUCION ''STD-2,3 Y 4'' DE PLANCHA GALVANIZADA, CON 12POLOS + ESP. 2 DIFER., TRIF. 220V , DEL TIPO P/ ADOSAR, EQUIPADO, SEGÚN DIAG.UNIFILAR+ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Und | **3.00** |  | S/  |
| 03.01.07.03 | TABLERO ESTABILIZADO ''TES '' DE PLANCHA GALVANIZADA, CON 12 POLOS + ESP. 5 DIFER.CLASE A, TRIF. 220V, DEL TIPO P/ ADOSAR, EQUIPADO,SEGÚN DIAG.UNIFILAR+ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Und | **1.00** |  | S/  |
|  |  |  |  |  |  |
| **03.02** | **SISTEMA PUESTA A TIERRA** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND.** | **INTERVENCIÒN** | **S/P UNITARIO** | **S/ PARCIAL** |
| 03.02.01 | MANTENIMIENTO DE POZO DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE (PARA T.D.) | Und. | **1.00** |  | S/  |
|  |  |  |  |  |  |
| **03.03** | **ARTEFACTOS DE ALUMBRADO** |  |  |  |  |
| 03.03.01 | LUMINARIA TIPO PANEL LED 120X25 DE 40W | Und. | **21.00** |  | S/  |
| 03.03.02 | LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED DE 12W | Und. | **35.00** |  | S/  |
| 03.03.03 | LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED DE 22W | Und. | **11.00** |  | S/  |
| 03.03.04 | LUZ DE EMERGENCIA 2X25W | Und. | **12.00** |  | S/  |
| 03.03.05 | REFLECTOR LED 50W | Und. | **2.00** |  | S/  |
| 03.03.06 | TAPA CIEGA REDONDA DE PVC PARA LUMINARIA ANTERIOR (INCLUYEDESMONTAJE) | Und. | **19.00** |  | S/  |
|  |  |  |  |  |  |
| **03.04** | **EQUIPOS ELÉCTRICOS** |  |  |  |  |
| 03.04.01 | SUMINISTRO DE ESTABILIZADOR CAPACIDAD 8 KVA\_3Ø (PARA TABLERO ESTABILIZADO) | Und. | **1.00** |  | S/  |
|  |  |  |  |  |  |
| **03.05** | **VARIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS** |  |  |  |  |
| 03.05.01 | PRUEBAS DEL NIVEL DE ISLAMIENTO EN CADA TABLERO | Und. | **5.00** |  | S/  |
| 03.05.02 | PRUEBAS DE RESISTENCIA DE POZO DE PUESTA A TIERRA | Und. | **1.00** |  | S/  |
| **04.00.00** | **REDES Y COMUNICACIONES** |  |  |  |  |
| **04.01.00** | **INSTALACIONES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO** |  |  |  |  |
| **04.01.01** | **CABLEADO DE RED** |  |  |  |  |
| 04.01.01.01 | CABLE F/UTP CATEGORÍA 6A, NO PROPAGADOR DE INCENDIO, DE BAJAEMISIÓN DE HUMOS, LIBRE DE HALÓGENOS Y BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. | m | **750.00** |  | S/  |
| **04.01.02** | **SALIDA DE CABLEADO ESTRUCTURADO** |  |  |  |  |
| 04.01.02.01 | SALIDA SIMPLE PARA DATOS, EN CAJA DE 100X100X50 MM (WXHXD) - ADOSADA | und | **26** |  | S/  |
| 04.01.02.02 | SALIDA SIMPLE PARA CAMARAS IP (BULLET,MINI DOMO ) EN CAJA DE100x100x50mm (WxHxD) - ADOSADO | und | **11** |  | S/  |
| 04.01.02.03 | SALIDA SIMPLE PARA ACCESS POINT, EN CAJA 100X100X50 MM (WXHXD) -ADOSADO | und | **4** |  | S/  |
| 04.01.02.04 | CONECTOR JACK RJ45 CATEGORÍA 6A | und | **41** |  | S/  |
| 04.01.02.05 | FACEPLATE SIMPLE | und | **41** |  | S/  |
| **04.01.03** | **CANALIZACIONES** |  |  |  |  |
| **04.01.03.01** | **TUBERIAS Y ACCESORIOS** |  |  |  |  |
| 04.01.03.01.01 | TUBERÍA DE PVC-P DE 1/2"Ø. LONGITUD 3M. | m | **5.00** |  | S/  |
| **04.01.03.02** | **CANALETAS Y ACCESORIOS** |  |  |  |  |
| 04.01.03.02.01 | CANALETA DE PVC 25 x 25 mm (INC. ACCESORIOS) | m | **150.00** |  | S/  |
| **04.01.03.03** | **CAJAS DE PASE** |  |  |  |  |
| 04.01.03.03.01 | CAJA DE PASE 100x100X50 MM (WXHXD) ADOSADA | und | **76** |  | S/  |
| 04.01.03.03.02 | CAJA DE PASE 200X200X150 MM (WXHXD) ADOSADA | und | **5** |  | S/  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND.** | **INTERVENCIÒN** | **S/P UNITARIO** | **S/ PARCIAL** |
| **04.01.04** | **GABINETE DE COMUNICACIONES** |  |  |  |  |
| 04.01.04.01 | GABINETE DE TELECOMUNICACIONES PISO DE 32 RU. | und | 1 |  | S/  |
| **04.02.00** | **EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIONES** |  |  |  |  |
| **04.02.01** | **EQUIPOS ACTIVOS** |  |  |  |  |
| 04.02.01.01 | SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000MBPS BASET +POE, CON CONECTORES RJ45 HEMBRA, OPERANDO EN LA CAPA 2 DEL MODELO DE REFERENCIA OSI.100-240 VAC, 50/60 HZ. | und | 1 |  | S/  |
| 04.02.01.02 | ACCESS POINT, CON UN (01) PUERTO RJ-45 10/100BASET POE. | und | 4 |  | S/  |
| 04.02.01.03 | UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) PARA GABINETE. | und | 1 |  | S/  |
| 04.02.01.04 | UPS RACKEABLE 2KVA | und | 1 |  | S/  |
| **04.02.02** | **EQUIPOS PASIVOS** |  |  |  |  |
| 04.02.02.01 | PATCH CORDS F/UTP CATEGORÍA 6A DE CUATRO PARES DE COBRE, LIBRE DE HALÓGENOS Y BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. LONGITUD 3 m | und | 40 |  | S/  |
| 04.02.02.02 | PATCH CORDS F/UTP CATEGORÍA 6A DE CUATRO PARES DE COBRE, LIBRE DE HALÓGENOS Y BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. LONGITUD 2 m | und | 40 |  | S/  |
| 04.02.02.03 | PATCH PANEL CONVENCIONAL DE 48 PUERTOS CATEGORÍA 6A CON CONECTORES DEL TIPO RJ45 | und | 1 |  | S/  |
| 04.02.02.04 | ORDENADOR HORIZONTAL DE CABLES,2 RU | und | 1 |  | S/  |
| 04.02.02.05 | ORDENADOR HORIZONTAL DE CABLES, 1RU | und | 1 |  | S/  |
| **04.03.00** | **SISTEMA DE CCTV** |  |  |  |  |
| 04.03.01 | CÁMARA IP DOMO FIJO PARA INTERIORES | und | 9 |  | S/  |
| 04.03.02 | CAMARA IP TIPO BULLET FIJO PARA EXTERIORES | und | 2 |  | S/  |
| 04.03.03 | NVR | und | 1 |  | S/  |
| 04.03.04 | ESTACIÓN DE MONITOREO Y SUP. INCLUYE MONITOR 32" Y ACCESORIOS. | und | 1 |  | S/  |
| **04.04.00** | **SISTEMA DE TELEFONIA** |  |  |  |  |
| 04.04.01 | SALIDA TELEFONICA | und | 15 |  | S/  |
| **04.05.00** | **SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS** |  |  |  |  |
| **04.05.01** | **EQUIPOS E INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE****INCENDIOS** |  |  |  |  |
| 04.05.01.01 | PANEL CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS (FACP) ANALÓGICO , DEBERÁ CONTAR CON UN CIRCUITO SLC DE LAZO DE SEÑALIZACIÓN -SUMINISTRO EINSTALACIÓN | und | 1 |  | S/  |
| 04.05.01.02 | DETECTORES DE HUMO ADOSADO A TECHO | und | 30 |  | S/  |
| 04.05.01.03 | ESTACION MANUAL DE NOTIFICACIÓN-SUMINISTRO E INSTALACION | und | 8 |  | S/  |
| 04.05.01.04 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA ADOSADA-SUMINISTRO E INSTALACIÓN | und | 8 |  | S/  |
| **04.05.02** | **CABLES** |  |  |  |  |
| 04.05.02.01 | CABLE FPLR 16 AWG | m | 246 |  | S/  |
| **04.05.03** | **CANALIZACIONES** |  |  |  |  |
| **04.05.03.01** | **TUBERIAS Y ACCESORIOS** |  |  |  |  |
| 04.05.03.01.01 | TUBERÍA DE EMT DE 1/2" Ø. LONGITUD 3M Y ACCESORIOS | mt | 123 |  | S/  |
| **04.05.03.02** | **CAJAS DE PASE** |  |  |  |  |
| 04.05.03.02.01 | CAJA DE PASE 100X100X50 ADOSADA | und | 35 |  | S/  |
| **04.06.00** | **CERTIFICACION DEL SISTEMA** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND.** | **INTERVENCIÒN** |  **S/P UNITARIO** |  **S/ PARCIAL** |
| 04.06.01 | CERTIFICACIÓN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO | und | 40 |  | S/  |
| 04.06.02 | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CCTV | und | 11 |  | S/  |
| 04.06.03 | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SIST. DE DETECCIÓN Y ALARMA DEINCENDIOS | und | 28 |  | S/  |
| **01.01** | **MOBILIARIO** |  |  |  |  |
| 01.01.01 | MESA COUNTER DE RECEPCIÓN (1.50mX0.70m) - (M-1) | UND | 1 |  | S/  |
| 01.01.02 | ESCRITORIO DE MELAMINE (1.20mX0.60m) - (M-2) | UND | 12 |  | S/  |
| 01.01.03 | MESA DE MELAMINE (0.90mX0.50m) - (M-3) | UND | 2 |  | S/  |
| 01.01.04 | MESA PARA NIÑOS - (M-4) | UND | 1 |  | S/  |
| 01.01.05 | MESA CIRCULAR PARA REUNIONES PARA 6 PERSONAS - (M-5) | UND | 2 |  | S/  |
| 01.01.06 | MESA PARA IMPRESORA - (M-6) | UND | 4 |  | S/  |
| 01.01.07 | SILLA GIRATORIA DE OFICINA (0.40mX0.45m) - (S-1) | UND | 13 |  | S/  |
| 01.01.08 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METÁLICA - (S-2) | UND | 37 |  | S/  |
| 01.01.09 | SILLA FIJA DE ESPERA DE 3 CUERPOS - (S-3) | UND | 3 |  | S/  |
| 01.01.10 | SILLA PARA NIÑOS - (S-4) | UND | 4 |  | S/  |
| 01.01.11 | SILLA PUFF PARA NIÑOS - (SP-1) | UND | 4 |  | S/  |
| 01.01.12 | CAJONERA CON RUEDAS - (CR-1) | UND | 12 |  | S/  |
| 01.01.13 | ANAQUEL DE ÁNGULO RANURADO - (MM-1) | UND | 4 |  | S/  |
| 01.01.14 | ESTANTE ABIERTO APOYADO (1.50mX0.35m) - (EAP-1) | UND | 1 |  | S/  |
| 01.01.15 | CORRALITO PARA BEBÉ - (CPB-1) | UND | 1 |  | S/  |
| 01.01.16 | PISO PUZZLE (0.60mX0.60m) - (PP-1) | UND | 9 |  | S/  |
| 01.01.17 | TACHO DE BASURA PEQUEÑO - (T-1) | UND | 26 |  | S/  |
| 01.01.18 | CONTENEDOR DE BASURA 240L - (CB-1) | UND | 1 |  | S/  |
| 01.01.19 | REGLETA BRAILLE - (RB-1) | UND | 1 |  | S/  |
| 01.01.20 | RAMPA PORTÁTIL - (RP-1) | UND | 1 |  | S/  |
| **01.02** | **TRANSPORTE Y TRASLADO** |  |  |  |  |
| 01.02.01 | TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (5%CD) - (TE-1) | GBL | 1 |  | S/  |
| 01.02.02 | TRASLADO INTERNO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (5%TE-1) - (TIE-1) | GBL | 1 |  | S/  |
| **COSTO DIRECTO** |  |  | S/  |
|  | **GASTOS GENERALES**  | % |  | S/  |
|  | **UTILIDADES** | % |  | S/  |
| **SUB TOTAL** |  |  |  | S/  |
|  | **IGV** |  | 18% |  | S/ |
| **TOTAL** |  |  |  | S/  |

Propuesta Técnica

El oferente deberá proporcionar:

* Los nombres y detalles del personal adecuadamente calificado para ejecutar el Contrato- conforme los términos de referencia.
* Información apropiada para demostrar claramente que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos conforme el numeral 6. De los Términos de referencia (Requisitos de la empresa y responsable técnico)
* La declaración jurada de cumplimiento sobre la ejecución de los mejoramientos.
* Presentación de una Declaración jurada de cumplimiento y consideración de las Guías socioambientales del Banco Mundial en el caso de ser adjudicado con el contrato <https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-policies>
* Declaración Jurada de cumplimiento del PMAS.

**CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE**

Señores

**COMITÉ DE EVALUACION**

**SOLICITUD DE COTIZACIONES SDC Nº** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente. -

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso que el oferente [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE[[1]](#footnote-2)] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

1. **Calificaciones**

[Consignar de ser el caso, la formación académica y/o capacitaciones según lo requerido en los términos de referencia de la presente solicitud de cotización].

1. **Experiencia**

[CONSIGNAR DE SER EL CASO, LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACION].

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Cliente o Empleador** | **Objeto de la contratación** | **Fecha de inicio** | **Fecha de culminación** | **Tiempo** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **La experiencia total acumulada es de:** [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA, DEBIDAMENTE ACREDITADA CONFORME LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.]  |

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……….......................................................... ………..........................................................

**Firma, Nombres y Apellidos del personal Firma, Nombres y Apellidos del**

 **Representante legal**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA EJECUCION DE LOS MEJORAMIENTOS**

Señores

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

**SOLICITUD DE COTIZACION SDC Nº** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los lineamientos, los términos de referencia y demás documentos del presente proceso y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el oferente que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia, Lista de actividades, memorias descriptivas, Plan de manejo ambiental, Guías socioambientales del Banco Mundial que se indican en los documentos del procedimiento, y se compromete a ejecutar los mejoramientos/acondicionamientos en estricto cumplimiento de las regulaciones, condiciones y requisitos plasmados.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

**Firma, Nombres y Apellidos del oferente o**

**Representante legal o común, según corresponda**

Formulario de Declaración Jurada de cumplimiento del plan de manejo ambiental

*[El oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas].*

Fecha: *[indique día, mes y año de presentación de la oferta].*

SDC n.°: *[número del proceso de la SDO].*

Para: *[indique el nombre completo del contratante].*

Los suscritos declaramos que:

De acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por una Declaración de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental que conforma integralmente los términos de referencia y los presentes lineamientos.

Asimismo, mediante la presente declaramos que en caso de ser adjudicados cumpliremos y consideraremos las Guías socioambientales del Banco Mundial en el caso de ser adjudicado con el contrato <https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-policies>

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período especificado en la Sección II - Datos de la Licitación (DDL), si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la cotización presentada, respecto de las obligaciones generadas por la presente

Nombre del oferente\*:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la cotización en nombre del oferente\*\*:

Cargo de la persona firmante del Formulario:

Firma de la persona nombrada anteriormente:

Fecha de la firma: El día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**\*** En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como oferente.

\*\* La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el oferente. El poder deberá adjuntarse a los Formularios.

*[Nota: En caso de que se trate de una APCA, deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la cotización].*

1. En el caso que el oferente sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. [↑](#footnote-ref-2)