**nexo 2: Formularios de la Cotización**

**Formulario de Cotización del Contratista**

|  |  |
| --- | --- |
| **De:** | **[*Ingresar el nombre del Contratista*]** |
| **Representante del Contratista:** | [*Ingresar el nombre del representante del Contratista*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratista*] |
| **Correo electrónico:** | [*Ingresar el correo electrónico del Contratista*] |

|  |  |
| --- | --- |
| **A:** | **[*Ingresar el nombre del Contratante*]** |
| **Representante del Contratante:** | [*ingresar el nombre del representante del Contratante*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratante****, incluyendo el correo electrónico***] |
| **No. de Referencia de la SdC:** | [*Ingresar el número de referencia de la SdC*] |
| **Fecha de la Cotización:** | [*Ingresar la fecha de la Cotización*] |

**\*\* DE PRESENTARSE EN JOINT VENTURE DEBERÁ COLOCAR EL NOMBRE DE LA JOINT VENTURE Y EL DE LOS INTEGRANTES QUE LA CONFORMAN. ASI TAMBIEN DEBERÁ ADJUNTAR LA PROMESA DE CONSORCIO CORRESPONDIENTE Y LAS VIGENCIAS DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS QUE LA CONFORMAN.**

Estimado *[ingresar el nombre del representante del Contratante]:*

**PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN**

1. **Conformidad y sin reservas**

En respuesta a la SdC mencionada anteriormente, ofrecemos ejecutar los mejoramientos según esta Cotización de conformidad con esta SdC, los calendarios de entrega y finalización y las Especificaciones Técnicas. Nosotros confirmamos que hemos examinado y no tenemos reservas a la SdC, incluyendo el Contrato.

1. **Elegibilidad**

Nosotros cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflicto de interés, de conformidad con la Solicitud de Cotización.

1. **Suspensión y Exclusión**

Nosotros, junto con cualquiera de nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o proveedores de servicios para cualquier parte del contrato, no estamos sujetos ni controlados por ninguna entidad o individuo que esté sujeto a una suspensión temporal o una exclusión impuesta. por el Grupo del Banco Mundial o una inhabilitación impuesta por el Grupo del Banco Mundial de conformidad con el Acuerdo para la Aplicación Mutua de Decisiones de Prohibición entre el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. Además, no somos inelegibles según las leyes del país del Contratante o las regulaciones oficiales o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

1. **Precio Cotizado**

(a) El Precio total de cada lote [***inserte el precio total de cada lote en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***]; y (b) Precio total de todos los lotes (suma de todos los lotes) [***insertar el precio total de todos los lotes en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***].

1. **Validez de la Cotización**

Nuestra cotización será válida hasta la fecha especificada en la SdC, y seguirá siendo vinculante para nosotros y puede ser aceptada en cualquier momento antes de que expire.

1. **Garantía de Cumplimiento**

Si somos adjudicados el Contrato, nos comprometemos a obtener la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la SdC.

1. **Comisiones, gratificaciones, honorarios**

Hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con esta cotización:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del receptor | Dirección | Concepto | Monto |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, escriba “ninguno”).*

1. **Contratante no está obligado a aceptar**

Entendemos que ustedes se reservan el derecho de:

1. aceptar o rechazar la cotización y que no están obligados a aceptar la cotización con el costo evaluado más bajo o ninguna otra Cotización que hayan recibido, y
2. cancelar este proceso de Solicitud de Cotizaciones antes de la adjudicación sin incurrir en ninguna responsabilidad con los Contratistas.
3. **Fraude y Corrupción**

Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra ningún tipo de Fraude y Corrupción.

**A nombre del Contratista**:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización a nombre del Contratista ***[ingrese el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización****]\*.*

Cargo de la persona arriba indicada: [***indique el cargo de la persona que firma la Cotización***]

Firma de la persona nombrada anteriormente: [***ingresar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican en los párrafos anteriores***].

Fecha de la firma: ***[ingrese la fecha en que firma, día., mes y año]***

# \*El poder legal debe ser adjuntado a la cotización

**Lista de Actividades**

***Para contratos por suma alzada***

**LOTE 01**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTRUCTURAS DE COSTOS** | | | | | | |
| **"ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ALEGRA MAJES - AREQUIPA"** | | | | | | |
| Lugar | Majes - Arequipa |  | | | | |
| FECHA: | Set-23 |  | | | | |
| Item | Descripción | | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PARCIAL(S/.) |
| 01.00.00 | **Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad Y Salud** | | | | | |
| 01.01.00 | Construcciones Provisionales Y Trabajos Preliminares | |  |  |  |  |
| 01.01.01 | Movilizacion Y Desmovilizacion De Equipos Y De Herramientas | | Glb. | 1.00 |  |  |
| 01.01.02 | Limpieza Final En El Servicio | | Glb. | 1.00 |  |  |
| 01.02.00 | Instalaciones Provisionales | |  |  |  |  |
| 01.02.01 | Instalación De Coberturas Provisionales De Protección Con Plástico Azul | | M | 20.00 |  |  |
| 01.03.00 | Implementación Del Plan De Manejo Ambiental | |  |  |  |  |
| 01.03.01 | Sub Programas De Manejo De Residuos Solidos | | Glb. | 1.00 |  |  |
| 01.03.02 | Sub Programa De Seguridad Y Salud Ocupacional | | Glb | 1.00 |  |  |
| 01.03.03 | Sub Programas De Contingencias | | Glb | 1.00 |  |  |
| 01.03.04 | Sub Programa De Señalizacion Y Seguridad Vial | | Glb | 1.00 |  |  |
| 01.03.05 | Sub Programa De Comunicación Y Aspectos Sociales | | Glb | 1.00 |  |  |
| 01.03.06 | Programa De Desarrollo De Capacidades Y Capacitaciones | | Glb | 1.00 |  |  |
| 01.03.07 | Programa De Cierre | | Glb | 1.00 |  |  |
| **02.00.00** | **Arquitectura** | | | | | |
| 02.01.00 | Muros Y Tabiques | |  |  |  |  |
| 02.01.01 | Tabiqueria Simple De Drywall De Doble Cara, Placa Rh 12.7 MM, E=12 CM Inc. Lana Mineral Interior | | m2 | 18.28 |  |  |
| 02.02.00 | Revoques Y Revestimientos | |  |  |  |  |
| 02.02.01 | Empastado En Tabiquería De Drywall Con Estuco En Polvo | | m2 | 36.56 |  |  |
| 02.02.02 | Empastado De Falso Cielo Raso De Drywall Con Estuco En Polvo | | m2 | 4.00 |  |  |
| 02.03.00 | Carpintería De Madera | |  |  |  |  |
| 02.03.01 | P -1: Puerta De Mad.Tornillo Contraplacada, C/Triplay 6mm, 1 Hoja, (0.80x2.10M), Inc.Marco, Bisagras De 2"X4" Y Cerrajeria/Sobreluz (0.80x0.28M), Incluye Vidrio De 6MM. | | Und | 1.00 |  |  |
| 02.03.02 | P -2: Puerta De Mad.Tornillo Contraplacada, C/Triplay 6mm, 1 Hoja, (0.70x1.00M), Inc.Marco, Bisagras De 2"X4" Y Cerrajeria, Elemento De Madera De 4"X4" | | Und | 1.00 |  |  |
| 02.03.03 | P-3: Puerta De Melamine De Doble Hoja E=18MM Incluye Bisagras Cangreso, Manijas De Aluminio, Cerrojo Y Candado | | Und | 1.00 |  |  |
| 02.03.04 | Listones De Madera Cachimbo De 2"X4", Lijadas Y Con Acabado Barniz Transparente Brillante Inc. Ángulos De 1" E=1.5mm | | ml | 86.92 |  |  |
| 02.04.00 | Carpintería Metálica Y Herreria | |  |  |  |  |
| 02.04.01 | Tijeral Metálico Para Techo De Depósito De Tubos Metálicos De 1"1/2x1"1/2 E=2MM | | Und | 2.00 |  |  |
| 02.04.02 | Tubo Metálico De 2"X4" E=3MM Con Base Expócia, Acabado Pintura Epóxica | | ml | 19.64 |  |  |
| 02.04.03 | Plancha Metálica De Anclaje De 4"X6" E=1/4" Con Pernos De 5/8", Con Base Epóxica, Acabado Pintura Epóxica. | | Und | 19.64 |  |  |
| 02.04.04 | Suministro E Instalación De Puerta Metálica Para Mueble De Impresora, Tubería De 1"X1" E=1.5MM | | Und | 1.00 |  |  |
| 02.04.05 | Suministro E Instalación De Techo Metálico Para Mueble De Impresora, Tubería De 1"X1" E=1.5MM | | Und | 1.00 |  |  |
| 02.04.06 | Suministro E Instalación De Letrero Institucional, Tubo Cuadrado De 2"X2" E:1.5MM. | | Und | 1.00 |  |  |
| 02.05.00 | Coberturas | |  |  |  |  |
| 02.05.01 | Cobertura De Policarboanto E=8MM | | m2 | 7.34 |  |  |
| 02.05.02 | Cobertura De Techo De Triplay Fenólico De 18MM Y Ladrillo Pastelero De 3cm | | m2 | 2.98 |  |  |
| 02.05.03 | Falso Cielo Raso De Drywall Placa Rh 12.7MM | | m2 | 4.26 |  |  |
| 02.05.04 | Conexión De Montante De 3" A Canaleta Con Abrazaderas Metálicas | | ml | 3.00 |  |  |
| 02.06.00 | Pinturas Y Barnices (Para Drywall Y Albañilería) | |  |  |  |  |
| 02.06.01 | Pintura Latex 2 Manos En Cielo Raso | | m2 | 121.00 |  |  |
| 02.06.02 | Pintura Latex 2 Manos En Muros Y Columnas | | m2 | 330.48 |  |  |
| 02.07.00 | Señalizacion De Seguridad Y Evacuacion | |  |  |  |  |
| 02.07.01 | Señalización 0.25X0.35 M, Vinil Autoadhesivo Fotoluminiscente Base Celtex 10MM | | Und | 34.00 |  |  |
| 02.07.02 | Pintura De Trafico De Color Amarillo Para El Pintado De Circulos | | Und | 1.00 |  |  |
| 02.07.03 | Pintura De Trafico De Color Blanco Para El Pintado De ''S'' | | Und | 1.00 |  |  |
| 02.07.04 | Extintor Polvo Químico Seco, Pqs-Abc De 10lb, Con Ganchos Metálicos Para Paredes. | | Und | 2.00 |  |  |
| 02.07.05 | Extintor Dioxido De Carbono, C02, De 10lb, Con Ganchos Metálicos Para Paredes. | | Und | 2.00 |  |  |
| 02.07.06 | Cinta Antideslizante De 2" | | m | 24.00 |  |  |
| 02.07.07 | Suministro E Instalación De Señalética Informativa Base Celtex 3MM | | Und | 9.00 |  |  |
| 03.00.00 | **Mobiliario Y Equipamiento** | | | | | |
| 03.01.00 | Mobiliario | |  |  |  |  |
| 03.01.01 | Mesa De Counter De Recepción (1.62x0.60) | | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.02 | Escritorio De Melamine (1.20MX0.60M) | | Und | 5.00 |  |  |
| 03.01.03 | Escritorio De Melamine (0.90X0.50M) | | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.04 | Mesa De Reuniones Para 4 Personas | | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.05 | Mesa Para Impresora | | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.06 | Silla Giratoria De Oficina(0.40MX0.45M) | | Und | 6.00 |  |  |
| 03.01.07 | Silla Fija De Estructura Metálica | | Und | 15.00 |  |  |
| 03.01.08 | Silla De Espera 3 Cuerpos | | Und | 2.00 |  |  |
| 03.01.09 | Archivador De Melamine (0.60Mx0.50M, H=1.20M) | | Und | 5.00 |  |  |
| 03.01.10 | Cajonera Con Ruedas (0.60 X 0.56 H= 0.70) | | Und | 5.00 |  |  |
| 03.01.11 | Tacho De Basura Pequeño-Oficina | | Und | 6.00 |  |  |
| 03.01.12 | Tacho De Basura Pequeño-Baño | | Und | 3.00 |  |  |
| 03.01.13 | Contenedor De Basura 240 L | | Und | 3.00 |  |  |
| 03.01.14 | Dispensador De Acero Inoxidable Para Jabon Liquido | | Und | 3.00 |  |  |
| 03.01.15 | Dispensador De Acero Inoxidable Para Papel Toalla | | Und | 3.00 |  |  |
| 03.01.16 | Dispensador De Acero Inoxidable Para Papel Higienico | | Und | 3.00 |  |  |
| 03.01.17 | Estante Abierto Apoyado (1.50x0.35) | | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.18 | Corralito Para Bebes | | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.19 | Mueble Puff Para Niños | | Und | 2.00 |  |  |
| 03.01.20 | Piso Puzzle (0.60Mx0.60M) | | Und | 10.00 |  |  |
| 03.01.21 | Espejo Adosado Con Marcos De Aluminio Para Baño (0.50MX0.41M) | | Und | 3.00 |  |  |
| 03.01.22 | Regleta Braille Plastico 27 Lineas X 30 Celdas | | Und | 2.00 |  |  |
| 03.01.23 | Detector Biométrico DE 7" Automático | | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.24 | Ecran Portátil, Retractil Manual, De 100" Color Blanco Mate, Anti Reflex 100% | | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.25 | Proyector Frontal Dlp: Brillo 3000 Lúmenes, Resolución 1024x768. Inc. Rack Para Techo Ver Eett | | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.26 | Televisor De 42" Smart Inc. Rack Metálico | | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.27 | Totem Informativo Táctil De 54" De 77.6cmx190cm | | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.28 | Suministro E Instalación De Vinil Adhesivo, Según Diseño Institucional En Área De Juego De Niños, Medida:2.00x2.70M | | Und | 1.00 |  |  |
| 04.00.00 | **Instalaciones Eléctricas** | | | | | |
| 04.01.00 | Trabajos Preliminares | |  |  |  |  |
| 04.01.01 | Desmontaje DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO EXISTENTES | | Und | 3.00 |  |  |
| 04.01.02 | Conexión A TABLERO EXISTENTE CON TUBERÍA CORRUGADA ADOSADA | | Glb. | 1.00 |  |  |
| 04.02.00 | Sistema De Alumbrado | |  |  |  |  |
| 04.02.01 | Salida De Alumbrado Adosado En Cielo Raso (Techo) | | pto | 18.00 |  |  |
| 04.02.02 | Salida De Alumbrado Adosado En Pared (Aplique) | | pto | 2.00 |  |  |
| 04.02.03 | Salida De Luz De Emergencia Adosado En Pared | | pto | 3.00 |  |  |
| 04.03.00 | Salida Para Interruptores | |  |  |  |  |
| 04.03.01 | Interruptor Unipolar Simple Pvc ( Lsoh 2.5 MM2 ) | | pto | 10.00 |  |  |
| 04.04.00 | Salida Para Tomacorrientes | |  |  |  |  |
| 04.04.01 | Salida Para Tomacorriente Doble Bipolar Tipo Tres En Línea 10a, 250v, Con L/T Sistema Normal Adosado En Pared, Color Blanco | | pto | 9.00 |  |  |
| 04.05.00 | Cajas De Pase | |  |  |  |  |
| 04.05.01 | Caja De Pase Cuadrada De F°G° 100X100X50MM, (Inc. Tapa De F°G°) | | Und | 41.00 |  |  |
| 04.05.02 | Caja Condulet Fs Para Tomacorrientes E Interruptores | | Und | 19.00 |  |  |
| 04.06.00 | Artefactos De Alumbrado | |  |  |  |  |
| 04.06.01 | Luminaria Led Tipo N°1 - Aplique DE PARED - Luz CALIDA, Flujo LUMINOSO (Luminaria): 2600 LM, Temperatura DE COLOR: 3000k Potencia DE LAS LUMINARIAS: 30 W Ip:65. 27X14X9.4CM | | Und | 2.00 |  |  |
| 04.06.02 | Luminaria Led Tipo N°2 - Plafon LED - Luz Calida, Flujo LUMINOSO (Luminaria): 2650 LM Temperatura DE COLOR: 3000k Potencia DE LAS LUMINARIAS: 30 W Ip:65.Ø30x7.5CM | | Und | 12.00 |  |  |
| 04.06.03 | Luminaria Led Tipo N°3 - Luminaria CIRCULAR - Luz Calida, Flujo LUMINOSO (Luminaria): 1530 LM, Temperatura DE COLOR: 3000k Potencia DE LAS LUMINARIAS: 17 W Ip:20. Ø12x3.16CM | | Und | 6.00 |  |  |
| 04.06.04 | Luminaria Led Tipo N°4: Luminaria Adosable De Emergencia Led De Alta Potencia Y Larga Vida Útil (>100,000 HORAS), Alimentación: 220 Vac, 60 Hz, Clase Ii, Batería De Ni-Cd O Ni-Mh, Tiempo De Carga: 24 HORAS, 350 Lm, Ip65, Ik07, Autonomía: 02 HORAS - 20.84X21.5X5 CM | | Und | 4.00 |  |  |
| 04.07.00 | Tuberia Métalicas | |  |  |  |  |
| 04.07.01 | Tubería DE Ø20 MM Metalica Galvanizada Emt (Inc. Accesorios) | | ml | 127.63 |  |  |
| 04.07.02 | Tubería DE Ø35 MM Metalica Galvanizada Emt (Inc. Accesorios) | | ml | 46.00 |  |  |
| 04.08.00 | Cable De Alimentador Principal | |  |  |  |  |
| 04.08.01 | Circuito 2-1X10MM2 N2xoh ) | | ml | 25.00 |  |  |
| 04.09.00 | Cable De Circuitos Derivados | |  |  |  |  |
| 04.09.01 | Circuito 1-2X2.5MM2 T Lsoh.80 | | ml | 129.00 |  |  |
| 04.09.02 | Circuito 1-2X4MM2 T Lsoh.80 | | ml | 166.89 |  |  |
| 04.10.00 | Cable Puesta A Tierra | |  |  |  |  |
| 04.10.01 | Circuito 1-1x10mm2 N2xoh | | ml | 12.00 |  |  |
| 04.11.00 | Sistema De Puesta A Tierra | |  |  |  |  |
| 04.11.01 | Pozo A Tierra Normal <15 Ohm | | Und | 1.00 |  |  |
| 04.12.00 | Tableros | |  |  |  |  |
| 04.12.01 | Interruptor Termomagnético 2X20a 10Ka | | Und | 6.00 |  |  |
| 04.12.02 | Interruptor Termomagnético 2X16a 10Ka | | Und | 9.00 |  |  |
| 04.12.03 | Interruptor Termomagnético 2X63a 10Ka | | Und | 1.00 |  |  |
| 04.12.04 | Interruptor Diferencial 2X25a 30Ma | | Und | 9.00 |  |  |
| 04.12.05 | Suministro E INSTALACIÓN DE Tablero DE Distribución Normal (ADOSADO) Td-01 DE 24 Polos | | Und | 1.00 |  |  |
| 04.13.00 | Pruebas Electricas | |  |  |  |  |
| 04.13.01 | Pruebas Eléctricas | | Glb. | 1.00 |  |  |
| 04.13.02 | Tramite PARA AUMENTO DE POTENCIA CONTRATADA | | Glb. | 1.00 |  |  |
| 05.00.00 | **Instalaciones Comunicaciones** | | | | | |
| 05.01.00 | Instalaciones Sistema De Cableado Estructurado | |  |  |  |  |
| 05.01.01 | Cable F/Utp Lszh Categoría 6a, No Propagador De Incendio, De Baja Emisión  De Humos, Libre De Halógenos Y Baja Emisión De Gases | | ml | 165.87 |  |  |
| 05.01.02 | Salida Simple Para Datos, En Caja De 100x100x50 Mm (Wxhxd) - Adosada | | und | 19.00 |  |  |
| 05.01.03 | Conector Jacks Rj45 Categoría 6a | | und | 19.00 |  |  |
| 05.01.04 | Tapa Faceplate Simple | | und | 19.00 |  |  |
| 05.02.00 | Canalizaciones | |  |  |  |  |
| 05.02.01 | Canaleta De Pvc 100 X 45 MM (Inc. Accesorios) | | ml | 87.50 |  |  |
| 05.02.02 | Caja De Pase De Pvc De 150x150x100 MM (Wxhxd) - Adosada | | und | 14.00 |  |  |
| 05.03.00 | Gabinete De Comunicaciones | |  |  |  |  |
| 05.03.01 | Gabinete De Comunicaciones Pared De 9ru | | und | 1.00 |  |  |
| 05.04.00 | Equipos De Conectividad Y Seguridad De Comunicaciones | |  |  |  |  |
| 05.04.01 | Switch De 24 Puertos 10/100/1000mbps Baset +Poe, Con Conectores Rj45 Hembra, Operando En La Capa 2 Del Modelo De Referencia Osi.100-240 Vac, 50/60 Hz. | | und | 1.00 |  |  |
| 05.04.02 | Unidad De Distribución De Energía (Pdu) Para Gabinetes De Telecomunicaciones | | und | 1.00 |  |  |
| 05.04.03 | Patch Cords F/Utp Categoría 6a De Cuatro Pares De Cobre, Libre De Halógenos Y Baja Emisión De Gases Corrosivos. Para Conectar De Punto De Llega A Equipos | | ml | 29.90 |  |  |
| 05.04.04 | Patch Panel Convencional De 24 Puertos Categoría 6a Con Conectores Del Tipo Rj45 | | und | 1.00 |  |  |
| 05.04.05 | Access Point, Con Un (01) Puerto Rj-45 10/100baset Poe | | und | 1.00 |  |  |
| 05.04.06 | Ordenador Horizontal De Cables, 1ru | | und | 1.00 |  |  |
| 05.04.07 | Ups Rackeable | | und | 1.00 |  |  |
| 06.00.00 | **Sistema De Video Vigilancia - Cctv** | | | | | |
| 06.01.00 | Canalizaciones-Sistema De Video | |  |  |  |  |
| 06.01.01 | Canaleta De Pvc 100 X 45 MM (Inc. Accesorios) | | ml | 31.00 |  |  |
| 06.01.02 | Caja De Pase 150x150x100 Adosada | | und | 32.00 |  |  |
| 06.02.00 | Equipos De Conectividad Y Seguridad De Comunicaciones - Sist. Video | |  |  |  |  |
| 06.02.01 | Equipo Nvr + Poe | | und | 1.00 |  |  |
| 06.02.02 | Patch Cords F/Utp Categoría 6a De Cuatro Pares De Cobre, Libre De Halógenos Y Baja Emisión De Gases Corrosivos. | | ml | 58.00 |  |  |
| 06.02.03 | Camara De Seguridad Tipo Ip Domo Fijo | | und | 3.00 |  |  |
| 06.02.04 | Camara De Seguridad Bullet Ip Fija | | und | 1.00 |  |  |
| 07.00.00 | **Sistema De Detección Y Alarma Contra Incendios** | | | | | |
| 07.01.00 | Equipos E Instrumentos Del Sistema De Detección Y Alarma Contra Incendios | |  |  |  |  |
| 07.01.01 | Panel Central De Alarma De Incendios (Facp) Analógico, Deberá Contar Con Un Circuito Slc De Lazo De Señalización | | und | 1.00 |  |  |
| 07.01.02 | Detectores De Humo Adosado A Techo | | und | 9.00 |  |  |
| 07.01.03 | Estacion Manual De Notificación. | | und | 2.00 |  |  |
| 07.01.04 | Sirena Con Luz Estroboscópica Adosada | | und | 2.00 |  |  |
| 07.02.00 | Cables | |  |  |  |  |
| 07.02.01 | Cable Fplr 16 Awg | | ml | 42.00 |  |  |
| 07.03.00 | Canalizaciones | |  |  |  |  |
| 07.03.01 | Tubería De Emt De 1/2" Ø. Longitud 3m Y Accesorios | | ml | 43.50 |  |  |
| 07.03.02 | Caja De Pase 100x100x50 Adosada | | und | 6.00 |  |  |
| 07.04.00 | Certificacion Del Sistema | |  |  |  |  |
| 07.04.01 | Certificación Sistema De Cableado Estructurado | | glb. | 1.00 |  |  |
| 07.04.02 | Configuración Y Puesta En Marcha De Sistema De Cctv | | glb. | 1.00 |  |  |
| 07.04.03 | Configuración Y Puestsa En Marcha De Sistema De Detección Y Alarma Contra Indencios | | glb. | 1.00 |  |  |
|  | | | | | | |
|  | COSTO DIRECTO | |  | |  |  |
|  | GASTOS GENERALES | | % | |  |  |
|  | UTILIDAD | | % | |  |  |
|  | SUB TOTAL | |  | |  |  |
|  | IMPUESTOS IGV | | 18% | |  |  |
|  | TOTAL PRESUPUESTO | |  | |  |  |

Lote 02

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTRUCTURAS DE COSTOS - ALEGRA CAMANA-AREQUIPA** | | | | | |
| Lugar |  |  |  |  |  |
| FECHA: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UND** | **CANTIDAD** | **P.U.** | **PARCIAL** |
| **01.00.00** | **OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD** | | | | |
| 01.01.00 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 01.01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y DE HERRAMIENTAS | Glb. | 1.00 |  |  |
| 01.01.02 | LIMPIEZA GENERAL | Glb. | 1.00 |  |  |
| 01.02.00 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  |  |
| 01.02.01 | INSTALACIÓN DE COBERTURAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓN CON PLÁSTICO AZUL | M | 20.00 |  |  |
| 01.03.00 | REMOCIÓN Y DESMONTAJES |  |  |  |  |
| 01.03.01 | DESMONTAJE DE PUERTAS. MAMPARAS Y VENTANAS | Und. | 2.00 |  |  |
| 01.03.02 | DESMONTAJE DE PANELES METÁLICOS | Und. | 2.00 |  |  |
| 01.03.03 | CAMBIO DE SENTIDO DE PUERTAS | Und. | 1.00 |  |  |
| 01.03.04 | ACARREO DE ELEMENTOS | m3 | 2.00 |  |  |
| 01.04.00 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  |  |
| 01.04.01 | SUB PROGRAMAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | Glb. | 1.00 |  |  |
| 01.04.02 | SUB PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | Glb | 1.00 |  |  |
| 01.04.03 | SUB PROGRAMAS DE CONTINGENCIAS | Glb | 1.00 |  |  |
| 01.04.04 | SUB PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | Glb | 1.00 |  |  |
| 01.04.05 | SUB PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y ASPECTOS SOCIALES | Glb | 1.00 |  |  |
| 01.04.06 | PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CAPACITACIONES | Glb | 1.00 |  |  |
| 01.04.07 | PROGRAMA DE CIERRE | Glb | 1.00 |  |  |
| **02.00.00** | **ARQUITECTURA** | | | | |
| 02.01.00 | MUROS Y TABIQUES |  |  |  |  |
| 02.01.01 | TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH 12 mm, e=12 cm INC. LANA MINERAL INTERIOR | m2 | 41.34 |  |  |
| 02.02.00 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  |
| 02.02.01 | EMPASTADO EN TABIQUERÍA DE DRYWALL CON ESTUCO EN POLVO | m2 | 82.67 |  |  |
| 02.02.02 | EMPASTADO EN FALSO CIELO RASO DE DRYWALL CON ESTUCO EN POLVO | m2 | 17.96 |  |  |
| 02.03.00 | CARPINTERÍA DE MADERA |  |  |  |  |
| 02.03.01 | P -1: PUERTA DE MAD.TORNILLO CONTRAPLACADA, C/TRIPLAY 6MM, 1 HOJA, (0.95X2.10m), INC.MARCO, BISAGRAS DE 2"X4" Y CERRAJERIA | Und | 3.00 |  |  |
| 02.03.02 | P-2: PUERTA DE MELAMINE DE DOBLE HOJA E=18mm INCLUYE BISAGRAS CANGRESO,(0.75X2.36m) MANIJAS DE ALUMINIO, CERROJO Y CANDADO, BASTIDORES INTERIORES DE 30mmx100mm | Und | 1.00 |  |  |
| 02.03.03 | P -3: PUERTA DE MAD.TORNILLO CONTRAPLACADA, C/TRIPLAY 6MM, 1 HOJA, (0.85X2.30m), INC.MARCO, BISAGRAS DE 2"X4" Y CERRAJERIA, BASTIDORES INTERIORES DE 30mmx100mm | Und | 2.00 |  |  |
| 02.03.04 | P -4: PUERTA DE MAD.TORNILLO CONTRAPLACADA, C/TRIPLAY 6MM, 1 HOJA, (0.70X2.30m), INC.MARCO, BISAGRAS DE 2"X4" Y CERRAJERIA, BASTIDORES INTERIORES DE 30mmx100mm | Und | 1.00 |  |  |
| 02.03.05 | P -5: PUERTA DE MAD.TORNILLO CONTRAPLACADA, C/TRIPLAY 6MM, 1 HOJA, (0.70X1.00m), INC.MARCO, BISAGRAS DE 2"X4" Y CERRAJERIA, BASTIDORES INTERIORES DE 30mmx100mm | Und | 1.00 |  |  |
| 02.04.00 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERIA |  |  |  |  |
| 02.04.01 | V-1: VENTANA DE 2.50X1.30 CON CARPINTERIA DE ALUMINIO DE 1 1/2"X1 1/2" E=1.5mm CON VIDRIO INCOLORO DE 6mm | Und | 3.00 |  |  |
| 02.04.02 | V-2: VENTANA DE 1.50X1.54 CON CARPINTERIA DE ALUMINIO DE CANALES EN u E=1.5mm CON VIDRIO INCOLORO DE 6mm | Und | 1.00 |  |  |
| 02.04.03 | M-1: MAMPARA FIJA DE 2.40X1.52 Y CORREDIZA DE 2.40X1.04 CON CARPINTERIA DE ALUMINIO DE 1 1/2"X1 1/2" E=1.5mm CON VIDRIO INCOLORO DE 6mm | Und | 1.00 |  |  |
| 02.04.04 | M-2: CORREDIZA DE 2.40X0.85 CON CARPINTERIA DE ALUMINIO DE 1 1/2"X1 1/2" E=1.5mm CON VIDRIO INCOLORO DE 6mm | Und | 1.00 |  |  |
| 02.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA DEPÓSITO, TUBOS DE 2"X4" E=3mm | ml | 10.00 |  |  |
| 02.04.06 | BARANDA METÁLICA DE TUBOS DE 1"X1" @0.10m PASAMANOS COMPUESTO POR PLATINA METÁLICA DE 2" e= 3/8" Y ELEMENTO DE MADERA DE 3"X2" | ml | 2.60 |  |  |
| 02.04.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO INSTITUCIONAL, TUBO CUADRADO DE 2"X2" e:1.5mm. | Und | 1.00 |  |  |
| 02.04.08 | TUBO METÁLICO DE 2"X4" e=3mm CON PLACA PARA ANCLAJE DE 4"X4" | ml | 20.00 |  |  |
| 02.05.00 | COBERTURAS |  |  |  |  |
| 02.05.01 | FALSO CILEO RASO DE DRYWALL 1 CARA INC. PERFILES DE ALUMNIO PLACA RH 12mm | m2 | 17.36 |  |  |
| 02.05.02 | COBERTURA DE TECHO DE TRIPLAY FENÓLICO DE 18mm | m2 | 17.36 |  |  |
| 02.05.03 | LADRILLO PASTELERO DE 0.30X0.30 e=3cm CON MEZCLA DE C:A 1:4 | m2 | 24.61 |  |  |
| 02.06.00 | PINTURAS Y BARNICES (PARA DRYWALL Y ALBAÑILERÍA) |  |  |  |  |
| 02.06.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO | m2 | 160.40 |  |  |
| 02.06.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS | m2 | 509.14 |  |  |
| 02.07.00 | SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y EVACUACION |  |  |  |  |
| 02.07.01 | SEÑALIZACIÓN 0.25x0.35 m, VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE BASE CELTEX 10mm | Und | 36.00 |  |  |
| 02.07.02 | PINTURA DE TRAFICO DE COLOR AMARILLO PARA EL PINTADO DE CIRCULOS | Und | 1.00 |  |  |
| 02.07.03 | PINTURA DE TRAFICO DE COLOR BLANCO PARA EL PINTADO DE ''S'' | Und | 1.00 |  |  |
| 02.07.04 | EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO,PQS-ABC DE 10LB, CON GANCHOS METÁLICOS PARA PAREDES | Und | 2.00 |  |  |
| 02.07.05 | EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO,C02, DE 10LB, CON GANCHOS METÁLICOS PARA PAREDES | Und | 2.00 |  |  |
| 02.07.06 | CINTA ANTIDESLIZANTE DE 2" | m | 33.00 |  |  |
| 02.07.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA BASE CELTEX 3mm | Und | 10.00 |  |  |
| 02.08.00 | PISOS |  |  |  |  |
| 02.08.01 | RELLENO DE CONCRETO SIMPLE | m3 | 0.07 |  |  |
| 02.08.02 | PISO DE VINIL COLOR SILVER DE ALTO TRÁNSITO e=5.5mm | m2 | 18.00 |  |  |
| 02.08.03 | CONTRAZÓCALO DE ALUMINIO MATE DE 240X7CM | ml | 17.40 |  |  |
| **03.00.00** | **MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO** | | | | |
| 03.01.00 | MOBILIARIO |  |  |  |  |
| 03.01.01 | MESA DE COUNTER DE INGRESO (1.80X0.60) | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.02 | ESCRITORIO DE MELAMINE (1.20mx0.60m) | Und | 7.00 |  |  |
| 03.01.03 | ESCRITORIO DE MELAMINE (0.90x0.50m) | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.04 | MESA DE REUNIONES PARA 4 PERSONAS | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.05 | MESA PARA IMPRESORA | Und | 3.00 |  |  |
| 03.01.06 | SILLA GIRATORIA DE OFICINA(0.40mx0.45m) | Und | 8.00 |  |  |
| 03.01.07 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METÁLICA | Und | 18.00 |  |  |
| 03.01.08 | SILLA DE ESPERA 3 CUERPOS | Und | 2.00 |  |  |
| 03.01.09 | ARCHIVADOR DE MELAMINE (0.60mX0.50m, H=1.20m) | Und | 7.00 |  |  |
| 03.01.10 | ANAQUEL D EÁNGULO RANURADO | Und | 5.00 |  |  |
| 03.01.11 | CAJONERA CON RUEDAS | Und | 7.00 |  |  |
| 03.01.12 | TACHO DE BASURA PEQUEÑO-OFICINA | Und | 10.00 |  |  |
| 03.01.13 | TACHO DE BASURA PEQUEÑO-BAÑO | Und | 2.00 |  |  |
| 03.01.14 | CONTENEDOR DE BASURA 240 L | Und | 3.00 |  |  |
| 03.01.15 | DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABON LIQUIDO | Und | 2.00 |  |  |
| 03.01.16 | DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PAPEL TOALLA | Und | 2.00 |  |  |
| 03.01.17 | DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PAPEL HIGIENICO | Und | 2.00 |  |  |
| 03.01.18 | ESTANTE APOYADO (1.50X0.35) | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.19 | CORRALITO PARA BEBES | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.20 | MUEBLE PUFF PARA NIÑOS | Und | 3.00 |  |  |
| 03.01.21 | PISO PUZZLE (0.60mX0.60m) | Und | 11.00 |  |  |
| 03.01.22 | ESPEJO ADOSADO CON MARCOS DE ALUMINIO PARA BAÑO (0.50mx0.41m) | Und | 2.00 |  |  |
| 03.01.23 | REGLETA BRAILLE PLASTICO 27 LINEAS X 30 CELDAS | Und | 2.00 |  |  |
| 03.01.24 | DETECTOR BIOMÉTRICO de 7" AUTOMÁTICO | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.25 | ECRAN PORTÁTIL, RETRACTIL MANUAL, DE 100" COLOR BLANCO MATE, ANTI REFLEX 100% | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.26 | PROYECTOR FRONTAL DLP: BRILLO 3000 LÚMENES, RESOLUCIÓN 1024X768. INC. RACK PARA TECHO VER EETT | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.27 | TOTEM INFORMATIVO TÁCTIL DE 42" DE 77.6cmX190cm | Und | 1.00 |  |  |
| 03.01.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINIL ADHESIVO, SEGÚN DISEÑO INSTITUCIONAL EN ÁREA DE JUEGO DE NIÑOS, MEDIDA: 1.50X2.70m | Und | 1.00 |  |  |
| **04.00.00** | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | |
| 04.01.00 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 04.01.01 | Desmontaje de artefactos de alumbrado existentes | Und | 8.00 |  |  |
| 04.01.02 | Conexión a tablero existente con tubería corrugada adosada | Glb. | 1.00 |  |  |
| 04.02.00 | SISTEMA DE ALUMBRADO |  |  |  |  |
| 04.02.01 | SALIDA DE ALUMBRADO ADOSADO EN CIELO RASO (TECHO) | pto | 22.00 |  |  |
| 04.02.02 | SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA ADOSADO EN PARED | pto | 7.00 |  |  |
| 04.03.00 | SALIDA PARA INTERRUPTORES |  |  |  |  |
| 04.03.01 | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PVC SAP 20 mm (LSOH 4 mm2) | pto | 14.00 |  |  |
| 04.04.00 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES |  |  |  |  |
| 04.04.01 | TOMACORRIENTE DOBLE BIPOLAR TIPO TRES EN LÍNEA 10A, 250V, CON L/T SISTEMA NORMAL ADOSADO EN PARED. | pto | 14.00 |  |  |
| 04.05.00 | CAJAS DE PASE |  |  |  |  |
| 04.05.01 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° 100x100x50mm, (INC. TAPA DE F°G°) | Und | 96.00 |  |  |
| 04.05.02 | CAJA CONDULET FS PARA TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES | Und | 29.00 |  |  |
| 04.06.00 | ARTEFACTOS DE ALUMBRADO |  |  |  |  |
| 04.06.01 | LUMINARIA LED TIPO N°1: Plafon led - Luz Calida, Flujo luminoso (Luminaria): 2650 lm Temperatura de color: 3000K Potencia de las luminarias: 30 W IP:65. Ø30 cm x 7.5 cm | Und | 20.00 |  |  |
| 04.06.02 | LUMINARIA LED TIPO N°2 LUMINARIA ADOSABLE DE EMERGENCIA LED DE ALTA POTENCIA Y LARGA VIDA ÚTIL (>100,000 horas), ALIMENTACIÓN: 220 VAC, 60 HZ, CLASE II, BATERÍA DE NI-CD O NI-MH, TIEMPO DE CARGA: 24 horas, 350 Lm, IP65, IK07, AUTONOMÍA: 02 horas - 20.84x21.5x5 cm. | Und | 7.00 |  |  |
| 04.06.03 | LUMINARIA LED TIPO N°3: Luminaria circular - Luz Calida, Flujo luminoso (Luminaria): 1530 lm, Temperatura de color: 3000K Potencia de las luminarias: 17 W IP:20. Ø12x3.16cm | Und | 2.00 |  |  |
| 04.07.00 | TUBERIA MÉTALICAS Y PVC |  |  |  |  |
| 04.07.01 | Tubería de Ø20 mm Metalica Galvanizada EMT (Inc. Accesorios) | ml | 135.60 |  |  |
| 04.07.02 | Tubería de Ø35 mm Metálica Galvanizada EMT (Inc. Accesorios) | ml | 21.00 |  |  |
| 04.08.00 | CABLE DE ALIMENTADOR PRINCIPAL |  |  |  |  |
| 04.08.01 | CIRCUITO 2-1x10mm2 N2XOH | ml | 25.00 |  |  |
| 04.08.02 | CIRCUITO 2-1x6mm2 N2XOH | ml | 8.00 |  |  |
| 04.09.00 | CABLE DE CIRCUITOS DERIVADOS |  |  |  |  |
| 04.09.01 | CIRCUITO 2-1x2.5mm2 LSOHX.90 + 1-1x2.5mm2 LSOHX.90 (TIERRA) | ml | 140.00 |  |  |
| 04.09.02 | CIRCUITO 2-1x4mm2 LSOHX.90 + 1-1x4mm2 LSOHX.90 (TIERRA) | ml | 167.60 |  |  |
| 04.10.00 | CABLE DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |
| 04.10.01 | CIRCUITO 1-1x10mm2 N2XOH | ml | 10.00 |  |  |
| 04.10.02 | CIRCUITO 1-1x6mm2 N2XOH | ml | 8.00 |  |  |
| 04.11.00 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |
| 04.11.01 | POZO A TIERRA NORMAL < 15 Ohm | Und | 1.00 |  |  |
| 04.12.00 | TABLEROS |  |  |  |  |
| 04.12.01 | Interruptor Termomagnético 2x16A 10kA | Und | 4.00 |  |  |
| 04.12.02 | Interruptor Termomagnético 2x20A 10kA | Und | 7.00 |  |  |
| 04.12.03 | Interruptor Termomagnético 2x25A 10kA | Und | 1.00 |  |  |
| 04.12.04 | Interruptor Termomagnético 2x32A 10kA | Und | 3.00 |  |  |
| 04.12.05 | Interruptor Termomagnético 2x40A 10kA | Und | 2.00 |  |  |
| 04.12.06 | Interruptor Termomagnético 2x63A 10kA | Und | 1.00 |  |  |
| 04.12.07 | Interruptor Diferencial 2x25A 30mA | Und | 10.00 |  |  |
| 04.12.08 | Interruptor Diferencial 2x40A 30mA | Und | 4.00 |  |  |
| 04.12.09 | Tablero de General (adosado) TG-01 de 24 Polos | Und | 1.00 |  |  |
| 04.12.10 | Tablero de Distribución Normal (adosado) TD-01 de 18 Polos | Und | 1.00 |  |  |
| 04.13.00 | PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  |  |
| 04.13.01 | Pruebas Eléctricas | Glb. | 1.00 |  |  |
| 04.13.02 | Tramite para aumento de potencia contratada | Glb. | 1.00 |  |  |
| **05.00.00** | **INSTALACIONES COMUNICACIONES** | | | | |
| 05.01.00 | INSTALACIONES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  |  |
| 05.01.01 | "CABLE F/UTP LSZH CATEGORÍA 6A, NO PROPAGADOR DE INCENDIO, DE BAJA EMISIÓN |  |  |  |  |
|  | DE HUMOS, LIBRE DE HALÓGENOS Y BAJA EMISIÓN DE GASES" | 221.50 |  |  |  |
| 05.01.02 | SALIDA SIMPLE PARA DATOS, EN CAJA DE 100X100X50 MM (WXHXD) - ADOSADA | und | 18.00 |  |  |
| 05.01.03 | CONECTOR JACKS RJ45 CATEGORÍA 6A | und | 18.00 |  |  |
| 05.01.04 | TAPA FACEPLATE SIMPLE | und | 18.00 |  |  |
| 05.02.00 | CANALIZACIONES |  |  |  |  |
| 05.02.01 | CANALETA DE PVC 100 x 100 mm (INC. ACCESORIOS) | ml | 62.50 |  |  |
| 05.02.02 | CANALETA DE PVC 150 x 100 mm (INC. ACCESORIOS) | ml | 22.00 |  |  |
| 05.02.03 | CAJA DE PASE DE PVC DE 100X100X70 mm (WXHXD) - ADOSADA | und | 26.00 |  |  |
| 05.03.00 | GABINETE DE COMUNICACIONES |  |  |  |  |
| 05.03.01 | GABINETE DE COMUNICACIONES PARED DE 9RU | und | 1.00 |  |  |
| 05.04.00 | EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIONES |  |  |  |  |
| 05.04.01 | SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000MBPS BASET +POE, CON CONECTORES RJ45 HEMBRA, OPERANDO EN LA CAPA 2 DEL MODELO DE REFERENCIA OSI.100-240 VAC, 50/60 HZ. | und | 1.00 |  |  |
| 05.04.02 | UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) PARA GABINETES DE TELECOMUNICACIONES | und | 1.00 |  |  |
| 05.04.03 | PATCH CORDS F/UTP CATEGORÍA 6A DE CUATRO PARES DE COBRE, LIBRE DE HALÓGENOS Y BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. PARA CONECTAR DE PUNTO DE LLEGA A EQUIPOS | ml | 36.80 |  |  |
| 05.04.04 | PATCH PANEL CONVENCIONAL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A CON CONECTORES DEL TIPO RJ45 | und | 1.00 |  |  |
| 05.04.05 | ACCESS POINT, CON UN (01) PUERTO RJ-45 10/100BASET POE | und | 1.00 |  |  |
| 05.04.06 | ORDENADOR HORIZONTAL DE CABLES, 1RU | und | 1.00 |  |  |
| 05.04.07 | UPS RACKEABLE | und | 1.00 |  |  |
| **06.00.00** | **SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - CCTV** | | | | |
| 06.01.00 | CANALIZACIONES-SISTEMA DE VIDEO |  |  |  |  |
| 06.01.01 | CANALETA DE PVC 100 x 100 mm (INC. ACCESORIOS) | ml | 4.00 |  |  |
| 06.01.02 | CAJA DE PASE 150X150X100 ADOSADA | und | 3.00 |  |  |
| 06.02.00 | EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIONES - SIST. VIDEO |  |  |  |  |
| 06.02.01 | EQUIPO NVR + POE | und | 1.00 |  |  |
| 06.02.02 | PATCH CORDS F/UTP CATEGORÍA 6A DE CUATRO PARES DE COBRE, LIBRE DE HALÓGENOS Y BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. | ml | 43.00 |  |  |
| 06.02.03 | CAMARA DE SEGURIDAD TIPO IP DOMO FIJO | und | 2.00 |  |  |
| 06.02.04 | CAMARA DE SEGURIDAD BULLET IP FIJA | und | 1.00 |  |  |
| **07.00.00** | **SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS** | | | | |
| 07.01.00 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  |
| 07.01.01 | PANEL CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS (FACP) ANALÓGICO , DEBERÁ CONTAR CON UN CIRCUITO SLC DE LAZO DE SEÑALIZACIÓN | und | 1.00 |  |  |
| 07.01.02 | DETECTORES DE HUMO ADOSADO A TECHO | und | 12.00 |  |  |
| 07.01.03 | ESTACION MANUAL DE NOTIFICACIÓN. | und | 2.00 |  |  |
| 07.01.04 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA ADOSADA | und | 2.00 |  |  |
| 07.02.00 | CABLES |  |  |  |  |
| 07.02.01 | CABLE FPLR 16 AWG | ml | 37.50 |  |  |
| 07.03.00 | CANALIZACIONES |  |  |  |  |
| 07.03.01 | TUBERÍA DE EMT DE 1/2" Ø. LONGITUD 3M Y ACCESORIOS | ml | 37.50 |  |  |
| 07.03.02 | CAJA DE PASE 100X100X50 ADOSADA | und | 8.00 |  |  |
| 07.04.00 | CERTIFICACION DEL SISTEMA |  |  |  |  |
| 07.04.01 | CERTIFICACIÓN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO | glb. | 1.00 |  |  |
| 07.04.02 | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CCTV | glb. | 1.00 |  |  |
| 07.04.03 | CONFIGURACIÓN Y PUESTSA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INDENCIOS | glb. | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO DIRECTO | |  |  |  |
|  | GASTOS GENERALES | |  | % |  |
|  | UTILIDAD | |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | SUBTOTAL | |  |  |  |
|  | IGV | |  | 18.00% |  |
|  | TOTAL PRESUPUESTO | |  |  |  |

Propuesta Técnica

1. El oferente deberá proporcionar **POR CADA LOTE\***:
   1. Los nombres y detalles del personal adecuadamente calificado para ejecutar el Contrato- conforme los términos de referencia.
   2. Información apropiada para demostrar claramente que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos conforme el numeral 6. De los Términos de referencia. Dentro de la experiencia solicitada para los oferentes, se deberá tener en cuenta que se considerarán cómo válidas aquellas experiencias que abarquen cuando menos tres títulos con partidas afines al objeto de la presente contratación.
   3. Carta de compromiso de personal clave.
   4. La declaración jurada de cumplimiento sobre la ejecución de los mejoramientos.
   5. Presentación de una Declaración jurada de cumplimiento y consideración del PMAS y de las Guías socioambientales del Banco Mundial en el caso de ser adjudicado con el contrato <https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-policies>

\*EL OFERENTE PUEDE PRESENTARSE A UNO O MÁS LOTES. DE PRESENTARSE A MÁS DE UN LOTE, DEBERÁ ACREDITAR LAS EXPERIENCIAS DE MANERA INDEPENDIENTE POR CADA LOTE. NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS EXPERIENCIAS REPETIDAS EN LOS LOTES.

**CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE**

Señores

**COMITÉ DE EVALUACION**

**SOLICITUD DE COTIZACIONES SDC Nº** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente. -

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso que el oferente [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE[[1]](#footnote-2)] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

1. **Calificaciones**

[Consignar de ser el caso, la formación académica y/o capacitaciones según lo requerido en los términos de referencia de la presente solicitud de cotización].

1. **Experiencia**

[CONSIGNAR DE SER EL CASO, LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACION].

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Cliente o Empleador** | **Objeto de la contratación** | **Fecha de inicio** | **Fecha de culminación** | **Tiempo** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **La experiencia total acumulada es de:** [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA, DEBIDAMENTE ACREDITADA CONFORME LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.] |

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

**Firma, Nombres y Apellidos del personal Firma, Nombres y Apellidos del**

**Representante legal**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA EJECUCION DE LOS MEJORAMIENTOS**

Señores

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

**SOLICITUD DE COTIZACION SDC Nº** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los lineamientos, los términos de referencia y demás documentos del presente proceso y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el oferente que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia, Lista de actividades, memorias descriptivas, Plan de manejo ambiental, Guías socioambientales del Banco Mundial que se indican en los documentos del procedimiento, y se compromete a ejecutar los mejoramientos/acondicionamientos en estricto cumplimiento de las regulaciones, condiciones y requisitos plasmados.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

**Firma, Nombres y Apellidos del oferente o**

**Representante legal o común, según corresponda**

Formulario de Declaración Jurada de cumplimiento del plan de manejo ambiental

*[El oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas].*

Fecha: *[indique día, mes y año de presentación de la oferta].*

SDC n.°: *[número del proceso de la SDO].*

Para: *[indique el nombre completo del contratante].*

Los suscritos declaramos que:

De acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por una Declaración de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental que conforma integralmente los términos de referencia y los presentes lineamientos.

Asimismo, mediante la presente declaramos que en caso de ser adjudicados cumpliremos y consideraremos las Guías socioambientales del Banco Mundial en el caso de ser adjudicado con el contrato <https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-policies>

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período especificado en la Sección II - Datos de la Licitación (DDL), si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la cotización presentada, respecto de las obligaciones generadas por la presente

Nombre del oferente\*:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la cotización en nombre del oferente\*\*:

Cargo de la persona firmante del Formulario:

Firma de la persona nombrada anteriormente:

Fecha de la firma: El día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**\*** En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como oferente.

\*\* La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el oferente. El poder deberá adjuntarse a los Formularios.

*[Nota: En caso de que se trate de una APCA, deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la cotización].*

1. En el caso que el oferente sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. [↑](#footnote-ref-2)