**Solicitud de Cotizaciones**

**Contratación de:**

*Servicio de Acondicionamiento de la Infraestructura del Centro Alegra Comandante Espinar –, para la mejora en la atención de los usuarios*

**Ref. No: PE-MINJUS-380504-CW-RFQ**

**Proyecto:***Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los servicios de Asesoría Legal Gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada implementación del EJE" con CUI N° 2412545*

**Comprador:** *UE 003-Programa modernización del sistema de administración de justicia*

**País:** *Perú*

**Fecha de emisión:** *agosto de 2023*

**Anexo 2: Formularios de la Cotización**

**Formulario de Cotización del Contratista**

|  |  |
| --- | --- |
| **De:** | **[*Ingresar el nombre del Contratista*]** |
| **Representante del Contratista:** | [*Ingresar el nombre del representante del Contratista*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratista*] |
| **Correo electrónico:** | [*Ingresar el correo electrónico del Contratista*] |

|  |  |
| --- | --- |
| **A:** | **[*Ingresar el nombre del Contratante*]** |
| **Representante del Contratante:** | [*ingresar el nombre del representante del Contratante*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratante****, incluyendo el correo electrónico***] |
| **No. de Referencia de la SdC:** | [*Ingresar el número de referencia de la SdC*] |
| **Fecha de la Cotización:** | [*Ingresar la fecha de la Cotización*] |

Estimado *[ingresar el nombre del representante del Contratante]:*

**PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN**

1. **Conformidad y sin reservas**

En respuesta a la SdC mencionada anteriormente, ofrecemos ejecutar los mejoramientos según esta Cotización de conformidad con esta SdC, los calendarios de entrega y finalización y las Especificaciones Técnicas. Nosotros confirmamos que hemos examinado y no tenemos reservas a la SdC, incluyendo el Contrato.

1. **Elegibilidad**

Nosotros cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflicto de interés, de conformidad con la Solicitud de Cotización.

1. **Suspensión y Exclusión**

Nosotros, junto con cualquiera de nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o proveedores de servicios para cualquier parte del contrato, no estamos sujetos ni controlados por ninguna entidad o individuo que esté sujeto a una suspensión temporal o una exclusión impuesta. por el Grupo del Banco Mundial o una inhabilitación impuesta por el Grupo del Banco Mundial de conformidad con el Acuerdo para la Aplicación Mutua de Decisiones de Prohibición entre el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. Además, no somos inelegibles según las leyes del país del Contratante o las regulaciones oficiales o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

1. **Precio Cotizado**

(a) El Precio total de cada lote [***inserte el precio total de cada lote en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***]; y (b) Precio total de todos los lotes (suma de todos los lotes) [***insertar el precio total de todos los lotes en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***].

1. **Validez de la Cotización**

Nuestra cotización será válida hasta la fecha especificada en la SdC, y seguirá siendo vinculante para nosotros y puede ser aceptada en cualquier momento antes de que expire.

1. **Garantía de Cumplimiento**

Si somos adjudicados el Contrato, nos comprometemos a obtener la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la SdC.

1. **Comisiones, gratificaciones, honorarios**

Hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con esta cotización:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del receptor | Dirección | Concepto | Monto |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, escriba “ninguno”).*

1. **Contratante no está obligado a aceptar**

Entendemos que ustedes se reservan el derecho de:

1. aceptar o rechazar la cotización y que no están obligados a aceptar la cotización con el costo evaluado más bajo o ninguna otra Cotización que hayan recibido, y
2. cancelar este proceso de Solicitud de Cotizaciones antes de la adjudicación sin incurrir en ninguna responsabilidad con los Contratistas.
3. **Fraude y Corrupción**

Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra ningún tipo de Fraude y Corrupción.

**A nombre del Contratista**:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización a nombre del Contratista ***[ingrese el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización****]\*.*

Cargo de la persona arriba indicada: [***indique el cargo de la persona que firma la Cotización***]

Firma de la persona nombrada anteriormente: [***ingresar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican en los párrafos anteriores***].

Fecha de la firma: ***[ingrese la fecha en que firma, día., mes y año]***

# \*El poder legal debe ser adjuntado a la cotización

**Lista de Actividades**

***Para contratos por suma alzada***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO:** | | **SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ALEGRA COMANDANTE ESPINAR - LIMA PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS** | | | | | | |
| **PROP.** | | **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS** |  | **FECHA:** | |  | |  | |
| **DPTO.** | | Lima |  |  | |  | |  | |
| **ITEM** | | **DESCRIPCION** | | | **UND.** | **INTERVENCIÒN** | | **S/P UNITARIO** | **S/ PARCIAL** | | |
| **001** | | **SERVICIOS PROFESIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES** | | |  |  | |  |  | | |
| 01.01 | | TRABAJOS PROVISIONALES | | |  |  | |  |  | | |
| 01.01.01 | | TRABAJOS PRELIMINARES | | |  |  | |  |  | | |
| 01.01.01.01 | | LIMPIEZA DE TERRENO (MANUAL) | | | m2 | 343.96 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.02 | | DESMONTAJE DE CONTRAZOCALO DE MADERA / CERAMICO / CEMENTO | | | ml | 175.12 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.03 | | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA/METAL, INC. MARCO | | | m2 | 14.00 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.04 | | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y CABLEADO | | | pto | 84.00 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.05 | | DESMONTAJE DEAPARATOS SANITARIOS EXISTENTES | | | und | 2.00 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.06 | | DESMONTAJE DE TABLEROS ELECTRICOS EXISTENTE | | | und | 2.00 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.07 | | DESMONTAJE DE VENTANAS EXISTENTES | | | und | 8.00 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.08 | | DESMONTAJE DE CAJA MEDIDOR EXISTENTE | | | und | 1.00 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.09 | | DESMONTAJE DE COBERTURA PREFABRICADA DE MADERA | | | m2 | 8.01 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.10 | | DESMONTAJE DE COBERTURA CANALOM EXISTENTE | | | m2 | 20.73 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.11 | | DESMONTAJE DE COBERTURA ETERNIT GRAN ONDA EXISTENTE | | | m2 | 16.51 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.12 | | DESMONTAJE DE FCR BALDOSAS ACUSTICAS EXISTENTE | | | m2 | 14.01 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.13 | | DESMONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | | | und | 2.00 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.14 | | DESMONTAJE DE TABIQUERIA PREFABRICADA EXISTENTE | | | m2 | 64.18 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.15 | | DESMONTAJE DE PISO VINIL /TAPIZON EXISTENTE | | | m2 | 26.88 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.16 | | PICADO DE ZOCALOS CERAMICOS EXISTENTE | | | m2 | 28.63 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.17 | | PICADO DE TARRAJEO EXISTENTE "CAJONEADO" | | | m2 | 75.00 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.18 | | PICADO PISO CERAMICO EXISTENTE | | | m2 | 5.17 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.19 | | PICADO DE PASOS Y CONTRAPASOS DE ESCALERA | | | ml | 23.00 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.20 | | PICADO DE PISO CEMENTO PULIDO | | | m2 | 35.15 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.21 | | DEMOLICION DE PISO Y FALSO PISO | | | m2 | 173.96 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.22 | | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA | | | m2 | 8.30 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.23 | | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO | | | m3 | 4.19 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.24 | | TRASLADO INTERNO DE REMOCIONES/DESMONTES | | | m3 | 97.18 | |  | S/ | | |
| 01.01.01.25 | | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO (Dprom=10KM) | | | m3 | 97.18 | |  | S/ | | |
|  | |  | | |  |  | |  |  | | |
| **002** | | **MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO** | | |  |  | |  |  | | |
| 02.01 | | MOBILIARIO | | |  |  | |  |  | | |
| 02.01.01 | | SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO, CODIGO S-01 | | | und | 11.00 | |  | S/ | | |
| 02.01.02 | | SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO, CODIGO S-02 | | | und | 33.00 | |  | S/ | | |
| 02.01.03 | | SILLA SALA DE ESPERA DE 03 CUERPOS, CODIGO S-03 | | | und | 4.00 | |  | S/ | | |
| 02.01.04 | | SILLA PARA NIÑOS, Fabricado a base de PVC, desmontable  Medidas: 45cmx45cm, multicolor. S-04 | | | und | 2.00 | |  | S/ | | |
| 02.01.05 | | ESCRITORIO, CODIGO E-01 | | | und | 10.00 | |  | S/ | | |
| 02.01.06 | | CAJONERA, CODIGO C-01 | | | und | 10.00 | |  | S/ | | |
| 02.01.07 | | ARCHIVADOR, CODIGO AR-01 | | | und | 10.00 | |  | S/ | | |
| 02.01.08 | | MESA DE REUNIÓN-04 PERSONAS, CODIGO M-01 | | | und | 3.00 | |  | S/ | | |
| 02.01.09 | | MESA DE COUNTER, CODIGO M-02 | | | und | 1.00 | |  | S/ | | |
| 02.01.10 | | MESA PARA IMPRESORA, CODIGO M-03 | | | und | 1.00 | |  | S/ | | |
| 02.01.11 | | MESA PARA VIGILANTE, CODIGO M-04 | | | und | 1.00 | |  | S/ | | |
| 02.01.12 | | MESA PARA NIÑOS, M-05 | | | und | 1.00 | |  | S/ | | |
| 02.01.13 | | MESA PARA KITCHENETTE (Tablero de melamine 18mm color cenizo, tiradores de acero y tablero de granito). Medida: 0.60 x 1.80, h=0.90m, M-06 | | | und | 1.00 | |  | S/ | | |
| 02.01.14 | | TACHO DE BASURA (PAPELERA), CODIGO T-01 | | | und | 11.00 | |  | S/ | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND.** | **INTERVENCIÒN** | **S/P UNITARIO** | **S/ PARCIAL** |
| 02.01.15 | MUEBLE PARA GUARDAR JUGUETES, CODIGO G-01 | und | 1.00 |  | S/ |
| 02.01.16 | CORRALITO PARA NIÑOS, CODIGO G-02 | und | 1.00 |  | S/ |
| 02.01.17 | PUFF REDONDO ACOLCHONADO, CODIGO G-03 | und | 2.00 |  | S/ |
| 02.01.18 | VINIL PUBLICITARIO CALIDAD HP-UV, Medida: 2.00 x 2.71, G-04 | und | 1.00 |  | S/ |
| 02.01.19 | CLOSET , Medida: 0.60 x 2.70, Mueble de 03 cuerpos | und | 1.00 |  | S/ |
| 02.01.20 | REGLETA BRAILLE PLASTICO | und | 1.00 |  | S/ |
|  |  |  |  |  |  |
| **003** | **ARQUITECTURA** |  |  |  |  |
| 03.01 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO |  |  |  |  |
| 03.01.01 | TRAZOS NIVEL Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 343.96 |  | S/ |
| 03.02 | MUROS Y TABIQUES |  |  |  |  |
| 03.02.01 | TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL UNA CARA, PLACA RH 12.7 mm, e=10.2 cm, PARANTES 38X89MM E=0.9MM, CADA 40CM | m2 | 63.21 |  | S/ |
| 03.02.02 | TABIQUERIA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ESTANDAR ST 12.7 mm, e=11.5 cm, PARANTES 38X89MM E=0.9MM, CADA 40CM | m2 | 33.82 |  | S/ |
| 03.03 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  |
| 03.03.01 | RESANE TARRAJEO FROTACHADO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, MORTERO C:A 1:4, e=1.50 cm | m2 | 75.00 |  | S/ |
| 03.03.02 | EMPASTADO EN TABIQUERÍA DE DRYWALL CON ESTUCO EN POLVO | m2 | 130.85 |  | S/ |
| 03.04 | FALSO CIELO RASO |  |  |  |  |
| 03.04.01 | FALSO CIELO RASO DE BALDOSA ACUSTICA 61x61x5/8", PLACAS DE FIBRA MINERAL | m2 | 108.86 |  | S/ |
| 03.04.02 | FALSO CIELO RASO DE DRYWALL, PLACA RH 12.7 mm. e=10.2 cm, PARANTES  38X89MM E=0.45MM, CADA 40CM | m2 | 19.54 |  | S/ |
| 03.04.03 | DRYWALL EN LUCERNARIO | m2 | 4.98 |  | S/ |
| 03.04.04 | EMPASTADO DE FALSO CIELO RASO CON ESTUCO EN POLVO | m2 | 64.58 |  | S/ |
| 03.05 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | S/ |
| 03.05.01 | CONTRAPISO DE E=40 mm. Mo.1:4 P/PISO PORCELANATO | m2 | 190.38 |  | S/ |
| 03.05.02 | PISO PORCELANATO 60X60CM DE ALTO TRÁNSITO, COLOR GRIS | m2 | 119.57 |  | S/ |
| 03.05.03 | PISO ACABADO CEMENTO PULIDO E=1.5CM | m2 | 105.96 |  | S/ |
| 03.05.04 | PISO PUZZLE MULTICOLOR DE GOMA | m2 | 5.05 |  | S/ |
| 03.05.05 | PISO VINILICO EN ROLLO E=1.5MM, ALTO TRANSITO,COLOR SILVER | m2 | 86.17 |  | S/ |
| 03.06 | CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS |  |  |  |  |
| 03.06.01 | CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO DE 10X60 cm. COLOR GRIS DETALLE h=0.10m | ml | 131.78 |  | S/ |
| 03.06.02 | ZÓCALO DE PORCELANATO 60X60; H=1.60 | m2 | 13.12 |  | S/ |
| 03.06.03 | ZÓCALO DE PORCELANATO 60X60; H=1.20 | m2 | 14.28 |  | S/ |
| 03.06.04 | CONTRAZÓCALO DE ALUMINIO; H=7cm | ml | 96.12 |  | S/ |
| 03.07 | COBERTURAS |  |  |  |  |
| 03.07.01 | CERCHA METALICA PARANTES 38X89X0.9MM H=45CM | ml | 49.01 |  | S/ |
| 03.07.02 | CERCHA METALICA PARANTES 38X89X0.9MM H=35CM | ml | 6.82 |  | S/ |
| 03.07.03 | CORREAS PERFIL OMEGA 30X24X15X0.45MM | ml | 63.92 |  | S/ |
| 03.07.04 | COBERTURA DE PLANCHA PLANCHA TRAPEZOIDAL UPVC | m2 | 38.21 |  | S/ |
| 03.07.05 | DINTEL PREFABRICADO H=54CM, PLACA RH 12.7 mm. e=10.2 cm, PARANTES  38X89MM E=0.45MM, CADA 40CM | ml | 2.34 |  | S/ |
| 03.07.06 | DINTEL PREFABRICADO H=21CM, PLACA RH 12.7 mm. e=10.2 cm, PARANTES  38X89MM E=0.45MM, CADA 40CM | ml | 0.90 |  | S/ |
| 03.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA |  |  |  |  |
| 03.08.01 | CARPINTERIA |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND.** | **INTERVENCIÒN** | **S/P UNITARIO** | **S/ PARCIAL** |
| 03.08.01.01 | MAMPARAS DE VIDRIO |  |  |  |  |
| 03.08.01.01.01 | MN-01: POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA CORREDIZA DE 2.98M X2.10M CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL. | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.08.01.01.02 | MN-02: POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA CORREDIZA DE 3.00M X2.10M CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL. | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.08.01.01.03 | MN-03: POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA CORREDIZA DE 1.33M X 2.10M CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL. | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.08.01.01.04 | MN-04: POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA CORREDIZA DE 1.50M X 2.60M CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL. | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.08.01.01.05 | MN-05: POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA CORREDIZA DE 2.70M X 2.60M CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL. | Und | 1.00 |  | S/ |
| 03.08.01.01.06 | MN-06: POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA CORREDIZA DE 0.75M X 2.10M CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL. | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.08.01.02 | DIVISIONES DE ALUMINIO |  |  |  |  |
| 03.08.01.02.01 | DIVISION DE VIDRIO TEMPLADO E=10MM MEDIDA:2.00X1.50 | und | 2.00 |  | S/ |
| 03.08.01.02.02 | DIVISION DE VIDRIO TEMPLADO E=10MM MEDIDA:1.60X1.50 |  | 2.00 |  | S/ |
| 03.08.02 | BARANDAS METALICAS |  |  |  |  |
| 03.08.02.01 | PASAMANOS CON TUBOS DE ACERO INOXIDABLE D=2'' ,1 1/2'' Y 1'' (e=1.50mm) , H=0.90m | ml | 9.23 |  | S/ |
| 03.08.03 | VARIOS DE CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |
| 03.08.03.01 | CANTONERAS DE ALUMINIO 2" | ml | 17.60 |  | S/ |
| 03.08.03.02 | TAPAJUNTA EN TECHO METÁLICO DE FORMA ''L'' DE PLANCHA LAF DE 11''X1/16'',INC.  2 MANOS DE BASE ANTICORROSIVA Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE | ml | 24.80 |  | S/ |
| 03.08.03.03 | CANALETA METÁLICA DE D=6'' (TECHOS METÁLICOS), S/DISEÑO | ml | 3.66 |  | S/ |
| 03.08.03.04 | ACONDICIONAMIENTO DE PORTÓN PRINCIPAL | Glb | 2.00 |  | S/ |
| 03.09 | PINTURAS Y BARNICES (PARA DRYWALL Y ALBAÑILERÍA) |  |  |  |  |
| 03.09.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO | m2 | 101.45 |  | S/ |
| 03.09.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS | m2 | 60.34 |  | S/ |
| 03.09.03 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS | m2 | 622.74 |  | S/ |
| 03.09.04 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES | m2 | 323.77 |  | S/ |
| 03.09.05 | PINTURA AL DUCO EN CARPINTERÍA DE MADERA | m2 | 14.14 |  | S/ |
| 03.10 | SEÑALIZACION INFORMATIVA |  |  |  |  |
| 03.10.01 | SEÑALETICA IDENTIFICACIÓN DE AMBIENTES 35X50CM BASE  CELTEX 10mm | und | 34.00 |  | S/ |
| 03.10.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO ADHESIVO , SEGÚN DISEÑO INSTITUCIONAL EN AREA DE JUEGO DE NIÑOS. MEDIDA: 2.00X2.71M | m2 | 5.42 |  | S/ |
| 03.10.03 | LETRERO DE 2.50X0.60m ESTRUCTURA BASTIDOR DE FIERRO DE 2"X2"X2.5mm, TABLERO DE MDF DE 30MM Y VINIL LÁMINADO SEGÚN DISEÑO | und | 1.00 |  | S/ |
| 3.11 | SEGURIDAD Y EVACUACION |  |  |  |  |
| 3.11.01 | SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND.** | **INTERVENCIÒN** | **S/P UNITARIO** | **S/ PARCIAL** |
| 03.11.01.01 | SEÑALIZACIÓN 0.20x0.30 m, VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE BASE CELTEX 3mm | und | 26.00 |  | S/ |
| 03.11.01.02 | SEÑALIZACIÓN 0.20x0.30 m, VINIL AUTOADHESIVO BASE CELTEX 3mm | und | 6.00 |  | S/ |
| 03.11.02 | SEÑALES DE ZONA DE SEGURIDAD |  |  |  |  |
| 03.11.02.01 | PINTURA DE TRAFICO DE COLOR AMARILLO PARA EL PINTADO DE CIRCULOS | m2 | 5.00 |  | S/ |
| 03.11.02.02 | PINTURA DE TRAFICO DE COLOR BLANCO PARA EL PINTADO DE ''S'' | m2 | 5.00 |  | S/ |
| 03.11.03 | EQUIPOS |  |  |  |  |
| 03.11.03.01 | EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO,PQS-ABC DE 10LB | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.11.03.02 | EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO,C02, DE 10LB | und | 3.00 |  | S/ |
|  |  |  |  |  |  |
| 03.12 | HABILITACION DE SS.HH. DISCAPACITADOS |  |  |  |  |
| 03.12.01 | HABILITACION DE SS.HH. DISCAPACITADOS, INCL. 01 LAVATORIO, 01 INODORO, BARRA DISCAPACITADO Y EQUIPAMIENTO | Glb | 1.00 |  | S/ |
| 03.13 | HABILITACION DE SSHH MUJERES |  |  |  |  |
| 03.13.01 | HABILITACION DE SS.HH. MUJERES (2DO. PISO), INCL. 01 LAVATORIO, 01 INODORO Y EQUIPAMIENTO | Glb | 1.00 |  | S/ |
| 03.14 | HABILITACION DE SSHH HOMBRES / LAVADERO KITCHENETTE |  |  |  |  |
| 03.14.01 | HABILITACION DE SS.HH. HOMBRES / LAVADERO KITCHENETTE (2DO. PISO), INCL. 01 LAVATORIO, 01 INODORO, 01 LAVADERO Y EQUIPAMIENTO | Glb | 1.00 |  | S/ |
| 03.15 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  |  |
| 03.15.01 | PUERTAS DE MADERA |  |  |  |  |
| 03.15.01.01 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA PN.01 MEDIDA: 0.91 X 2.20 | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.15.01.02 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA PN.02 MEDIDA: 0.70 X 2.10 | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.15.01.03 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA PN.03 MEDIDA: 0.90 X 2.10 | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.15.01.04 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA PN.04 MEDIDA: 1.03 X 2.22 | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.15.01.05 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA PN.05 MEDIDA: 0.87 X 2.20 | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.15.01.06 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA PN.06 MEDIDA: 0.90 X 2.20 | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.15.01.07 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA PN.07 MEDIDA: 0.80 X 2.10 | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.15.01.08 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA PN.08 MEDIDA: 1.22 X 2.22 | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.15.01.09 | PUERTA MADERA CONTRAPLACADA PN.09 MEDIDA: 0.86 X 2.25 | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.16 | CARPINTERIA DE ALUMINIO |  |  |  |  |
| 03.16.01 | VENTANAS, VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES |  |  |  |  |
| 03.16.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANACORREDIZA VN.01. MEDIDA 1.01X1.25. CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL. | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.16.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANACORREDIZA VN.02. MEDIDA 0.70X1.25. CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL. | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.16.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANACORREDIZA VN.03. MEDIDA 2.00X0.90. CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL. | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.16.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANACORREDIZA VN.04. MEDIDA 0.70X0.90. CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL. | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.16.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANACORREDIZA VN.05. MEDIDA 1.02X0.45. CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL. | und | 1.00 |  | S/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND.** | **INTERVENCIÒN** | **S/P UNITARIO** | **S/ PARCIAL** |
| 03.16.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA VN.06. MEDIDA 0.68X0.45. CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL. | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.16.01.07 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EXISTENTE, CAMBIO DE VIDRIOS EXISTENTES A CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6MM . VENTANA EXISTENTE VE-07. MEDIDA: 1.58X1.05 | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.16.01.08 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EXISTENTE, CAMBIO DE VIDRIOS EXISTENTES A CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6MM. VENTANA EXISTENTE VE-08. MEDIDA: 1.39X1.39 | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.16.01.09 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EXISTENTE, CAMBIO DE VIDRIOS A CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6MM . VENTANA EXISTENTE VE-09. MEDIDA: 1.40X1.68 | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.16.01.10 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EXISTENTE, CAMBIO DE VIDRIOS A CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6MM . VENTANA EXISTENTE VE-10. MEDIDA: 0.39X1.27 | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.16.01.11 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EXISTENTE, CAMBIO DE VIDRIOS A CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6MM . VENTANA EXISTENTE VE-11. MEDIDA: 1.50X1.40 | und | 1.00 |  | S/ |
| 03.17 | MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE MADERA BALCÓN |  |  |  |  |
| 03.17.01 | DECAPADO Y MASILLADO DE ESTRUCTURA DE MADERA BALCON | m2 | 45.22 |  | S/ |
| 03.17.02 | Barnizado de estructura de madera: Lijado, aplicar tinte Varathane color similar al existente, aplicar 04 manos Varathane Poliuretano de Exterior Base Aceite transparante satinado | m2 | 45.22 |  | S/ |
| 03.18 | MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE COBERTURA DE TEJA |  |  |  |  |
| 03.18.01 | LIMPIEZA DE COBERTURA DE TEJA ANDINA | m2 | 45.22 |  | S/ |
| 03.18.02 | PINTURA LATEX DOS MANOS COLOR ROJO TEJA | m2 | 45.22 |  | S/ |
| 03.19 | DADOS DE CONCRETO PARA COLUMNAS METÁLICAS |  |  |  |  |
| 03.019.01 | ENCOFRADO CAJUELA 25X25X15CM | m2 | 0.90 |  | S/ |
| 03.019.02 | DADO CONCRETO GROUTING H=15CM (ACABADO CARAVISTA) | und | 6.00 |  | S/ |
| 03.20 | LIMPIEZA DE SERVICIO |  |  |  |  |
| 03.20.01 | LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DEL SERVICIO | m2 | 355.12 |  | S/ |
|  |  |  |  |  |  |
| **004** | **INSTALACIONES SANITARIAS** |  |  |  |  |
| 04.01 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  |
| 04.01.01 | REDES |  |  |  |  |
| 04.01.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLUVIAL DE PVC | ml | 3.70 |  | S/ |
| 04.01.01.02 | BAJADA PLUVIAL DE TUBERIA PVC-P DE Ø 4" | ml | 3.00 |  | S/ |
| 04.01.02 | ACCESORIOS DE REDES |  |  |  |  |
| 04.01.02.01 | CODO PVC-P DE Ø 4" x 90º | und | 2.00 |  | S/ |
|  |  |  |  |  |  |
| **005** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** |  |  |  |  |
| 05.01 | SALIDA PARA ALUMBRADOS, TOMACORRIENTE Y FUERZA |  |  |  |  |
| 05.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO |  |  |  |  |
| 05.01.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO CON TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20mm ALAMBRE LSOH 4mm2 | pto | 67.00 |  | S/ |
| 05.01.01.02 | SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA CON TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20mm ALAMBRE LSOH 4mm2 | pto | 14.00 |  | S/ |
| 05.01.02 | SALIDAS PARA INTERRUPTORES |  |  |  |  |
| 05.01.02.01 | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE, TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20 mm ( LSOH 4 mm2 ) | pto | 14.00 |  | S/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND.** | **INTERVENCIÒN** | **S/P UNITARIO** | **S/ PARCIAL** |
| 05.01.02.02 | INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE, TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20 mm ( LSOH  4 mm2 ) | pto | 3.00 |  | S/ |
| 05.01.02.03 | INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE, TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20 mm ( LSOH  4 mm2 ) | pto | 2.00 |  | S/ |
| 05.01.02.04 | INTERRUPTOR CONMUTACION, TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20 mm ( LSOH 4 mm2 ) | pto | 3.00 |  | S/ |
| 05.01.02.05 | INTERRUPTOR CONMUTACION 4 VIAS, TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20 mm ( LSOH 4 mm2 ) | pto | 4.00 |  | S/ |
| 05.01.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE |  |  |  |  |
| 05.01.03.01 | TOMACORRIENTE C/ UN DADO TIPO SCHUKO Y UN DADO REDONDO TIPO ITALIANO C/ LINEA A TIERRA, TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20 mm EN PARED | pto | 16.00 |  | S/ |
| 05.01.03.02 | TOMACORRIENTE C/ UN DADO TIPO SCHUKO Y UN DADO REDONDO TIPO ITALIANO C/ LINEA A TIERRA, TUBERIA EMPOTRADA PVC SAP 20 mm EN PARED | pto | 18.00 |  | S/ |
| 05.01.03.03 | TOMACORRIENTE C/ UN DADO TIPO SCHUKO Y UN DADO REDONDO TIPO ITALIANO C/ LINEA A TIERRA, TUBERIA EMPOTRADA PVC SAP 20 mm EN PISO, CAJA POP UP 4  ,MODULOS | pto | 6.00 |  | S/ |
| 05.01.03.04 | TOMACORRIENTE TOTEM INFORMATICO | pto | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.03.05 | TOMACORRIENTE COLTER TURNO | pto | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.03.06 | TOMACORRIENTE LECTOR BIOMETRICO | pto | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.03.07 | TOMACORRIENTE TICKETERA | pto | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.04 | CAJAS DE PASE |  |  |  |  |
| 05.01.04.01 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° 150x150x75mm | und | 84.00 |  | S/ |
| 05.01.04.02 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° 250x250x100mm | und | 19.00 |  | S/ |
| 05.01.05 | CONDUCTORES Y ALIMENTADORES |  |  |  |  |
| 05.01.05.01 | ALIMENTADOR A TABLERO GENERAL-(TG-D) 3-1x25mm2 NHX-90 + 1x25mm2(T)LSOH-  40mm CONDUIT EMT | ml | 20.95 |  | S/ |
| 05.01.05.02 | ALIMENTADOR A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN -(TD-AA) 3-1x10mm2 NHX-  90+1x6mm2(T)LSOH-35mm CONDUIT EMT | ml | 4.00 |  | S/ |
| 05.01.05.03 | ALIMENTADOR A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN -(TD-1) 3-1x6mm2 NHX-  90+1x4mm2(T)LSOH-35mm CONDUIT EMT | ml | 10.70 |  | S/ |
| 05.01.05.04 | CONDUCTOR ELECTRICO 4mm2 NH-80 | ml | 1,730.69 |  | S/ |
| 05.01.06 | TABLEROS |  |  |  |  |
| 05.01.06.01 | TABLERO TG-D (36 POLOS) CON INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS 220V, CERTIFICACION IP66, IK08 | pza | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.06.02 | TABLERO TD-AA (36 POLOS) CON INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS 220V, CERTIFICACION IP66, IK08 | pza | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.06.03 | TABLERO TD-1 (24 POLOS) CON INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS 220V, CERTIFICACION IP66, IK08 | pza | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.07 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS |  |  |  |  |
| 05.01.07.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x100A REGULABLE (Ir 70-100) 85KA DEL TIPO CAJA MOLDEADA | pza | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.07.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA 3 X 60 AMP 25KA 220V | pza | 2.00 |  | S/ |
| 05.01.07.03 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DEL TIPO CAJA MOLDEADA 3 X 40 AMP 25KA  220V | pza | 2.00 |  | S/ |
| 05.01.07.04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x32A DEL TIPO TORNILLO | pza | 3.00 |  | S/ |
| 05.01.07.05 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20A DEL TIPO TORNILLO | pza | 23.00 |  | S/ |
| 05.01.07.06 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30 mA 2 x 25 A | pza | 23.00 |  | S/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND.** | **INTERVENCIÒN** | **S/P UNITARIO** | **S/ PARCIAL** |
| 05.01.08 | TUBERIAS ELECTRICAS |  |  |  |  |
| 05.01.08.01 | Tuberia PVC-SAP Ø20mm (empotrado) | ml | 182.89 |  | S/ |
| 05.01.08.02 | Tuberia PVC-SAP Ø25mm (empotrado) | ml | 19.37 |  | S/ |
| 05.01.08.03 | Tuberia PVC-SAP Ø35mm (empotrado) | ml | 9.50 |  | S/ |
| 05.01.08.04 | Tuberia PVC-SAP Ø40mm (empotrado) | ml | 22.42 |  | S/ |
| 05.01.08.05 | Tuberia Conduit EMT Ø20mm (sistema de alumbrado) | ml | 257.75 |  | S/ |
| 05.01.08.06 | Tuberia Conduit EMT Ø20mm (sistema de tomacorrientes) | ml | 83.82 |  | S/ |
| 05.01.08.07 | Tuberia Conduit EMT Ø35mm (Acometidas) | ml | 3.85 |  | S/ |
| 05.01.08.08 | Accesorios conduit EMT (codos, uniones, adaptadores) | glb | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.08.09 | Colgadores Struck | und | 67.00 |  | S/ |
| 05.01.09 | SISTEMA POZO A TIERRA |  |  |  |  |
| 05.01.09.01 | Excavacion de terreno natural | m3 | 1.92 |  | S/ |
| 05.01.09.02 | Eliminacion de material excedente | m3 | 2.50 |  | S/ |
| 05.01.09.03 | Tierra de chacra cernida | m3 | 2.50 |  | S/ |
| 05.01.09.04 | Accesorios de conexión | glb | 1.00 |  | S/ |
| 05.01.09.05 | Aditivos Thor Gel | und | 3.00 |  | S/ |
| 05.02 | ARTEFACTOS DE ELECTRICOS |  |  |  |  |
| 05.02.01 | LUMINARIA TIPO PANEL LED 60x60 DE 36W, VOLTAJE NOMINAL 220..240V, FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz, CORRIENTE NOMINAL 160mA, FLUJO LUMINOSO  4320 lm, EFICIENCIA LUMINOSA 120 lm/W, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, TIPO DE  PROTECCION IP40/IP20, CLASE DE PROTECCION IK02. | und | 34.00 |  | S/ |
| 05.02.02 | LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED Ø 200 MM, TIPO DE PROTECCIÓN: IP44, CLASE DE PROTECCION IK02, POTENCIA NOMINAL 25W, VOLTAGE NOMINAL 220....240V, FRECUENCIA DE RED 50 / 60Hz, CORRIENTE NOMINAL 110mA, FLUJO LUMINOSO  2370lm, EFICIENCIA LUMINOSA 95 lm/W, TEMPERATURA DE CALOR 4000K. | und | 26.00 |  | S/ |
| 05.02.03 | LUMINARIA EXTERIOR ANTIVANDALICA EQUIPADA DE LED COB, POTENCIA 30W. | und | 7.00 |  | S/ |
| 05.02.04 | LUMINARIA DE SALIDA TIPO ET- 26w | und | 6.00 |  | S/ |
| 05.02.05 | LUZ DE EMERGENCIA 2x25A TIPO Q | und | 8.00 |  | S/ |
| 05.02.06 | EXTRACTOR DE AIRE (6") LUZ INTERNA CON DAMPER - SLIM 6C | und | 1.00 |  | S/ |
| 05.03 | VARIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |
| 05.03.01 | PRUEBAS DEL NIVEL DE AISLAMIENTO EN TABLERO | glb | 1.00 |  | S/ |
| 05.04 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  |
| 05.04.01 | SALIDAS DE FUERZA |  |  |  |  |
| 05.04.01.01 | SALIDA DE FUERZA UNIDADES CONDENSADORAS CON TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20mm ALAMBRE LSOH 4mm3 | pto | 3.00 |  | S/ |
| 05.04.01.02 | SALIDA DE FUERZA UNIDADES EVAPORADORAS CON TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20mm ALAMBRE LSOH 4mm4 | pto | 7.00 |  | S/ |
| 05.04.01.03 | SALIDA DE FUERZA UNIDADES CORTINAS DE FRIO CON TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20mm ALAMBRE LSOH 4mm3 | pto | 2.00 |  | S/ |
| 05.04.01.04 | SALIDAS DE FUERZA PARA DISYUNTORES | pto | 7.00 |  | S/ |
| 05.04.02 | SALIDAS PARA INTERRUPTORES |  |  |  |  |
| 05.04.02.01 | SALIDAS PARA CONTROL DE NAVEGACION | pto | 7.00 |  | S/ |
| 05.04.03 | SALIDAS PARA SISTEMA DE COMUNICACIONES |  |  |  |  |
| 05.04.03.01 | SALIDAS DE COMUNICACIONES CON TUBERIA ADOSADA TIPO CONDUIT 20mm | pto | 10.00 |  | S/ |
| 05.04.04 | CAJAS DE PASE |  |  |  |  |
| 05.04.04.01 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° 150x150x75mm (FUERZA) | und | 20.00 |  | S/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND.** | **INTERVENCIÒN** | **S/P UNITARIO** | **S/ PARCIAL** |
| 05.04.04.02 | CAJA DE PASE CUADRADA DE F°G° 150x150x75mm (COMUNICACIONES) | und | 13.00 |  | S/ |
| 05.04.05 | EQUIPOS |  |  |  |  |
| 05.04.05.01 | UNIDAD CONDENSADORA SISTEMA MULTI ESTANDAR DE 34,000 BTU/HR | und | 3.00 |  | S/ |
| 05.04.05.02 | UNIDAD EVAPORADORA SISTEMA MULTI ESTANDAR DE 12,000 BTU/HR | und | 3.00 |  | S/ |
| 05.04.05.03 | UNIDAD EVAPORADORA SISTEMA MULTI ESTANDAR DE 18,000 BTU/HR | und | 4.00 |  | S/ |
| 05.04.05.04 | CONTROL REMOTO SIMPLE ALAMBRICO | und | 7.00 |  | S/ |
| 05.04.05.05 | CORTINA DE AIRE COMPACTA EMPOTRABLE, SOLO AIRE 1800m3/h | und | 3.00 |  | S/ |
| 05.04.06 | CONDUCTORES Y ALIMENTADORES |  |  |  |  |
| 05.04.06.01 | CONDUCTOR ELECTRICO 4mm2 NH-80 | ml | 160.05 |  | S/ |
| 05.04.06.02 | CONDUCTOR 1.5 mm2 GTP | ml | 139.92 |  | S/ |
| 05.04.07 | TUBERIAS ELECTRICAS |  |  |  |  |
| 05.04.07.01 | TUBERIA CONDUIT Ø20mm (Fuerza) | ml | 53.35 |  | S/ |
| 05.04.07.02 | TUBERIA CONDUIT Ø20mm (Comunicaciones) | ml | 46.64 |  | S/ |
| 05.04.08 | TUBERIAS COBRE |  |  |  |  |
| 05.04.08.01 | TUBERIA COBRE Ø 1/4" (LIQUIDO REFRIGERANTE) | ml | 47.52 |  | S/ |
| 05.04.08.02 | TUBERIA COBRE Ø 3/8" (GAS) | ml | 47.52 |  | S/ |
| 05.04.09 | SISTEMA DE DRENAJE |  |  |  |  |
| 05.04.09.01 | PICADO DE TARRAJEO EXISTENTE | ml | 12.00 |  | S/ |
| 05.04.09.02 | SALIDA DE DRENAJE Ø1" PVC-P | pto | 7.00 |  | S/ |
| 05.04.09.03 | TUBERIA Ø1" PVC-P | ml | 48.40 |  | S/ |
| 05.04.09.04 | ACONDICIONAMIENTO DE DRENAJE A CAJA DE REGISTRO EXISTENTE | glb | 1.00 |  | S/ |
| 05.04.09.05 | RESANE DE TARRAJEO EXISTENTE | ml | 12.00 |  | S/ |
|  |  |  |  |  |  |
| **006** | **INSTALACIONES DE COMUNICACIONES, SISTEMA DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS** | |  |  |  |
| 06.01 | INSTALACIONES SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  |  |
| 06.01.01 | CABLEADO DE RED |  |  |  |  |
| 06.01.01.01 | CABLE F/UTP CATEGORÍA 6A, NO PROPAGADOR DE INCENDIO, DE BAJA EMISIÓN DE HUMOS, LIBRE DE HALÓGENOS Y BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. | ml | 1,309.00 |  | S/ |
| 06.01.02 | SALIDA DE CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  |  |
| 06.01.02.01 | SALIDA SIMPLE PARA DATOS, EN CAJA DE 100X100X50 MM (WXHXD) - ADOSADA | und | 14.00 |  | S/ |
| 06.01.02.02 | SALIDA SIMPLE PARA DATOS, EN CAJA DE 100X100X50 MM (WXHXD) - EMPOTRADA EN PISO CON CAJA POP UP 4 ,MODULOS | und | 6.00 |  | S/ |
| 06.01.02.03 | SALIDA SIMPLE PARA CAMARAS IP (BULLET,MINI DOMO ) EN CAJA DE  100x100x50mm (WxHxD) - ADOSADO | und | 9.00 |  | S/ |
| 06.01.02.04 | SALIDA SIMPLE PARA ACCESS POINT, EN CAJA 100X100X50 MM (WXHXD) - ADOSADO | und | 7.00 |  | S/ |
| 06.01.02.05 | CONECTOR JACK RJ45 CATEGORÍA 6A | und | 36.00 |  | S/ |
| 06.01.02.06 | FACEPLATE SIMPLE | und | 36.00 |  | S/ |
| 06.01.03 | CANALIZACIONES |  |  |  |  |
| 06.01.03.01 | TUBERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  |  |
| 06.01.03.01.01 | TUBERÍA DE PVC-P DE 1/2"Ø. LONGITUD 3M. | ml | 153.00 |  | S/ |
| 06.01.03.01.02 | TUBERÍA CONDUIT DE 1"Ø. LONGITUD 3M. | ml | 90.00 |  | S/ |
| 06.01.03.01.03 | CURVA 90° CONDUIT DE 1" Ø | und | 20.00 |  | S/ |
| 06.01.03.01.04 | UNIÓN CONDUIT DE 1" Ø | und | 20.00 |  | S/ |
| 06.01.03.02 | CANALETAS Y ACCESORIOS |  |  |  |  |
| 06.01.03.02.01 | CANALETA DE PVC 25 x 25 mm (INC. ACCESORIOS) | ml | 159.00 |  | S/ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND.** | **INTERVENCIÒN** | **S/P UNITARIO** | **S/ PARCIAL** |
| 06.01.03.03 | CAJAS DE PASE |  |  |  |  |
| 06.01.03.03.01 | CAJA DE PASE 100X100X50 ADOSADA | und | 92.00 |  | S/ |
| 06.01.03.03.02 | CAJA DE PASE 150X150X100 ADOSADA | und | 6.00 |  | S/ |
| 06.01.04 | GABINETE DE COMUNICACIONES |  |  |  |  |
| 06.01.04.01 | GABINETE DE TELECOMUNICACIONES PISO DE 24 RU | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.02 | EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACIONES |  |  |  |  |
| 06.02.01 | EQUIPOS ACTIVOS |  |  |  |  |
| 06.02.01.01 | SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000MBPS BASET +POE, CON CONECTORES RJ45 HEMBRA, OPERANDO EN LA CAPA 2 DEL MODELO DE REFERENCIA OSI.100-240 VAC, 50/60 HZ. | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.02.01.02 | ACCESS POINT, CON UN (01) PUERTO RJ-45 10/100BASET POE. | und | 7.00 |  | S/ |
| 06.02.01.03 | UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (PDU) PARA GABINETES DE TELECOMUNICACIONES | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.02.01.04 | UPS RACKEABLE 2KVA | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.02.02 | EQUIPOS PASIVOS |  |  |  |  |
| 06.02.02.01 | PATCH CORDS F/UTP CATEGORÍA 6A DE CUATRO PARES DE COBRE, LIBRE DE HALÓGENOS Y BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. LONGITUD 3 m | und | 36.00 |  | S/ |
| 06.02.02.02 | PATCH CORDS F/UTP CATEGORÍA 6A DE CUATRO PARES DE COBRE, LIBRE DE HALÓGENOS Y BAJA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. LONGITUD 1 m | und | 36.00 |  | S/ |
| 06.02.02.03 | PATCH PANEL CONVENCIONAL DE24 PUERTOS CATEGORÍA 6A CON CONECTORES DEL TIPO RJ45 | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.02.02.04 | ORDENADOR HORIZONTAL DE CABLES,2 RU | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.02.02.05 | ORDENADOR HORIZONTAL DE CABLES, 1RU | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.02.02.06 | MONITOR INFORMATICO TIPO TOTEM DE 55" | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.02.02.07 | LECTOR BIOMETRICO | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.02.02.08 | TELEVISOR DE 42" SMART HDMI | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.02.02.09 | PROYECTOR TIPO I | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.02.02.10 | ECRAN TRIPODE 84" (1.70x1.28m) | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.03 | SISTEMA DE CCTV |  |  |  |  |
| 06.03.01 | CÁMARA IP DOMO FIJO PARA INTERIORES | und | 5.00 |  | S/ |
| 06.03.02 | CAMARA IP TIPO BULLET FIJO PARA EXTERIORES | und | 4.00 |  | S/ |
| 06.03.03 | NVR | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.03.04 | ESTACIÓN DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN. INCLUYEN UN MONITOR 32" Y ACCESORIOS. | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.03.05 | CABLE HDMI (INCLUYE CONECTORES) | ml | 15.00 |  | S/ |
| 06.04 | SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS |  |  |  |  |
| 06.04.01 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS |  |  |  |  |
| 06.04.01.01 | PANEL CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS (FACP) ANALÓGICO , DEBERÁ CONTAR CON UN CIRCUITO SLC DE LAZO DE SEÑALIZACIÓN -SUMINISTRO E INSTALACIÓN | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.04.01.02 | DETECTORES DE HUMO ADOSADO A TECHO | und | 16.00 |  | S/ |
| 06.04.01.03 | ESTACION MANUAL DE NOTIFICACION- SUMINISTRO E INSTALACION | und | 4.00 |  | S/ |
| 06.04.01.04 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA ADOSADA – SUMINISTRO E INSTALACION | und | 4.00 |  | S/ |
| 06.04.02 | CABLES |  |  |  |  |
| 06.04.02.01 | CABLE FPLR 16 AWG | ml | 189.00 |  | S/ |
| 06.04.03 | SALIDAS SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND.** | **INTERVENCIÒN** | **S/P UNITARIO** | **S/ PARCIAL** |
| 06.04.03.01 | ALIMENTACION PARA PANEL CENTRAL DE ALARMAS DE INCENDIOS | pto | 1.00 |  | S/ |
| 06.04.03.02 | SALIDAS PARA DETECTORES DE HUMOS | pto | 16.00 |  | S/ |
| 06.04.03.03 | SALIDAS PARA ESTACION MANUAL DE NOTIFICACION | pto | 4.00 |  | S/ |
| 06.04.03.04 | SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCOPICA | pto | 4.00 |  | S/ |
| 06.04.04 | CANALIZACIONES |  |  |  |  |
| 06.04.04.01 | TUBERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  |  |
| 06.04.04.01.01 | TUBERÍA CONDUIT EMT DE 20MM Ø. LONGITUD 3M Y ACCESORIOS | und | 141.00 |  | S/ |
| 06.04.04.02 | CAJAS DE PASE |  |  |  |  |
| 06.04.04.02.01 | CAJA DE PASE 100X100X50MM (WXHXD) ADOSADA | und | 27.00 |  | S/ |
| 06.05 | CERTIFICACION DEL SISTEMA |  |  |  |  |
| 06.05.01 | CERTIFICACIÓN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.05.02 | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CCTV | und | 1.00 |  | S/ |
| 06.05.03 | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS | und | 1.00 |  | S/ |
|  |  |  |  |  |  |
| **007** | **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL** |  |  |  |  |
| 07.01 | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  |  |
| 07.01.01 | Subprograma de manejo de residuos sólidos. | GLB | 1.00 |  | S/ |
| 07.01.02 | Sub Programa de seguridad y salud ocupacional | GLB | 1.00 |  | S/ |
| 07.01.03 | Sub Programa de contingencias | GLB | 1.00 |  | S/ |
| 07.01.04 | Sub Programa de señalización y seguridad via | GLB | 1.00 |  | S/ |
| 07.01.05 | Sub Programa de comunicación y aspectos sociales | GLB | 1.00 |  | S/ |
| 07.01.06 | PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CAPACITACIONES | GLB | 1.00 |  | S/ |
| 07.01.07 | PROGRAMA DE CIERRE | GLB | 1.00 |  | S/ |
| **COSTO DIRECTO** | | |  |  | S/ |
|  | **GASTOS GENERALES** | | % |  | S/ |
|  | **UTILIDADES** | | % |  | S/ |
| **SUB TOTAL** | |  |  |  | S/ |
|  | IGV |  | 18% |  | S/ |
| **TOTAL** | |  |  |  | S/ |

Propuesta Técnica

El oferente deberá proporcionar:

* Los nombres y detalles del personal adecuadamente calificado para ejecutar el Contrato- conforme los términos de referencia.
* Información apropiada para demostrar claramente que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos conforme el numeral 6. De los Términos de referencia (Requisitos de la empresa y responsable técnico)
* La declaración jurada de cumplimiento sobre la ejecución de los acondicionamientos.
* Presentación de una Declaración jurada de cumplimiento y consideración de las Guías socioambientales del Banco Mundial en el caso de ser adjudicado con el contrato <https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-policies>
* Declaración Jurada de cumplimiento del PMAS.

**CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE**

Señores

**COMITÉ DE EVALUACION**

**SOLICITUD DE COTIZACIONES SDC Nº** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente. -

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso que el oferente [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE[[1]](#footnote-2)] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

1. **Calificaciones**

[Consignar de ser el caso, la formación académica y/o capacitaciones según lo requerido en los términos de referencia de la presente solicitud de cotización].

1. **Experiencia**

[CONSIGNAR DE SER EL CASO, LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACION].

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Cliente o Empleador** | **Objeto de la contratación** | **Fecha de inicio** | **Fecha de culminación** | **Tiempo** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **La experiencia total acumulada es de:** [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA, DEBIDAMENTE ACREDITADA CONFORME LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.] |

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

**Firma, Nombres y Apellidos del personal Firma, Nombres y Apellidos del**

**Representante legal**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA EJECUCION DE LOS MEJORAMIENTOS**

Señores

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

**SOLICITUD DE COTIZACION SDC Nº** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los lineamientos, los términos de referencia y demás documentos del presente proceso y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el oferente que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia, Lista de actividades, memorias descriptivas, Plan de manejo ambiental, Guías socioambientales del Banco Mundial que se indican en los documentos del procedimiento, y se compromete a ejecutar los mejoramientos/acondicionamientos en estricto cumplimiento de las regulaciones, condiciones y requisitos plasmados.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

**Firma, Nombres y Apellidos del oferente o**

**Representante legal o común, según corresponda**

Formulario de Declaración Jurada de cumplimiento del plan de manejo ambiental

*[El oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas].*

Fecha: *[indique día, mes y año de presentación de la oferta].*

SDC n.°: *[número del proceso de la SDO].*

Para: *[indique el nombre completo del contratante].*

Los suscritos declaramos que:

De acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por una Declaración de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental que conforma integralmente los términos de referencia y los presentes lineamientos.

Asimismo, mediante la presente declaramos que en caso de ser adjudicados cumpliremos y consideraremos las Guías socioambientales del Banco Mundial en el caso de ser adjudicado con el contrato <https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-policies>

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período especificado en la Sección II - Datos de la Licitación (DDL), si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la cotización presentada, respecto de las obligaciones generadas por la presente

Nombre del oferente\*:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la cotización en nombre del oferente\*\*:

Cargo de la persona firmante del Formulario:

Firma de la persona nombrada anteriormente:

Fecha de la firma: El día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**\*** En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como oferente.

\*\* La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el oferente. El poder deberá adjuntarse a los Formularios.

*[Nota: En caso de que se trate de una APCA, deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la cotización].*

1. En el caso que el oferente sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. [↑](#footnote-ref-2)