**Solicitud de Cotizaciones**

**Contratación de:**

*Servicio de Acondicionamiento de la Infraestructura del Centro ALEGRA Pasco – Pasco, para la mejora en la atención de los usuarios.*

**Ref. No:** **PE-MINJUS-** **380585-CW-RFQ**

**Proyecto:***Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los servicios de Asesoría Legal Gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada implementación del EJE" con CUI N° 2412545*

**Comprador:** *UE 003-Programa modernización del sistema de administración de justicia*

**País:** *Perú*

**Fecha de emisión:** agosto de 2023

**Anexo 2: Formularios de la Cotización**

**Formulario de Cotización del Contratista**

|  |  |
| --- | --- |
| **De:** | **[*Ingresar el nombre del Contratista*]** |
| **Representante del Contratista:** | [*Ingresar el nombre del representante del Contratista*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratista*] |
| **Correo electrónico:** | [*Ingresar el correo electrónico del Contratista*] |

|  |  |
| --- | --- |
| **A:** | **[*Ingresar el nombre del Contratante*]** |
| **Representante del Contratante:** | [*ingresar el nombre del representante del Contratante*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratante****, incluyendo el correo electrónico***] |
| **No. de Referencia de la SdC:** | [*Ingresar el número de referencia de la SdC*] |
| **Fecha de la Cotización:** | [*Ingresar la fecha de la Cotización*] |

Estimado *[ingresar el nombre del representante del Contratante]:*

**PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN**

1. **Conformidad y sin reservas**

En respuesta a la SdC mencionada anteriormente, ofrecemos ejecutar los mejoramientos según esta Cotización de conformidad con esta SdC, los calendarios de entrega y finalización y las Especificaciones Técnicas. Nosotros confirmamos que hemos examinado y no tenemos reservas a la SdC, incluyendo el Contrato.

1. **Elegibilidad**

Nosotros cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflicto de interés, de conformidad con la Solicitud de Cotización.

1. **Suspensión y Exclusión**

Nosotros, junto con cualquiera de nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o proveedores de servicios para cualquier parte del contrato, no estamos sujetos ni controlados por ninguna entidad o individuo que esté sujeto a una suspensión temporal o una exclusión impuesta. por el Grupo del Banco Mundial o una inhabilitación impuesta por el Grupo del Banco Mundial de conformidad con el Acuerdo para la Aplicación Mutua de Decisiones de Prohibición entre el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. Además, no somos inelegibles según las leyes del país del Contratante o las regulaciones oficiales o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

1. **Precio Cotizado**

(a) El Precio total de cada lote [***inserte el precio total de cada lote en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***]; y (b) Precio total de todos los lotes (suma de todos los lotes) [***insertar el precio total de todos los lotes en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***].

1. **Validez de la Cotización**

Nuestra cotización será válida hasta la fecha especificada en la SdC, y seguirá siendo vinculante para nosotros y puede ser aceptada en cualquier momento antes de que expire.

1. **Garantía de Cumplimiento**

Si somos adjudicados el Contrato, nos comprometemos a obtener la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la SdC.

1. **Comisiones, gratificaciones, honorarios**

Hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con esta cotización:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del receptor | Dirección | Concepto | Monto |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, escriba “ninguno”).*

1. **Contratante no está obligado a aceptar**

Entendemos que ustedes se reservan el derecho de:

1. aceptar o rechazar la cotización y que no están obligados a aceptar la cotización con el costo evaluado más bajo o ninguna otra Cotización que hayan recibido, y
2. cancelar este proceso de Solicitud de Cotizaciones antes de la adjudicación sin incurrir en ninguna responsabilidad con los Contratistas.
3. **Fraude y Corrupción**

Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra ningún tipo de Fraude y Corrupción.

**A nombre del Contratista**:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización a nombre del Contratista ***[ingrese el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización****]\*.*

Cargo de la persona arriba indicada: [***indique el cargo de la persona que firma la Cotización***]

Firma de la persona nombrada anteriormente: [***ingresar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican en los párrafos anteriores***].

Fecha de la firma: ***[ingrese la fecha en que firma, día., mes y año]***

# \*El poder legal debe ser adjuntado a la cotización

**Lista de Actividades**

***Para contratos por suma alzada***

**PROYECTO:** Servicio de Acondicionamiento de la Infraestructura del Centro ALEGRA Pasco – Pasco, para la mejora en la atención de los usuarios.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Unidad | Metrado | Unitario | S/ Parcial |
| **01.00.00** | **TRABAJOS PRELIMINARES** |  |  |  |  |
| 01.00.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | glb | 1 |  |  |
| 01.00.02 | FLETE TERRESTRE DE MOBILIARIO Y MATERIALES | glb | 1 |  |  |
| **02.00.00** | **TRABAJOS DE REMOCIONES** |  |  |  |  |
| 02.01.00 | **RETIROS Y DESMONTAJES** |  |  |  |  |
| 02.01.01 | DESPEJE Y PREPARACIÓN DE AMBIENTES DE TRABAJO | m2 | 210 |  |  |
| 02.01.02 | RETIRO DE CANTONERA EXISTENTES EN PASOS DE ESCALERA | ml | 22.73 |  |  |
| 02.01.03 | REMOCION DE TABIQUE DE MAMPOSTERIA EXISTENTE. | m2 | 13.18 |  |  |
| 02.01.04 | DESMONTAJE DE TABIQUE DE DRYWALL EXISTENTE. | m2 | 2.95 |  |  |
| 02.01.05 | DESMONTAJE DE TABIQUE DE TRIPLAY. | m2 | 65.55 |  |  |
| 02.01.06 | DESMONTAJE DE CONTRAZOCALO DE CERAMICO EXISTENTE. | m2 | 38.77 |  |  |
| 02.01.07 | DEMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES. | m2 | 12.88 |  |  |
| 02.01.08 | RETIRO DE FCR SUSPENDIDO COMPUESTO POR BALDOSAS DE FIBRA MINERAL Y PERFILES DE SUSPENSIÓN. | m2 | 190 |  |  |
| 02.01.09 | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS, LUMINARIAS, SALIDAS DE FUERZA DE AA, , TOMACORRIENTES, CANALETAS, CONDUCTORES E INTERRUPTORES CON SUS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | und | 28 |  |  |
| 02.01.10 | DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES. | und | 1 |  |  |
| 02.01.11 | PICADO DE TARRAJEO DE ZOCALO EN FACHADA EXISTENTE. | m2 | 6.2 |  |  |
| 02.01.12 | ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 45.59 |  |  |
| **03.00.00** | **ARQUITECTURA** |  |  |  |  |
| 03.01.00 | **TRAZO Y REPLANTEO** |  |  |  |  |
| 03.01.01 | TRAZADO | m2 | 210 |  |  |
| 03.02.00 | **TARRAJEO Y RESANES** |  |  |  |  |
| 03.02.01 | TARRAJEO FROTACHADO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, MORTERO C:A 1:4, E=1.50 CM | m2 | 40.03 |  |  |
| 03.02.02 | SOLAQUEO DE MUROS EXTERIORES | m2 | 24.47 |  |  |
| 03.02.03 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO C:A 1:5 | m2 | 6.2 |  |  |
| 03.02.04 | BRUÑAS DE 1cm | m | 14.72 |  |  |
| 03.03.00 | **TABIQUERIA LIGERA** |  |  |  |  |
| 03.03.01 | TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH 12.7 MM, E=10.2 CM, PARANTES 38X89MM E=0.9MM, CADA 40CM. Incluye empaste | m2 | 1.01 |  |  |
| 03.03.02 | TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ESTÁNDAR ST 12.7 MM, E=11.5 CM, PARANTES 38X89MM E=0.9MM, CADA 40CM Incluye empaste | m2 | 64.1 |  |  |
| 03.03.03 | REFUERZOS CON TABLON DE MADERA 4”X2” | ml | 10.8 |  |  |
| 03.04.00 | **CIELORASOS** |  |  |  |  |
| 03.04.01 | FALSO CIELO RASO C/BALDOSA ACUSTICA PVC 60x60cm | m2 | 169.15 |  |  |
| 03.05.00 | **PISOS Y REVESTIMIENTOS** | | | | |
| 03.05.01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE | m2 | 134.8 |  |  |
| 03.05.02 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO DE ALTO TRÁNSITO EN ROLLO, COLOR SILVER INCLUYE PEGAMENTO, CORDON DE SOLDADURA Y CONTRA ZÓCALO H=0.10. | m2 | 134.8 |  |  |
| 03.05.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PUZZLE MULTICOLOR DE GOMA | m2 | 7.57 |  |  |
| 03.05.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO EN PISO 60x60cm | m2 | 67.71 |  |  |
| 03.05.05 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISO Y ZOCALO DE CERÁMICO Y/O PORCELANATO (INCLUYE REFRAGUADO) | m2 | 61.26 |  |  |
| 03.06.00 | **CONTRAZOCALOS** |  |  |  |  |
| 03.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAZÒCALO DE PORCELANATO 60X60 CM H=1.20 | m2 | 15.73 |  |  |
| 03.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAZÒCALO DE PORCELANATO 60X0.10 CM H=0.10 | m | 27.23 |  |  |
| 03.07.00 | **CARPINTERIA DE MADERA** | | | | |
| 03.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CONTRAPLACADAS DE MDF, INCLUYE MARCO, PINTURA, BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINAZADAS Y CERRADURA | m2 | 13.65 |  |  |
| 03.07.02 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXISTENTES, INCLUYE MARCO, PINTURA, CAMBIO DE BISAGRAS Y CERRADURA | m2 | 10.14 |  |  |
| 03.08.00 | **VIDRIOS** |  |  |  |  |
| 03.08.01 | REPUESTOS Y LIMPIEZA | m2 | 21.43 |  |  |
| 03.08.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE SEGURIDAD e=4 MICRAS | m2 | 21.43 |  |  |
| 03.08.03 | VENTANA CON PERFIL DE ALUMINIO SIMPLE C/CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm C/VINYL PAVONADO. INCLUYE ACCESORIOS. | m2 | 1.73 |  |  |
| 03.08.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=10MM C/VINYL PAVONADO DE INCLUYE ACCESORIOS, CERRADURA Y FRENO HIDRAULICO | m2 | 9.7 |  |  |
| 03.08.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE CRISTAL TEMPLADO DE 10MM H=1.50 C/VINYL PAVONADO INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION. | m2 | 5.58 |  |  |
| 03.08.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1” | m2 | 2.88 |  |  |
| 03.09.00 | **CARPINTERÍA METALICA** | | | | |
| 03.09.01 | BARANDA METALICA C/TUBO FE Ø 2" x 2mm , INC. ACABADO EN ESCALERA | m | 4 |  |  |
| 03.09.02 | PLATINA DE ALUMINIO 3/4" x 3/32" EN ENCUENTRO DE PISOS | m | 3.02 |  |  |
| 03.09.03 | BARRA DE SEGURIDAD P/DISCAPACITADOS Ø 1 1/4" x 36" ACERO INOXIDABLE, INC. ACC DE FIJACION | m | 4 |  |  |
| 03.10.00 | **PINTURA** | | | | |
| 03.10.01 | PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES, INCLUYE EMPASTE Y LIJADO | m2 | 565.36 |  |  |
| 03.10.02 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES, INCLUYE EMPASTE Y LIJADO | m2 | 135.04 |  |  |
| 03.10.03 | PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES, INCLUYE EMPASTE Y LIJADO | m2 | 47.16 |  |  |
| 03.10.04 | PINTURA EN CARPINTERIA DE FIERRO, INCLUYE LIJADO, RESANE, BASE DE ZINCROMATO | m2 | 78.59 |  |  |
| 03.11.00 | **APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS** | | | | |
| 03.11.01 | INODORO TIPO RAPID JET PLUS O EQUIVALENTE INC ACCESORIOS | pza | 2 |  |  |
| 03.11.02 | LAVATORIO TIPO OVALIN SONNET C/PEDESTAL O EQUIVALENTE COLOR BLANCO INC. ACCESORIOS | pza | 2 |  |  |
| 03.11.03 | URINARIO COLOR BLANCO, INC. ACCESORIOS, GRIFERIA TEMPORIZADA | pza | 1 |  |  |
| 03.11.04 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE ACERO INOXIDABLE | pza | 4 |  |  |
| 03.11.05 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO INOXIDABLE | pza | 4 |  |  |
| 03.11.06 | DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO ACABADO ACERO INOXIDABLE | pza | 4 |  |  |
| 03.11.07 | CAMBIADOR DE PAÑALES | pza | 1 |  |  |
| 03.11.08 | GANCHO METALICO ACERO INOX. SIMPLE | pza | 4 |  |  |
| 03.11.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRA PUERTAS Aereo/brazo hidraulico 80Kg. | pza | 2 |  |  |
| 03.11.10 | COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | und | 5 |  |  |
| 03.11.11 | COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS | und | 16 |  |  |
| 03.12.00 | **VARIOS** |  |  |  |  |
| 03.12.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL INSTITUCIONAL | und | 1 |  |  |
| 03.12.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO, SEGÚN DISEÑO INSTITUCIONAL EN ÁREA DE JUEGO DE NIÑOS. MEDIDA: 2.300X2.00M | und | 1 |  |  |
| 03.12.03 | REGLETA BRAILLE PLÁSTICO | und | 1 |  |  |
| 03.13.00 | **SEGURIDAD Y EVACUACIÓN** | | | | |
| 03.13.01 | SEÑALIZACIÓN 0.20X0.30M, VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE BASE CELTEX DE 2MM + TAPA ACRILICA DE PROTECCION 1MM | und | 22 |  |  |
| 03.13.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA BASE CELTEX 2MM + TAPA ACRILICA DE PROTECCION 1MM | und | 16 |  |  |
| 03.13.03 | SUMINISTRO. E INSTALACIÓN. DE CANTONERAS DE ALUMINIO 2" ANTIDESLIZANTE EN PASOS DE ESCALERA | m | 22.73 |  |  |
| 03.13.04 | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (CERTIFICADO) TIPO ABC DE 6 Kg + SOPORTE METÁLICO PARA PARED (L) | und | 3 |  |  |
| 03.13.05 | LIMPIEZA EN GENERAL | m2 | 210 |  |  |
| **04.00.00** | **MOBILIARIO** |  |  |  |  |
| 04.01.00 | **Muebles** |  |  |  |  |
| 04.01.01 | SILLA GIRATORIA ERGONOMICA (0.40mx0.40m) | und | 14 |  |  |
| 04.01.02 | SILLA DE ATENCION COLOR NEGRO | und | 24 |  |  |
| 04.01.03 | SILLA SALA DE ESPERA DE 02 CUERPOS | und | 2 |  |  |
| 04.01.04 | SILLA SALA DE ESPERA DE 03 CUERPOS | und | 2 |  |  |
| 04.01.05 | ESCRITORIO DE MELAMINE 1 (1.20m x 0.60m) | und | 11 |  |  |
| 04.01.06 | CAJONERA | und | 13 |  |  |
| 04.01.07 | ARCHIVADOR DE MELAMINE | und | 10 |  |  |
| 04.01.08 | MESA DE REUNIONES | und | 1 |  |  |
| 04.01.09 | COUNTER DE RECEPCIÓN (2.75mx0.60m) | und | 1 |  |  |
| 04.01.10 | MESA PARA IMPRESORA | und | 5 |  |  |
| 04.01.11 | MESA PARA VIGILANCIA | und | 1 |  |  |
| 04.01.12 | MUEBLE DE KITCHENETTE | und | 1 |  |  |
| 04.01.13 | PAPELERA METALICA | und | 12 |  |  |
| 04.01.14 | PAPELERA METALICA CON TAPA | und | 4 |  |  |
| 04.01.15 | MUEBLE PARA GUARDAR JUGUETES | und | 1 |  |  |
| 04.01.16 | CORRALITO PARA NIÑOS | und | 1 |  |  |
| 04.01.17 | PUFF REDONDO ACOLCHONADO | und | 1 |  |  |
| 04.01.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA PARA NIÑOS | und | 1 |  |  |
| 04.01.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA NIÑOS | und | 4 |  |  |
| **05.00.00** | **PLAN DE MENAJO AMBIENTAL** |  |  |  |  |
| 05.01.00 | **IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL** |  |  |  |  |
| 05.01.01.00 | Subprograma de manejo de residuos sólidos. | glb | 1 |  |  |
| 05.01.02.00 | Sub Programa de seguridad y salud ocupacional | glb | 1 |  |  |
| 05.01.03.00 | Equipamiento básico para un botiquín de primeros auxilios (DS N° 011-2019-TR) | glb | 1 |  |  |
| 05.01.04.00 | Sub Programa de contingencias | glb | 1 |  |  |
| 05.01.05.00 | Sub Programa de señalización y seguridad via | glb | 1 |  |  |
| 05.01.06.00 | Sub Programa de comunicación y aspectos sociales | glb | 1 |  |  |
| 05.01.07.00 | PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CAPACITACIONES | glb | 1 |  |  |
| 05.01.08.00 | VI. PROGRAMA DE CIERRE | glb | 1 |  |  |
| **06.00.00** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** |  |  |  |  |
| **06.01.00** | **SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZAS Y SEÑALES DEBILES.** |  |  |  |  |
| 06.01.01 | **SALIDAS** |  |  |  |  |
| 06.01.01.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ (adosado) | und | 36 |  |  |
| 06.01.01.02 | SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA, INCLUYE PLACA DE Al. Y DADOS (empotrado) | und | 4 |  |  |
| 06.01.01.03 | SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA, INCLUYE PLACA DE Al. Y DADOS (adosado con caja termoplástica) | und | 2 |  |  |
| 06.01.01.04 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INC. PLACA DE ALUMINIO, DADO, EMPOTRADO. | und | 5 |  |  |
| 06.01.01.05 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INC. PLACA DE ALUMINIO, DADO, ADOSADO CON CAJA TERMOPLASTICA. | und | 12 |  |  |
| 06.01.01.06 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INC. PLACA DE ALUMINIO, DADOS, ADOSADO CON CAJA TERMOPLASTICA. | und | 1 |  |  |
| 06.01.01.07 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INC. PLACA DE ALUMINIO, DADOS, EMPOTRADO. | und | 1 |  |  |
| 06.01.01.08 | SALIDA P/TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL Y DADO STANDARD C/ TOMA A TIERRA NORMAL, INCLUYE PLACA DE ALUMINIO, EMPOTRADO. | und | 11 |  |  |
| 06.01.01.09 | SALIDA P/TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL Y DADO STANDARD C/ TOMA A TIERRA NORMAL, INCLUYE PLACA DE ALUMINIO, ADOSADO CON CAJA TERMOPLASTICA. | und | 21 |  |  |
| 06.01.01.10 | SALIDA P/TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL Y DADO STANDARD C/ TOMA A TIERRA NORMAL, H=1.40m, INCLUYE PLACA DE ALUMINIO, ADOSADO CON CAJA TERMOPLASTICA. | und | 1 |  |  |
| 06.01.01.11 | SALIDA P/TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL Y DADO STANDARD C/ TOMA A TIERRA NORMAL, H= 1.80m, INCLUYE PLACA DE ALUMINIO, ADOSADO CON CAJA TERMOPLASTICA. | und | 2 |  |  |
| 06.01.01.12 | SALIDA P/TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL Y DADO STANDARD C/ TOMA A TIERRA NORMAL, H= 1.80m, INCLUYE PLACA DE ALUMINIO, EMPOTRADO. | und | 5 |  |  |
| 06.01.01.13 | SALIDA P/TOMACORRIENTE DOBLE TIPO UNIVERSAL Y DADO STANDARD C/ TOMA A TIERRA NORMAL EN TECHO, INCLUYE PLACA DE ALUMINIO, ADOSADO CON CAJA TERMOPLASTICA. | und | 1 |  |  |
| 06.01.01.14 | SALIDA DE FUERZA PARA INYECTOR/EXTRACTOR ADOSADO EN F.C.R. | und | 2 |  |  |
| 06.01.01.15 | SALIDA DE FUERZA PARA PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO (C.A.C.I.) ADOSADO CON CAJA TERMOPLASTICA | und | 1 |  |  |
| 06.01.01.16 | SALIDA DE FUERZA PARA GABINETE/RACK, ADOSADO CON CAJA TERMOPLASTICA | und | 1 |  |  |
| 06.01.02 | **CAJAS DE PASE** |  |  |  |  |
| 06.01.02.01 | CAJA DE PASE OCTOGONAL (adosado). | pza | 36 |  |  |
| 06.01.02.02 | CAJA DE PASE F°G° 100x100x50 mm, (adosado). | pza | 41 |  |  |
| 06.01.02.03 | CAJA DE PASE Fo Go 150x150x75mm,(adosado). | und | 2 |  |  |
| 06.01.02.04 | CAJA DE PASE Fo Go 150x150x100mm, (adosado). | und | 3 |  |  |
| 06.01.02.05 | CAJA DE PASE Fo Go 200X200X100mm, (adosado). | und | 1 |  |  |
| **06.02.00** | **CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS** |  |  |  |  |
| 06.02.01 | **TUBERIAS CONDUIT EMT** |  |  |  |  |
| 06.02.01.01 | TUBERIA CONDUIT (UL) EMT Ø=3/4", INC. ACCESORIOS, FIJACION. | m | 256.45 |  |  |
| 06.02.01.02 | TUBERIA CONDUIT (UL) EMT Ø=1", INC. ACCESORIOS, FIJACION. | m | 17.25 |  |  |
| 06.02.01.03 | TUBERIA CONDUIT (UL) EMT Ø=1 1/4", INC. ACCESORIOS, FIJACION. | m | 17.25 |  |  |
| 06.02.02 | **TUBERIAS CONDUIT FLEXIBLE** |  |  |  |  |
| 06.02.02.01 | TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE CON FORRO PVC Ø 3/4", INCLUYE PRENSAESTOPA. | m | 65.55 |  |  |
| 06.02.03 | **CANALETA PVC** |  |  |  |  |
| 06.02.03.01 | CANALETA PVC 20x12mm, INC. ACCESORIOS, FIJACION. | m | 32.78 |  |  |
| 06.02.03.02 | CANALETA PVC 40x25mm, INC. ACCESORIOS, FIJACION. | m | 98.9 |  |  |
| 06.02.04 | **CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS.** | | | | |
| 06.02.04.01 | CONDUCTOR DE Cu 2.5mm2 LSOH | m | 578.54 |  |  |
| 06.02.04.02 | CONDUCTOR DE Cu 4mm2 LSOH | m | 914.55 |  |  |
| 06.02.04.03 | ALIMENTADOR Cu 1-1x 10mm2 N2XOH + 1x10mm2 N2XOH(N) + 1x6mm2 LSOH (T) . | m | 15 |  |  |
| 06.02.05 | **TABLEROS PRINCIPALES** |  |  |  |  |
| 06.02.05.01 | TABLERO GENERAL TG | und | 1 |  |  |
| 06.02.06 | **PRUEBAS** | | | | |
| 06.02.06.01 | PRUEBAS SISTEMA ELECTRICO BT. | glb | 1 |  |  |
| 06.02.07 | **ARTEFACTOS DE ILUMINACION** |  |  |  |  |
| 06.02.07.01 | LUMINARIA TIPO PANEL LED 36W - 6500K -4000lm - CRI > 80 - (LxBxH): 604x604x35mm - EN F.C.R. | und | 39 |  |  |
| 06.02.07.02 | LUZ DE EMERGENCIA 24 LED, 4W, BATERIA 6V/4.5Ah. | und | 6 |  |  |
| 06.02.08 | **EQUIPOS DE INYECCIÓN / EXTRACCIÓN DE AIRE** |  |  |  |  |
| 06.02.08.01 | EXTRACTOR PARA BAÑO DE 22W, 100m3/h, 32 dB, INCLUYE REJILLA DE PARED, DUCTO FLEXIBLE Y ELEMENTOS DE SUJECCION. | und | 2 |  |  |
| **07.00.00** | **INSTALACIONES DE COMUNICACIONES** |  |  |  |  |
| **07.01.00** | **CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFICIOS** |  |  |  |  |
| 07.01.01 | **CABLEADO HORIZONTAL** |  |  |  |  |
| 07.01.01.01 | **SALIDA DE COMUNICACIONES** |  |  |  |  |
| 07.01.01.01.01 | SALIDA DE VOZ DATOS CAJA 100x100x50 mm. INCLUYE FACEPLATE SIMPLE, JACK. ADOSADO EN PARED. INCLUYE CERTIFICACION | pto | 15 |  |  |
| 07.01.01.01.02 | SALIDA DE VOZ DATOS CAJA 100x100x50 mm INCLUYE FACEPLATE DOBLE, JACK. ADOSADO EN PARED.INCLUYE CERTIFICACION | pto | 8 |  |  |
| 07.01.01.01.03 | SALIDA SIMPLE PARA ACCESS POINT, EN CAJA 100X100X50 MM (WXHXD) - ADOSADO INCLUYE CERTIFICACION | pto | 1 |  |  |
| 07.01.01.01.04 | **CAJAS DE PASE** |  |  |  |  |
| 07.01.01.01.04.01 | CAJA DE PASO CUADRADA F°G° C/TAPA 100x100x50mm | und | 4 |  |  |
| 07.01.01.01.04.02 | CAJA DE PASO CUADRADA F°G° C/TAPA 200x200x100mm | und | 1 |  |  |
| 07.01.01.02 | **CANALIZACIONES, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS** |  |  |  |  |
| 07.01.01.02.01 | **CANALETAS PVC** |  |  |  |  |
| 07.01.01.02.01.01 | CANALETA DE PARED PVC 39X19 MM INC. ACCESORIOS | m | 30 |  |  |
| 07.01.01.02.01.02 | CANALETA DE PARED PVC 60X40 MM INC. ACCESORIOS | m | 85 |  |  |
| 07.01.01.02.02 | **CONDUCTORES DE COMUNICACIONES** |  |  |  |  |
| 07.01.01.02.02.01 | CABLE F/UTP CAT 6A SEGUN NORMA ANSI/TIA-568-C.2. SEGUN E.T. | m | 1,300.00 |  |  |
| 07.01.01.03 | **RACK DE COMUNICACIONES** |  |  |  |  |
| 07.01.01.03.01 | GABINETE PARA CUARTO DE COMUNICACIONES DE 24RU. | und | 1 |  |  |
| 07.01.01.04 | **EQUIPOS PARA CABLEADO HORIZONTAL** |  |  |  |  |
| 07.01.01.04.01 | PATCH CORD CAT 6A (2m) SEGUN NORMA ANSI/TIA-568-C.2. | und | 33 |  |  |
| 07.01.01.04.02 | PATCH PANEL DE 24 PUERTOS PARA CABLE F/UTP . INCLUYE JACK RJ-45. | und | 2 |  |  |
| 07.01.01.04.03 | ORDENADOR PARA CABLE F/UTP DE 1RU. | und | 2 |  |  |
| 07.01.01.04.04 | SWITCH DE BORDE, 24 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T CON PoE+. SEGUN E.T. | und | 2 |  |  |
| 07.01.01.04.05 | PANEL ADAPTADOR CIEGO. | und | 1 |  |  |
| 07.01.01.04.06 | ACCESS POINT, CON UN (01) PUERTO RJ-45 10/100BASET POE | und | 1 |  |  |
| 07.01.01.05 | **UPS** |  |  |  |  |
| 07.01.01.05.01 | UPS 2KVA 220/220V, SEGUN E.T. | und | 1 |  |  |
| 07.02.00 | **SISTEMA DE SEGURIDAD** |  |  |  |  |
| 07.02.01 | **SISTEMA DE CCTV** |  |  |  |  |
| 07.02.01.01 | **SALIDAS** |  |  |  |  |
| 07.02.01.01.01 | **SALIDA PARA CCTV** |  |  |  |  |
| 07.02.01.01.01.01 | SALIDA PARA CAMARAS CON CAJA F°G° 100X100X50mm. INCLUYE FACE PLATE SIMPLE, JACK. | pto | 6 |  |  |
| 07.02.01.01.02 | **CAJAS DE PASE** |  |  |  |  |
| 07.02.01.01.02.01 | CAJA DE PASO CUADRADA F°G° C/TAPA 100x100x50mm | und | 1 |  |  |
| 07.02.01.01.02.02 | CAJA DE PASO CUADRADA F°G° C/TAPA 200x200x100mm | und | 1 |  |  |
| 07.02.01.02 | **CANALIZACIONES, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS** |  |  |  |  |
| 07.02.01.02.01 | **CANALETAS PVC** |  |  |  |  |
| 07.02.01.02.01.01 | CANALETA DE PARED PVC 39X19 MM, INC. ACCESORIOS. | m | 50 |  |  |
| 07.02.01.02.01.02 | CANALETA DE PARED PVC 60X40 MM, INC. ACCESORIOS. | m | 5 |  |  |
| 07.02.01.03 | **CONDUCTORES DE COMUNICACIONES** |  |  |  |  |
| 07.02.01.03.01 | CABLE F/UTP CAT 6A SEGUN NORMA ANSI/TIA-568-C.2. SEGUN E.T. | m | 140 |  |  |
| 07.02.01.03.02 | PATCH CORD CAT 6A (2m) SEGUN NORMA ANSI/TIA-568-C.2. | und | 6 |  |  |
| 07.02.01.04 | **EQUIPOS Y SOFTWARE DE SISTEMA CCTV** |  |  |  |  |
| 07.02.01.04.01 | **EQUIPOS PARA SISTEMA CCTV** |  |  |  |  |
| 07.02.01.04.01.01 | SERVIDOR DE GRABACION Y GESTION NVR (INC. SOFTWARE VMS), 12 TB HDD COMO MÍNIMO, | und | 1 |  |  |
| 07.02.01.05 | **CAMARAS** |  |  |  |  |
| 07.02.01.05.01 | CAMARA IP TIPO BULLET, 2MP, PoE, ONVIF PERFIL S. SEGUN E.T. |  | 1 |  |  |
| 07.02.01.05.02 | CAMARA IP TIPO MINIDOMO, 2MP, PoE, ONVIF PERFIL S. SEGUN E.T. | und | 5 |  |  |
| 07.02.01.06 | **CENTRAL DE MONITOREO** |  |  |  |  |
| 07.02.01.06.01 | **EQUIPOS DE CENTRAL DE MONITOREO** |  |  |  |  |
| 07.02.01.06.01.01 | WORKSTATION MINI TORRE, SEGUN E.T. | und | 1 |  |  |
| 07.02.01.06.01.02 | MONITOR LED DE 55", OPERACION 24x7x365, INC. KIT DE MONTAJE EN PARED. SEGUN E.T. | und | 1 |  |  |
| 07.03.00 | **SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS.** |  |  |  |  |
| 07.03.01 | **SALIDAS** |  |  |  |  |
| 07.03.01.01 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO EMPOTRADO; CAJA OCTOGONAL DE F°G° 100X40mm, CAJA 100x100x50mm. (F.C.R.) | und | 19 |  |  |
| 07.03.01.02 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL; CAJA DE PASO F°G° 150X150X75mm ADOSADO | und | 1 |  |  |
| 07.03.01.03 | SALIDA PARA SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA; CAJA DE PASO F°G° 100X100X50mm ADOSADO. | und | 1 |  |  |
| 07.03.01.04 | SALIDA PARA PANEL DE CONTROL; CAJA DE PASO F°G° 150X150X75mm ADOSADO. | und | 1 |  |  |
| 07.03.02 | **CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS** |  |  |  |  |
| 07.03.02.01 | **TUBERIAS CONDUIT EMT** |  |  |  |  |
| 07.03.02.01.01 | TUBERIA CONDUIT EMT, Ø=3/4", INC. ACCESORIOS. | m | 60 |  |  |
| 07.03.03 | **CAJAS DE PASE** |  |  |  |  |
| 07.03.03.01 | CAJA DE PASO CUADRADA F°G° C/TAPA 100x100x50mm | und | 1 |  |  |
| 07.03.03.02 | CAJA DE PASO CUADRADA F°G° C/TAPA 150x150x75mm. | und | 1 |  |  |
| 07.03.04 | **CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS.** |  |  |  |  |
| 07.03.04.01 | CABLE DE CONTROL FPLR 2x18 AWG LIBRE DE HALOGENO. | m | 210 |  |  |
| 07.03.05 | **EQUIPOS Y COMPONENTES DE SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS.** |  |  |  |  |
| 07.03.05.01 | ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE DOBLE ACCION, LLAVE DE RESETEO, SEGUN E.T. | und | 1 |  |  |
| 07.03.05.02 | DETECTOR FOTOELECTRICO DE HUMO DIRECCIONABLE, INCLUYE BASE DESMONTABLE. | und | 19 |  |  |
| 07.03.05.03 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA, UL, SEGUN E.T. | und | 1 |  |  |
| 07.03.05.04 | PANEL DE CONTROL DE ALARMA CONTRA INCENDIO DIRECCIONABLE, SEGUN E.T. | und | 1 |  |  |
| **COSTO DIRECTO** | | | | |  |
| **GASTOS GENERALES** | | | |  |  |
| **UTILIDADES** | | | |  |  |
| **SUB TOTAL** | | | |  |  |
| **IGV** | | | | 18% |  |
| **TOTAL** | | | | |  |

Propuesta Técnica

El oferente deberá proporcionar:

* Los nombres y detalles del personal adecuadamente calificado para ejecutar el Contrato- conforme los términos de referencia.
* Información apropiada para demostrar claramente que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos conforme el numeral 6. De los Términos de referencia.
* La declaración jurada de cumplimiento sobre la ejecución de los mejoramientos.
* Presentación de una Declaración jurada de cumplimiento y consideración de las Guías socioambientales del Banco Mundial en el caso de ser adjudicado con el contrato <https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-policies>
* Declaración Jurada de cumplimiento del PMAS.

**CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE**

Señores

**COMITÉ DE EVALUACION**

**SOLICITUD DE COTIZACIONES SDC Nº** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente. -

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso que el oferente [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE[[1]](#footnote-2)] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

1. **Calificaciones**

[Consignar de ser el caso, la formación académica y/o capacitaciones según lo requerido en los términos de referencia de la presente solicitud de cotización].

1. **Experiencia**

[CONSIGNAR DE SER EL CASO, LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACION].

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Cliente o Empleador** | **Objeto de la contratación** | **Fecha de inicio** | **Fecha de culminación** | **Tiempo** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **La experiencia total acumulada es de:** [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA, DEBIDAMENTE ACREDITADA CONFORME LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.] |

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

**Firma, Nombres y Apellidos del personal Firma, Nombres y Apellidos del**

**Representante legal**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA EJECUCION DE LOS MEJORAMIENTOS**

Señores

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

**SOLICITUD DE COTIZACION SDC Nº** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los lineamientos, los términos de referencia y demás documentos del presente proceso y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el oferente que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia, Lista de actividades, memorias descriptivas, Plan de manejo ambiental, Guías socioambientales del Banco Mundial que se indican en los documentos del procedimiento, y se compromete a ejecutar los mejoramientos/acondicionamientos en estricto cumplimiento de las regulaciones, condiciones y requisitos plasmados.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

**Firma, Nombres y Apellidos del oferente o**

**Representante legal o común, según corresponda**

Formulario de Declaración Jurada de cumplimiento del plan de manejo ambiental

*[El oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas].*

Fecha: *[indique día, mes y año de presentación de la oferta].*

SDC n.°: *[número del proceso de la SDO].*

Para: *[indique el nombre completo del contratante].*

Los suscritos declaramos que:

De acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por una Declaración de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental que conforma integralmente los términos de referencia y los presentes lineamientos.

Asimismo, mediante la presente declaramos que en caso de ser adjudicados cumpliremos y consideraremos las Guías socioambientales del Banco Mundial en el caso de ser adjudicado con el contrato <https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-policies>

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período especificado en la Sección II - Datos de la Licitación (DDL), si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la cotización presentada, respecto de las obligaciones generadas por la presente

Nombre del oferente\*:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la cotización en nombre del oferente\*\*:

Cargo de la persona firmante del Formulario:

Firma de la persona nombrada anteriormente:

Fecha de la firma: El día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**\*** En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como oferente.

\*\* La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el oferente. El poder deberá adjuntarse a los Formularios.

*[Nota: En caso de que se trate de una APCA, deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la cotización].*

1. En el caso que el oferente sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. [↑](#footnote-ref-2)