**nexo 2: Formularios de la Cotización**

**Formulario de Cotización del Contratista**

|  |  |
| --- | --- |
| **De:** | **[*Ingresar el nombre del Contratista*]** |
| **Representante del Contratista:** | [*Ingresar el nombre del representante del Contratista*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratista*] |
| **Correo electrónico:** | [*Ingresar el correo electrónico del Contratista*] |

|  |  |
| --- | --- |
| **A:** | **[*Ingresar el nombre del Contratante*]** |
| **Representante del Contratante:** | [*ingresar el nombre del representante del Contratante*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratante****, incluyendo el correo electrónico***] |
| **No. de Referencia de la SdC:** | [*Ingresar el número de referencia de la SdC*] |
| **Fecha de la Cotización:** | [*Ingresar la fecha de la Cotización*] |

**\*\* DE PRESENTARSE EN JOINT VENTURE DEBERÁ COLOCAR EL NOMBRE DE LA JOINT VENTURE Y EL DE LOS INTEGRANTES QUE LA CONFORMAN. ASI TAMBIEN DEBERÁ ADJUNTAR LA PROMESA DE CONSORCIO CORRESPONDIENTE Y LAS VIGENCIAS DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS QUE LA CONFORMAN.**

Estimado *[ingresar el nombre del representante del Contratante]:*

**PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN**

1. **Conformidad y sin reservas**

En respuesta a la SdC mencionada anteriormente, ofrecemos ejecutar los mejoramientos según esta Cotización de conformidad con esta SdC, los calendarios de entrega y finalización y las Especificaciones Técnicas. Nosotros confirmamos que hemos examinado y no tenemos reservas a la SdC, incluyendo el Contrato.

1. **Elegibilidad**

Nosotros cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflicto de interés, de conformidad con la Solicitud de Cotización.

1. **Suspensión y Exclusión**

Nosotros, junto con cualquiera de nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o proveedores de servicios para cualquier parte del contrato, no estamos sujetos ni controlados por ninguna entidad o individuo que esté sujeto a una suspensión temporal o una exclusión impuesta. por el Grupo del Banco Mundial o una inhabilitación impuesta por el Grupo del Banco Mundial de conformidad con el Acuerdo para la Aplicación Mutua de Decisiones de Prohibición entre el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. Además, no somos inelegibles según las leyes del país del Contratante o las regulaciones oficiales o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

1. **Precio Cotizado**

(a) El Precio total de cada lote [***inserte el precio total de cada lote en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***]; y (b) Precio total de todos los lotes (suma de todos los lotes) [***insertar el precio total de todos los lotes en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***].

1. **Validez de la Cotización**

Nuestra cotización será válida hasta la fecha especificada en la SdC, y seguirá siendo vinculante para nosotros y puede ser aceptada en cualquier momento antes de que expire.

1. **Garantía de Cumplimiento**

Si somos adjudicados el Contrato, nos comprometemos a obtener la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la SdC.

1. **Comisiones, gratificaciones, honorarios**

Hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con esta cotización:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del receptor | Dirección | Concepto | Monto |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, escriba “ninguno”).*

1. **Contratante no está obligado a aceptar**

Entendemos que ustedes se reservan el derecho de:

1. aceptar o rechazar la cotización y que no están obligados a aceptar la cotización con el costo evaluado más bajo o ninguna otra Cotización que hayan recibido, y
2. cancelar este proceso de Solicitud de Cotizaciones antes de la adjudicación sin incurrir en ninguna responsabilidad con los Contratistas.
3. **Fraude y Corrupción**

Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra ningún tipo de Fraude y Corrupción.

**A nombre del Contratista**:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización a nombre del Contratista ***[ingrese el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización****]\*.*

Cargo de la persona arriba indicada: [***indique el cargo de la persona que firma la Cotización***]

Firma de la persona nombrada anteriormente: [***ingresar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican en los párrafos anteriores***].

Fecha de la firma: ***[ingrese la fecha en que firma, día., mes y año]***

# \*El poder legal debe ser adjuntado a la cotización

**Lista de Actividades**

***Para contratos por suma alzada***

**LOTE 01**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTRUCTURAS DE COSTOS** | | | | | | | | | |
| **SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO MEGA ALEGRA LOS OLIVOS – LIMA** | | | | | | | | | |
| Lugar | OLIVOS | |  | | | | | | |
| FECHA | Set | |  | | | | | | |
| **TEM** | | **DESCRIPCIÓN** | | **UND** | **CANTIDAD** | **P.U.** | **PARCIAL** |
| 01.01.01 | | **LIMPIEZA** | | | | | | |
| 01.01.01.01 | | LIMPIEZA PERMANENTE | | mes | 1.5 |  |  |
| 01.01.01.02 | | LIMPIEZA FINAL | | glb | 1 |  |  |
| 01.01.02 | | **TRANSPORTE DE MAQUINARIA** | |  |  |  |  |
| 01.01.02.01 | | TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | glb | 1 |  |  |
| 01.01.03 | | **DESPEJE DEL AREA DE TRABAJO** | |  |  |  |  |
| 01.01.03.01 | | DESPEJE DE LAS AREAS DE TRABAJO | | glb | 1 |  |  |
| 01.01.04 | | **RETIRO** | |  |  |  |  |
| 01.01.04.01 | | RETIRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE | | m2 | 2.5 |  |  |
| 01.01.04.02 | | DESMONTAJE DE PUERTA DE PVC | | und | 1 |  |  |
| 01.01.04.03 | | PICADO Y RESANE DE PASES EN MUROS EXISTENTES | | m2 | 3.2 |  |  |
| 01.01.05 | | **ELIMINACION DE MATERIAL REMOVIDO** | |  |  |  |  |
| 01.01.05.01 | | ELIMINACIÓN DE DESMONTE POR DEMOLICIONES | | m3 | 0.2 |  |  |
| 1.02 | | **IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL** | |  |  |  |  |
| 01.02.01 | | SUB PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | | glb | 1 |  |  |
| 01.02.02 | | SUB PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | | glb | 1 |  |  |
| 01.02.03 | | SUB PROGRAMA DE CONTINGENCIAS | | glb | 1 |  |  |
| 01.02.04 | | SUB PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | | glb | 1 |  |  |
| 01.02.05 | | SUB PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y ASPECTOS SOCIALES | | glb | 1 |  |  |
| 01.02.06 | | PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CAPACITACIONES | | glb | 1 |  |  |
| 01.02.07 | | PROGRAMA DE CIERRE | | glb | 1 |  |  |
| 3 | | **ARQUITECTURA** | |  |  |  |  |
| 3.01 | | **MUROS DE ALBAÑILERIA, TABIQUES Y ADOSADOS** | |  |  |  |  |
| 03.01.01 | | **MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN EN SECO - SISTEMA DRYWALL** | |  |  |  |  |
| 03.01.01.01 | | MURO DE TABIQUERIA SECA INTERIOR C/ PLANCHA DE FIBROCEMENTO | | m2 | 21.02 |  |  |
| 3.02 | | **CIELO RASOS** | |  |  |  |  |
| 03.02.01 | | **FALSO CIELO** | |  |  |  |  |
| 03.02.01.01 | | FALSO CIELORASO DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO BISELADO E=6mm | | m2 | 5.72 |  |  |
| 3.03 | | **PISOS Y CONTRAPISOS** | |  |  |  |  |
| 03.03.01 | | **CONTRAPISOS** | |  |  |  |  |
| 03.03.01.01 | | CONTRAPISO E=40mm | | m2 | 2.5 |  |  |
| 03.03.02 | | **PISOS** | |  |  |  |  |
| 03.03.02.01 | | PISO CERAMICO SIMILAR AL EXISTENTE | | m2 | 2.5 |  |  |
| 3.04 | | **CONTRAZOCALOS** | |  |  |  |  |
| 03.04.01 | | CONTRAZOCALO CERAMICO H=0.05M | | m | 16.88 |  |  |
| 3.05 | | **ZOCALOS** | |  |  |  |  |
| 03.05.01 | | ZOCALO DE CERAMICO H=1.50m | | m2 | 1.65 |  |  |
| 3.06 | | **CARPINTERIA DE MADERA** | |  |  |  |  |
| 03.06.01 | | PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA EN MDF 5MM C/ ENCHAPE TIPO FORMICA | | m2 | 1.68 |  |  |
| 03.06.02 | | MARCO DE MADERA CEDRO 4"x2" | | m | 11.4 |  |  |
| 03.06.03 | | REFUERZO DE MADERA EN TABIQUE DRYWALL - MARCO DE MADERA | | m | 8.9 |  |  |
| 03.06.04 | | MANTENIMIENTO EN PUERTAS DE MADERA | | m2 | 12.51 |  |  |
| 3.07 | | **CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA** | |  |  |  |  |
| 03.07.01 | | BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE Ø 1-1/2", h=.85m | | und | 2 |  |  |
| 03.07.02 | | CANTONERA DE PLANCHA DE FIERRO ESTRIADA e=3/16" | | m | 4.15 |  |  |
| 03.07.03 | | MANTENIMIENTO EN PUERTAS Y VENTANAS METALICAS | | m2 | 44.8 |  |  |
| 3.08 | | **CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO** | |  |  |  |  |
| 03.08.01 | | DIVISION DE VIDRIO TEMPLADO DE 10mm CON VINIL PAVONADO | | m2 | 146.56 |  |  |
| 03.08.02 | | PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10mm CON VINIL PAVONADO | | m2 | 11.44 |  |  |
| 03.08.03 | | VIDRIO CRUDO LAMINADO INCOLORO DE 6mm - PUERTA DE MADERA | | m2 | 0.23 |  |  |
| 03.08.04 | | MANTENIMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES | | m2 | 33.32 |  |  |
| 3.09 | | **CERRAJERIA** | |  |  |  |  |
| 03.09.01 | | BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE PESADA DE 4" | | und | 7 |  |  |
| 03.09.02 | | CERRADURA TIPO B | | und | 5 |  |  |
| 03.09.03 | | CERRADURA TIPO O | | und | 2 |  |  |
| 03.09.04 | | CERRADURA TIPO P1 | | und | 1 |  |  |
| 03.09.05 | | CERRADURA TIPO C1 | | und | 1 |  |  |
| 03.09.06 | | CERRADURA TIPO N | | und | 1 |  |  |
| 3.10 | | **PINTURA** | |  |  |  |  |
| 03.10.01 | | PINTURA IMPRIMANTE EN MUROS | | m2 | 635.32 |  |  |
| 03.10.02 | | PINTURA IMPRIMANTE EN CIELORASOS | | m2 | 322.65 |  |  |
| 03.10.03 | | PINTURA ACRILICO SATINADO EN MURO EXTERIOR | | m2 | 22.46 |  |  |
| 03.10.04 | | PINTURA OLEO MATE EN MURO INTERIOR | | m2 | 635.32 |  |  |
| 03.10.05 | | PINTURA OLEO MATE EN CIELORASO | | m2 | 322.65 |  |  |
| 3.11 | | **VARIOS** | |  |  |  |  |
| 03.11.01 | | LETRERO PRINCIPAL EN FACHADA ( 3.00 x 0.80 M ) | | und | 1 |  |  |
| 03.11.02 | | REGLETA BRILLE PLASTICO | | und | 1 |  |  |
| 3.12 | | **SEGURIDAD Y EVACUACION** | |  |  |  |  |
| 03.12.01 | | **SEÑALETICA** | |  |  |  |  |
| 03.12.01.01 | | **LETRERO DE SEGURIDAD** | |  |  |  |  |
| 03.12.01.01.01 | | SEÑAL AUTOADHESIVA DE 0.30x0.20 FOTOLUMINISENSE | | und | 32 |  |  |
| 03.12.01.01.02 | | SEÑAL INTERIOR SI-01 | | und | 1 |  |  |
| 03.12.01.01.03 | | SEÑAL INTERIOR SI-02 | | und | 33 |  |  |
| 03.12.01.02 | | **SEÑAL DE EVACUACION** | |  |  |  |  |
| 03.12.01.02.01 | | SEÑAL DE ZONA DE SEGURIDAD PINTADA EN PISO | | und | 2 |  |  |
| 3.13 | | **MOBILIARIO** | |  |  |  |  |
| 03.13.01 | | MUEBLE C-01 CORRAL RECTANGULAR IMPERMEABLE PARA BEBE 0.85x1.00xh=0.77m | | und | 1 |  |  |
| 03.13.02 | | MUEBLE C-01 CAJONERA DE TRES CAJONES CON RUEDAS 0.60x0.56xh=0.70m | | und | 22 |  |  |
| 03.13.03 | | MUEBLE M-01,MESA CIRCULAR ESTRUCTURA METALICA D=1.30x0.80 h. | | und | 1 |  |  |
| 03.13.04 | | MUEBLE M-2, MUEBLE DE ATENCION AL PUBLICO Y COMP. =2.50x0.60x0.95 h1 Y 1.20 h2 | | und | 1 |  |  |
| 03.13.05 | | MUEBLE M-04, MESA CIRCULAR PARA NIÑOS - D=.60x.60 h | | und | 2 |  |  |
| 03.13.06 | | MUEBLE E-01, ESCRITORIO .60x1.20x.80 h. | | und | 22 |  |  |
| 03.13.07 | | MUEBLE E-02, ESCRITORIO PARA VIGILANCIA 0.50x0.70x0.80 h. | | und | 1 |  |  |
| 03.13.08 | | MUEBLE AR-01, ARCHIVO DE MELAMINE 04 CAJONES .60x.50x1.20 H. | | und | 22 |  |  |
| 03.13.09 | | MUEBLE AN-01, ANAQUEL METALICO .40x.90x2.10 h. | | und | 4 |  |  |
| 03.13.10 | | MUEBLE J-01, ORGANIZADOR JUGUETERO DE MELAMINA 0.45x1.50xh=1.10 m | | und | 1 |  |  |
| 03.13.11 | | T-01, PAPELERA METALICA .24x.27 h | | und | 28 |  |  |
| 03.13.12 | | T-02, TACHO DE PLASTICO DE 27.8 LTS | | und | 1 |  |  |
| 03.13.13 | | MUEBLE S-01, SILLA GIRATORIA CON POSA BRAZO. | | und | 27 |  |  |
| 03.13.14 | | MUEBLE S-02, SILLA DE ESPERA APILABLE ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZADA. | | und | 45 |  |  |
| 03.13.15 | | MUEBLE S-03, SILLA DE ESPERA DE TRES CUERPOS. | | und | 4 |  |  |
| 03.13.16 | | MUEBLE S-04, SILLAS EDUCATIVA DE PLASTICO PARA NIÑOS | | und | 4 |  |  |
| 03.13.17 | | MUEBLE S-05, PUFF CIRCULAR Ø 36 cm, h=46 cm. | | und | 4 |  |  |
| 5 | | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS** | |  |  |  |  |
| 5.01 | | **SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES** | |  |  |  |  |
| 05.01.01 | | **SALIDA PARA ALUMBRADO** | |  |  |  |  |
| 05.01.01.01 | | SALIDA DE ALUMBRADO ADOSADA EN TECHO | | und | 97 |  |  |
| 05.01.01.02 | | SALIDA DE ALUMBRADO ADOSADA EN PARED PARA LUZ DE EMERGENCIA | | und | 9 |  |  |
| 05.01.01.03 | | SALIDA DE ALUMBRADO ADOSADA EN PARED PARA TOTEM | | und | 1 |  |  |
| 05.01.02 | | **SALIDA PARA INTERRUPTORES DE ALUMBRADO** | |  |  |  |  |
| 05.01.02.01 | | SALIDA ADOSADA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE | | und | 19 |  |  |
| 05.01.02.02 | | SALIDA ADOSADA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE | | und | 9 |  |  |
| 05.01.03 | | **SALIDA PARA TOMACORRIENTES** | |  |  |  |  |
| 05.01.03.01 | | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO MIXTO: TRES EN LINEA 10A, 250V - SCHUKO 16A, 250 V, CON L/T ADOSADA EN PARED, COLOR BLANCO | | und | 22 |  |  |
| 05.01.03.02 | | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO MIXTO: TRES EN LINEA 10A, 250V - SCHUKO 16A, 250 V, CON L/T EN MUEBLE, COLOR BLANCO | | und | 15 |  |  |
| 05.01.03.03 | | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO MIXTO: TRES EN LINEA 10A, 250V - SCHUKO 16A, 250 V, CON L/T ADOSADO EN TECHO, COLOR BLANCO | | und | 1 |  |  |
| 05.01.03.04 | | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO MIXTO: TRES EN LINEA 10A, 250V - SCHUKO 16A, 250 V, CON L/T EMPOTRADA EN TABIQUE DE DRYWALL, COLOR BLANCO | | und | 4 |  |  |
| 05.01.03.05 | | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE: TRES EN LÍNEA 10A, 250 V, CON L/T SISTEMA ESTABILIZADO ADOSADO EN PARED, COLOR NARANJA . | | und | 3 |  |  |
| 05.01.03.06 | | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE: TRES EN LÍNEA 10A, 250 V, CON L/T SISTEMA ESTABILIZADO ADOSADO EN PISO, COLOR NARANJA. | | und | 3 |  |  |
| 05.01.03.07 | | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE BIPOLAR TIPO TRES EN LINEA 10A, 250V, CON L/T SISTEMA ESTABILIZADO EMPOTRADA EN PARED DE DRYWALL, COLOR NARANJA. | | und | 4 |  |  |
| 05.01.04 | | **SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO** | |  |  |  |  |
| 05.01.04.01 | | SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPO HVAC, HASTA 2.5 KW | | und | 1 |  |  |
| 05.01.05 | | **SALIDA ESPECIAL PARA PANEL DE ALARMA CONTRAINCENDIO** | |  |  |  |  |
| 05.01.05.01 | | SALIDA ESPECIAL PARA PANEL DE ALARMA CONTRAINCENDIO | | und | 1 |  |  |
| 5.02 | | **CAJAS DE PASO** | |  |  |  |  |
| 05.02.01 | | CAJA DE PASO CUADRADA DE 100 X 100 X 50 MM, LIBRE DE HALOGENO (INC. TAPA) | | und | 48 |  |  |
| 05.02.02 | | CAJA DE PASO CUADRADA DE 150 X 150 X 100 MM, LIBRE DE HALOGENO (INC. TAPA) | | und | 26 |  |  |
| 05.02.03 | | CAJA DE PASO CUADRADA DE 200 X 200 X 100 MM, LIBRE DE HALOGENO (INC. TAPA) | | und | 6 |  |  |
| 5.03 | | **CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS** | |  |  |  |  |
| 05.03.01 | | **TUBERIAS Y/O DUCTOS** | |  |  |  |  |
| 05.03.01.01 | | TUBERÍA DE Ø25 MM PVC-P (INC. ACCESORIOS) | | m | 1.5 |  |  |
| 05.03.01.02 | | TUBERÍA DE Ø50 MM PVC-P (INC. ACCESORIOS) | | m | 7 |  |  |
| 05.03.02 | | **TUBERÍAS METÁLICAS** | |  |  |  |  |
| 05.03.02.01 | | TUBERÍA DE Ø20 MM METALICA GALVANIZADA EMT (INC. ACCESORIOS) | | m | 12 |  |  |
| 05.03.02.02 | | TUBERÍA DE Ø25 MM METALICA GALVANIZADA EMT (INC. ACCESORIOS) | | m | 14 |  |  |
| 05.03.02.03 | | TUBERÍA DE Ø35 MM METALICA GALVANIZADA EMT (INC. ACCESORIOS) | | m | 6 |  |  |
| 05.03.03 | | **TUBERÍAS METÁLICAS FLEXIBLE** | |  |  |  |  |
| 05.03.03.01 | | TUBERÍA FLEXIBLE LIQUID TIGHT, Ø25 MM, (INC. ACCESORIOS) | | m | 8 |  |  |
| 05.03.04 | | **CANALETAS** | |  |  |  |  |
| 05.03.04.01 | | CANALETA LIBRE DE HALÓGENOS 60X50 (INC. ACCESORIOS) | | m | 59 |  |  |
| 05.03.04.02 | | CANALETA DE PISO LIBRE DE HALÓGENOS 60X13 (INC. ACCESORIOS) | | m | 41.3 |  |  |
| 05.03.04.03 | | CANALETA LIBRE DE HALÓGENOS 40X40 (INC. ACCESORIOS) | | m | 72 |  |  |
| 05.03.04.04 | | CANALETA LIBRE DE HALÓGENOS 32X12 (INC. ACCESORIOS) | | m | 473.2 |  |  |
| 5.04 | | **CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS** | |  |  |  |  |
| 05.04.01 | | **CABLES ALIMENTADORES** | |  |  |  |  |
| 05.04.01.01 | | ALIMENTADOR 3-1X16MM2 /L N2XOH | | m | 10 |  |  |
| 05.04.01.02 | | ALIMENTADOR 3-1X10MM2 /L LSOHX-90 + 1X10MM2/T LSOH-80 | | m | 32.5 |  |  |
| 05.04.01.03 | | ALIMENTADOR 3-1X6MM2 /L LSOHX-90 + 1X6MM2/T LSOH-80 | | m | 10 |  |  |
| 05.04.02 | | **CABLES DE LINEA A TIERRA** | |  |  |  |  |
| 05.04.02.01 | | CABLE DE LINEA A TIERRA 1X10MM²(T) LSOH-80 | | m | 8 |  |  |
| 05.04.03 | | **CABLE DE CIRCUITOS DERIVADOS** | |  |  |  |  |
| 05.04.03.01 | | CIRCUITO 2-1X2.5MM2 /L + 1X2.5MM2 /T LSOH.80 | | m | 307 |  |  |
| 05.04.03.02 | | CIRCUITO 2-1X4MM2 /L + 1X4MM2 /T LSOH.80 | | m | 308 |  |  |
| 05.04.03.03 | | CIRCUITO 3-1X4MM2 /L + 1X4MM2 /T LSOH.80 | | m | 30 |  |  |
| 5.05 | | **TABLEROS ELECTRICOS** | |  |  |  |  |
| 05.05.01 | | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-01, 3Ø+PE, 220V, 60 Hz, CON BARRAS DE CU, INC. ACCESORIOS Y SOPORTES, DE ACUERDO A ESQUEMA UNIFILAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. | | und | 1 |  |  |
| 05.05.02 | | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-02/TDS-02, 3Ø+PE, 220V, 60 Hz, CON BARRAS DE CU, INC. ACCESORIOS Y SOPORTES, DE ACUERDO A ESQUEMA UNIFILAR Y ESPECIFICACIONES TECNICAS | | und | 1 |  |  |
| 5.06 | | **INSTALACION DE SISTEMA PUESTA A TIERRA** | |  |  |  |  |
| 05.06.01 | | POZO DE TIERRA PARA SISTEMA NORMAL | | und | 1 |  |  |
| 5.07 | | **ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN** | |  |  |  |  |
| 05.07.01 | | LUMINARIA LED TIPO PANEL LED DE 40W PARA ADOSAR, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SUSPENSIÓN | | und | 36 |  |  |
| 05.07.02 | | LUMINARIA LED SPOTLIGHT CIRCULAR DE 24W PARA ADOSAR, INC. ACCESORIOS DE FIJACION | | und | 48 |  |  |
| 05.07.03 | | LUMINARIA LED SPOTLIGHT CIRCULAR DE 6W PARA ADOSAR, INC. ACCESORIOS DE FIJACION | | und | 13 |  |  |
| 05.07.04 | | LUMINARIA DE EMERGENCIA CON DOS FAROS DE 2X10W, CON BATERIA, AUTONOMIA DE 90 MIN | | und | 9 |  |  |
| 5.08 | | **EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS** | |  |  |  |  |
| 05.08.01 | | **ESTABILIZADOR CON TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO** | |  |  |  |  |
| 05.08.01.01 | | UPS CON BANCO DE BATERIA INTEGRADO DE 6KVA - 3Ø, 220V/220V | | und | 1 |  |  |
| 05.08.01.02 | | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 6 KVA - 3Ø, 220V/220V | | und | 1 |  |  |
| 05.08.02 | | **AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACTORES** | |  |  |  |  |
| 05.08.02.01 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SPLIT PARED DECORATIVO (UE-07/UC-07 TIPO SOLO FRIO 12,000 BTU/H; UE=100W-220V-1F-60HZ, UC=1790W-220V-1F-60HZ) | | und | 1 |  |  |
| 05.08.02.02 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO EXTRACTOR HELICOIDAL EHC-01. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE EN TECHO Y DUCTO Y REJILLAS 6"X6" - 100CFM | | und | 3 |  |  |
| 5.09 | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | |  |  |  |  |
| 05.09.01 | | EXCAVACION PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | | m3 | 3 |  |  |
| 05.09.02 | | CONEXION DE ALIMENTADOR A MEDIDOR EXISTENTE | | und | 1 |  |  |
| 05.09.03 | | DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO EXISTENTES | | glb | 1 |  |  |
| 05.09.04 | | DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES EXISTENTES | | glb | 1 |  |  |
| 05.09.05 | | REALIZACION DE PASES EN MURO | | glb | 1 |  |  |
| 5.1 | | **PRUEBAS ELECTRICAS** | |  |  |  |  |
| 05.10.01 | | PRUEBAS ELECTRICAS | | glb | 1 |  |  |
| 05.10.02 | | PRUEBAS MECANICAS | | glb | 1 |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | | COSTO DIRECTO | | |  |  |  |
|  | | GASTOS GENERALES | | |  | % |  |
|  | | UTILIDAD | | |  | % |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | | SUBTOTAL | | |  |  |  |
|  | | IGV | | |  | 18.00% |  |
|  | | TOTAL PRESUPUESTO | | |  |  |  |

Propuesta Técnica

1. El oferente deberá proporcionar:
   1. Los nombres y detalles del personal adecuadamente calificado para ejecutar el Contrato- conforme los términos de referencia.
   2. Información apropiada para demostrar claramente que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos conforme el numeral 6. De los Términos de referencia. Dentro de la experiencia solicitada para los oferentes, se deberá tener en cuenta que se considerarán cómo válidas aquellas experiencias que abarquen cuando menos tres títulos con partidas afines al objeto de la presente contratación.
   3. Carta de compromiso de personal clave.
   4. La declaración jurada de cumplimiento sobre la ejecución de los mejoramientos.
   5. Presentación de una Declaración jurada de cumplimiento y consideración del PMAS y de las Guías socioambientales del Banco Mundial en el caso de ser adjudicado con el contrato <https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-policies>

**CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE**

Señores

**COMITÉ DE EVALUACION**

**SOLICITUD DE COTIZACIONES SDC Nº** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente. -

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso que el oferente [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE[[1]](#footnote-2)] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

1. **Calificaciones**

[Consignar de ser el caso, la formación académica y/o capacitaciones según lo requerido en los términos de referencia de la presente solicitud de cotización].

1. **Experiencia**

[CONSIGNAR DE SER EL CASO, LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACION].

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Cliente o Empleador** | **Objeto de la contratación** | **Fecha de inicio** | **Fecha de culminación** | **Tiempo** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **La experiencia total acumulada es de:** [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA, DEBIDAMENTE ACREDITADA CONFORME LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.] |

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

**Firma, Nombres y Apellidos del personal Firma, Nombres y Apellidos del**

**Representante legal**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA EJECUCION DE LOS MEJORAMIENTOS**

Señores

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

**SOLICITUD DE COTIZACION SDC Nº** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los lineamientos, los términos de referencia y demás documentos del presente proceso y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el oferente que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia, Lista de actividades, memorias descriptivas, Plan de manejo ambiental, Guías socioambientales del Banco Mundial que se indican en los documentos del procedimiento, y se compromete a ejecutar los mejoramientos/acondicionamientos en estricto cumplimiento de las regulaciones, condiciones y requisitos plasmados.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

**Firma, Nombres y Apellidos del oferente o**

**Representante legal o común, según corresponda**

Formulario de Declaración Jurada de cumplimiento del plan de manejo ambiental

*[El oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas].*

Fecha: *[indique día, mes y año de presentación de la oferta].*

SDC n.°: *[número del proceso de la SDO].*

Para: *[indique el nombre completo del contratante].*

Los suscritos declaramos que:

De acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por una Declaración de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental que conforma integralmente los términos de referencia y los presentes lineamientos.

Asimismo, mediante la presente declaramos que en caso de ser adjudicados cumpliremos y consideraremos las Guías socioambientales del Banco Mundial en el caso de ser adjudicado con el contrato <https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-policies>

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período especificado en la Sección II - Datos de la Licitación (DDL), si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la cotización presentada, respecto de las obligaciones generadas por la presente

Nombre del oferente\*:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la cotización en nombre del oferente\*\*:

Cargo de la persona firmante del Formulario:

Firma de la persona nombrada anteriormente:

Fecha de la firma: El día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**\*** En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como oferente.

\*\* La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el oferente. El poder deberá adjuntarse a los Formularios.

*[Nota: En caso de que se trate de una APCA, deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la cotización].*

1. En el caso que el oferente sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. [↑](#footnote-ref-2)