**Solicitud de Cotizaciones**

**Contratación de:**

*Servicio de Acondicionamiento de la Infraestructura de los Centros ALEGRA Kaquibamba, ALEGRA Andarapa –Andahuaylas, Apurímac* *Zona VRAEM; para la mejora en la atención de los usuarios*

**Ref. No: PE-MINJUS-395889-CW-RFQ**

**Proyecto:***Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los servicios de Asesoría Legal Gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada implementación del EJE" con CUI N° 2412545*

**Comprador:** *UE 003-Programa modernización del sistema de administración de justicia*

**País:** *Perú*

**Fecha de emisión:** *febrero de 2024*

**Anexo 2: Formularios de la Cotización**

**Formulario de Cotización del Contratista**

|  |  |
| --- | --- |
| **De:** | **[*Ingresar el nombre del Contratista*]** |
| **Representante del Contratista:** | [*Ingresar el nombre del representante del Contratista*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratista*] |
| **Correo electrónico:** | [*Ingresar el correo electrónico del Contratista*] |

|  |  |
| --- | --- |
| **A:** | **[*Ingresar el nombre del Contratante*]** |
| **Representante del Contratante:** | [*ingresar el nombre del representante del Contratante*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratante****, incluyendo el correo electrónico***] |
| **No. de Referencia de la SdC:** | [*Ingresar el número de referencia de la SdC*] |
| **Fecha de la Cotización:** | [*Ingresar la fecha de la Cotización*] |

Estimado *[ingresar el nombre del representante del Contratante]:*

**PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN**

1. **Conformidad y sin reservas**

En respuesta a la SdC mencionada anteriormente, ofrecemos ejecutar los mejoramientos según esta Cotización de conformidad con esta SdC, los calendarios de entrega y finalización y las Especificaciones Técnicas. Nosotros confirmamos que hemos examinado y no tenemos reservas a la SdC, incluyendo el Contrato.

1. **Elegibilidad**

Nosotros cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflicto de interés, de conformidad con la Solicitud de Cotización.

1. **Suspensión y Exclusión**

Nosotros, junto con cualquiera de nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o proveedores de servicios para cualquier parte del contrato, no estamos sujetos ni controlados por ninguna entidad o individuo que esté sujeto a una suspensión temporal o una exclusión impuesta. por el Grupo del Banco Mundial o una inhabilitación impuesta por el Grupo del Banco Mundial de conformidad con el Acuerdo para la Aplicación Mutua de Decisiones de Prohibición entre el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. Además, no somos inelegibles según las leyes del país del Contratante o las regulaciones oficiales o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

1. **Precio Cotizado**

(a) El Precio total de cada lote [***inserte el precio total de cada lote en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***]; y (b) Precio total de todos los lotes (suma de todos los lotes) [***insertar el precio total de todos los lotes en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***].

1. **Validez de la Cotización**

Nuestra cotización será válida hasta la fecha especificada en la SdC, y seguirá siendo vinculante para nosotros y puede ser aceptada en cualquier momento antes de que expire.

1. **Garantía de Cumplimiento**

Si somos adjudicados el Contrato, nos comprometemos a obtener la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la SdC.

1. **Comisiones, gratificaciones, honorarios**

Hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con esta cotización:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del receptor | Dirección | Concepto | Monto |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, escriba “ninguno”).*

1. **Contratante no está obligado a aceptar**

Entendemos que ustedes se reservan el derecho de:

1. aceptar o rechazar la cotización y que no están obligados a aceptar la cotización con el costo evaluado más bajo o ninguna otra Cotización que hayan recibido, y
2. cancelar este proceso de Solicitud de Cotizaciones antes de la adjudicación sin incurrir en ninguna responsabilidad con los Contratistas.
3. **Fraude y Corrupción**

Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra ningún tipo de Fraude y Corrupción.

**A nombre del Contratista**:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización a nombre del Contratista ***[ingrese el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización****]\*.*

Cargo de la persona arriba indicada: [***indique el cargo de la persona que firma la Cotización***]

Firma de la persona nombrada anteriormente: [***ingresar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican en los párrafos anteriores***].

Fecha de la firma: ***[ingrese la fecha en que firma, día., mes y año]***

# \*El poder legal debe ser adjuntado a la cotización

**Presupuesto**

**ELABORACION DEL DOCUMENTO EQUIVALETE PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS ALEGRA ZONA VRAEN KAQUIBAMBA Y ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC - CENTRO ALEGRA ZONA VRAEM KAQUIABAMBA**

Presupuesto

**0103004**

**PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA**

Costo al

Cliente

Lugar

**APURIMAC - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS**

**Precio S/.**

**Parcial S/.**

**Item**

**Descripción**

**Und.**

**Metrado**

01

**TRABAJOS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD**

01.01

**TRABAJOS PRELIMINARES**

01.01.01

**DEMOLICIONES Y DESMONTAJES**

DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA METALICA (INCLUYE RESANE DE VANO)

m2

01.01.01.01

 8.99

DESMONTAJE DE VENTANAS DE VIDRIO (INCLUYE RESANE DE VANO)

m2

01.01.01.02

 7.64

PICADO Y RESANE DE PISO PARA TUBERIAS EMPOTRADAS DE IIEE Y COMUNICACIONES

m2

01.01.01.03

 60.24

01.01.02

**MANTENIMIENTO**

LIJADO Y PINTADO DE REJAS DE VENTANA EXISTENTES

m2

01.01.02.01

 7.64

03

**ARQUITECTURA**

03.01

**MUROS Y TABIQUES**

MURO CON SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO DE FIBROCEMENTO RH e=8mm - DRYWALL E=0.10 DOS CARAS TIPO A (CON LANA DE VIDRIO)

m2

03.01.01

 43.38

03.02

**REVOQUES Y REVESTIMIENTOS**

TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES 1:4 E=1.5CM

m2

03.02.01

 30.71

TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS EXTERIORES 1:4 E=1.5CM

m2

03.02.02

 23.46

VESTIDURA DE DERRAMES, ANCHO=0.15m MEZCLA C:A - 1:4 e=1.5cm

m

03.02.03

 12.60

03.03

**PISOS Y PAVIMENTOS**

CONTRAPISO DE E=35mm MOC:A 1:4 (PARA PISO PORCELANATO, ALFORMBRA)

m2

03.03.01

 6.24

03.03.02

**PISOS**

PISO DE PORCELANATO 60x60 cm ESMALTADO Y RECTIFICADO (ALTO TRANCITO ANTIDESLIZANTE) ACABADO BRILLANTE

m2

03.03.02.01

 63.36

03.03.03

**VEREDAS**

VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 e=15cm INC ACABADO CEMENTO FROTACHADO BRUÑADO DE 1.0x1.0m (INC BASE AFIRMADO DE 15cm Y ENCOFRADO)

m2

03.03.03.01

 10.60

03.04

**ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS**

03.04.01

**ZOCALOS**

ZOCALO DE PORCELANATO 0.60x0.60m H=1.20m CON PEGAMEINTO ADHESIVO (02 HILADAS)

m2

03.04.01.01

 15.62

03.04.02

**CONTRAZOCALOS**

CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 0.60m, H=7.3 cm

m

03.04.02.01

 49.68

03.05

**CARPINTERIA DE MADERA**

03.05.01

**PUERTAS**

PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE UNA HOJA (P-01, 0.90x2.10m) PINTADO AL DUCO COLOR BLANCO INCLUYE MARCO Y CERRADURA

und

03.05.01.01

 1.00

PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE UNA HOJA (P-02, 0.80x2.10m) PINTADO AL DUCO COLOR BLANCO INCLUYE MARCO Y CERRADURA

und

03.05.01.02

 1.00

PUERTA BATIENTE CON LISTONES DE MADERA PINO DE UNA HOJA (P-03, 0.80x1.20m) INCLUYE MARCO Y CERRADURA

und

03.05.01.03

 1.00

PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE UNA HOJA (P-04, 0.77x2.26m) PINTADO AL DUCO COLOR BLANCO INCLUYE MARCO Y CERRADURA

und

03.05.01.04

 2.00

03.06

**CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA**

03.06.01

**PUERTAS METALICAS**

(R-1) PUERTA ENROLLABLE (3.10x2.90m) LAMINA DE ACERO GALVANIZADO AL FRIO 0.75mm ESPESOR, TAPA ROLLO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO AL FRIO 0.75mm ESPESOR, PERFIL FIJO-CANAL DE ACERO GALVANIZADO "U" 24x48x2 ZOCALO PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO

und

03.06.01.01

 1.00

03.06.02

**VENTANAS DE ALUMINIO**

VENTANA VA-01 DE 3.82x0.45m, CON PERFILERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm SISTEMA CORREDIZO, INCLUYE INSTALACION

und

03.06.02.01

 1.00

VENTANA VA-02 DE 3.82x1.00m, CON PERFILERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm SISTEMA CORREDIZO, INCLUYE INSTALACION

und

03.06.02.02

 1.00

VENTANA VA-03 DE 0.57x0.35m, CON PERFILERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm SISTEMA CORREDIZO, INCLUYE INSTALACION

und

03.06.02.03

 2.00

**Presupuesto**

**ELABORACION DEL DOCUMENTO EQUIVALETE PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS ALEGRA ZONA VRAEN KAQUIBAMBA Y ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC - CENTRO ALEGRA ZONA VRAEM KAQUIABAMBA**

Presupuesto

**0103004**

**PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA**

Costo al

Cliente

Lugar

**APURIMAC - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS**

**Precio S/.**

**Parcial S/.**

**Item**

**Descripción**

**Und.**

**Metrado**

03.06.03

**MAMPARAS DE ALUMINIO**

(M-01) MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm CON VINILO ADHESIVO TIPO PAVONADO + ACCESORIOS, H=1.50m DE 2.50 x 1.50m

und

03.06.03.01

 2.00

(M-02) MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm CON VINILO ADHESIVO TIPO PAVONADO + ACCESORIOS, H=1.50m DE 2.34 x 1.50m

und

03.06.03.02

 1.00

(M-03) MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm CON PUERTA DE 2 HOJAS + PAÑO FIJO + VENTANA ALTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10mm CON VINIL ADHESIVO TIPO PAVONADO + ACCESORIOS

und

03.06.03.03

 1.00

(M-04) MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm CON VINILO ADHESIVO TIPO PAVONADO + ACCESORIOS, H=1.50m DE 2.50 x 1.50m

und

03.06.03.04

 1.00

03.07

**CERRAJERIA**

BISAGRAS ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" (PUERTA DE MADERA)

pza

03.07.01

 18.00

03.08

**VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES**

ESPEJO BISELADO EMPOTRADO, EN SSHH SEGUN DETALLE, DE 0.60x0.50m, E=6mm

und

03.08.01

 2.00

03.09

**PINTURA**

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR GRIS CLARO EN MUROS EXISTENTES, COLUMNAS Y VIGAS

m2

03.09.01

 142.61

PINTURA LATEX COLOR BLANCO EN CIELORRASOS EXISTENTE

m2

03.09.02

 60.25

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR GRIS CLARO

m2

03.09.03

 23.46

03.10

**SEÑALETICA**

SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHSIVO 20x30cm SOBRE BASE CELTEX

und

03.10.01

 9.00

03.11

**SEGURIDAD Y EVACUACION**

SEÑALIZACION DE VINIL AUTOADHSIVO 20x30cm FOTOLUMINISCENTE SOBRE BASE CELTEX

und

03.11.01

 7.00

03.11.02

**EQUIPOS E IMPLEMENTOS VARIOS**

EXTINTOR PQS 6KG

und

03.11.02.01

 1.00

BOTIQUIN 0.38x0.65m

und

03.11.02.02

 1.00

LUMINARIA DE EMERGENCIA

und

03.11.02.03

 1.00

04

**INSTALACIONES SANITARIAS**

04.01

**ACCESORIOS**

04.01.01

**ACCESORIOS PARA BAÑO**

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE ACERO INOXIDABLE

und

04.01.01.01

 2.00

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE

und

04.01.01.02

 2.00

DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE

und

04.01.01.03

 2.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO, SIMILAR A MANANTIAL DE TREBOL, INC GRIFERIA TEMPORIZADA Y ACCESORIOS

und

04.01.01.04

 2.00

SUMINISTRO E INTALACION DE URINARIO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO, SIMILAR A BAMBY DE TREBOL, INC. GRIFERIA Y ACCESORIOS

und

04.01.01.05

 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO ONE PIECE SIIMILAR A BALANZ DE TREBOL INC. ACCESORIOS

und

04.01.01.06

 2.00

GANCHOS PARA COLGAR MULETAS DE ACERO INOXIDABLE DE L=10.05CM

und

04.01.01.07

 2.00

TAPA PARA DESAGUE DE CONCRETO DE 51.5 x 65.5cm

und

04.01.01.08

 1.00

05

**INSTALACIONES ELECTRICAS**

05.01

**SALIDAS PARA ALUMBRADOS Y TOMACORRIENTES**

DESMONTAJE DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y FUERZA

und

05.01.01

 1.00

RETIRO DE CABLEADO DE CIRCUITOS DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES EXISTENTE

und

05.01.02

 1.00

DESMONTAJE DE EQUIPOS DE ALUMBRADO EXISTENTE

und

05.01.03

 1.00

DESMONTAJE DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y OTROS

und

05.01.04

 1.00

SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADA CON CANALETA

pto

05.01.05

 17.00

SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA INCLUYE PLACA DE AL. Y DADOS CON CANALETA

pto

05.01.06

 1.00

SALIDA EN PARED ADOSADO EN CANALETA PARA ALUMBRADO EXTERIOR

pto

05.01.07

 3.00

SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE

pto

05.01.08

 9.00

**Presupuesto**

**ELABORACION DEL DOCUMENTO EQUIVALETE PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS ALEGRA ZONA VRAEN KAQUIBAMBA Y ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC - CENTRO ALEGRA ZONA VRAEM KAQUIABAMBA**

Presupuesto

**0103004**

**PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA**

Costo al

Cliente

Lugar

**APURIMAC - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS**

**Precio S/.**

**Parcial S/.**

**Item**

**Descripción**

**Und.**

**Metrado**

SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE

pto

05.01.09

 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES NORMAL ADOSADO CON CANALETA

und

05.01.10

 12.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES NORMAL ADOSADO CON CANALETA EN ALTURA

und

05.01.11

 4.00

CAJA CUADRADA DE 100x100x50mm

und

05.01.12

 11.00

CAJA CUADRADA DE 150x150x75mm

und

05.01.13

 1.00

CAJA DE PASE RECTANGULAR DE 100 x 55 x 50 mm

und

05.01.14

 10.00

CAJA OCTOGONAL DE 100x40mm

und

05.01.15

 17.00

05.02

**CANALIZACIONES, CONDUCTORES O TUBERIAS**

TUBERIAS PVC-P/ELECTRICAS CLASE SAP Ø=20 mm (INC ACCESORIOS)

m

05.02.01

 38.15

TUBERIAS PVC-P/ELECTRICAS CLASE SAP Ø=25 mm (INC ACCCESORIOS)

m

05.02.02

 19.95

CANALETAS DE DOS VIAS DE PVC 15x20mm (INC ACCESORIOS)

m

05.02.03

 55.10

CANALETAS DE DOS VIAS DE PVC 75x17mm (INC ACCESORIOS)

m

05.02.04

 21.70

05.03

**CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN CANALIZACION**

ALIMENTADOR Cu 2-1x2.5mm2 NH80+2.5mm2 NH80(T)

m

05.03.01

 314.40

ALIMENTADOR Cu 2-1x4mm2 NH80+4mm2 NH80(T)

m

05.03.02

 265.05

ALIMENTADOR Cu 2-1x6mm2 NH80+6mm2 NH80(T)

m

05.03.03

 36.60

ALIMENTADOR Cu 2-1x6mm2 NHX90+ 1x6mm2 NH80(T)

m

05.03.04

 51.60

CONDUCTOR CU 1x10mm2 (T) DESNUDO

m

05.03.05

 4.65

CONDUCTOR CU 1x6mm2 (T) DESNUDO

m

05.03.06

 2.70

05.04

**TABLEROS ELECTRICOS**

TABLERO ELECTRICO TG-D

glb

05.04.01

 1.00

05.05

**DISPOSITIVOS TIPO TERMOMAGNETICOS**

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x40A REG 20kA RD

und

05.05.01

 1.00

05.06

**DISPOSITIVOS TIPO MAGNETO TERMICO**

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2x16A, 30mA 10kA RD

und

05.06.01

 3.00

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2x20A, 30mA 10kA RD

und

05.06.02

 8.00

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 2x32A, 30mA 10kA RD

und

05.06.03

 1.00

05.07

**DISPOSITIVOS DE CONTROL**

INTERRUPTOR HORARIO

und

05.07.01

 1.00

CONTACTOR 15A

und

05.07.02

 1.00

MECANISMO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 32A

und

05.07.03

 1.00

MECANISMO DE TRANSFERENCIA MANUAL 32A

und

05.07.04

 1.00

PROTECCION SOBRE TENSIONES

und

05.07.05

 1.00

05.08

**INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**

POZO A TIERRA INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO

glb

05.08.01

 2.00

05.09

**ARTEFACTOS DE ILUMINACION**

TIPO C, LUMINARIA PARA EMPOTRAR, EQUIPADA CON CUERPO DE ALUMINIO INYECCION CON DIFUSOR TERMOPLASTICO Y LAMPARA LED DE 25W / 4000K /2100Lm DIMENSIONES: Ø210mm

und

05.09.01

 17.00

TIPO Q, LUMINARIA LED DE EMERGENCIA PARA ADOSAR DE DOS CABEZALES DE 2x1.2W (2.4W) 220V/50-60Hz CON BATERIA DE DURACION MINIMA DE 2 HORAS

und

05.09.02

 1.00

TIPO R, REFLECTOR EXTERIOR PARA ADOSAR A PARED LED DE 50W DE MATERIAL ALUMINIO INYECTADO, IP 65, TEMPERARTURA DE CALOR 6500K, TIEMPO DE VIDA UTIL 50,000h/26200Lm

und

05.09.03

 3.00

05.10

**PRUEBAS**

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ELECTRICO

glb

05.10.01

 1.00

06

**INSTALACIONES REDES Y COMUNICACIONES**

06.01

**SISTEMA DE COMUNICACIONES**

SALIDA DE DATA

pto

06.01.01

 7.00

SALIDA DE VIDEOVIGILANCIA

pto

06.01.02

 2.00

**Presupuesto**

**ELABORACION DEL DOCUMENTO EQUIVALETE PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS ALEGRA ZONA VRAEN KAQUIBAMBA Y ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC - CENTRO ALEGRA ZONA VRAEM KAQUIABAMBA**

Presupuesto

**0103004**

**PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA**

Costo al

Cliente

Lugar

**APURIMAC - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS**

**Precio S/.**

**Parcial S/.**

**Item**

**Descripción**

**Und.**

**Metrado**

SALIDA PARA HDMI

pto

06.01.03

 2.00

SALIDA DE ACCESS POINT

pto

06.01.04

 1.00

SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO ADOSADO EN TECHO

pto

06.01.05

 6.00

SALIDA DE ESTACION MANUAL

pto

06.01.06

 1.00

SALIDA DE LUZ Y/O BOCINA ESTROBOSCOPICA

pto

06.01.07

 1.00

SALIDA DE PANEL DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS

pto

06.01.08

 1.00

CAJA DE PASE DE 100x100x50mm

und

06.01.09

 3.00

CAJA DE PASE DE 200x200x100mm

und

06.01.10

 1.00

CAJA DE PASE DE 250x250x100mm

und

06.01.11

 1.00

CAJA RECTANGULAR DE PVC

und

06.01.12

 9.00

CAJA OCTOGONAL DE PVC

und

06.01.13

 7.00

06.02

**CABLEADO ESTRUCTURADO**

06.02.01

**CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES**

CABLE F/UTP CAT 6A LSZH - IEC 60332-3

m

06.02.01.01

 98.25

PATCH CORT F/UTP CAT 6A LSZH 1MT - LADO GABINETE

und

06.02.01.02

 9.00

PATCH CORT F/UTP CAT 6A LSZH 3MT - ESTACION DE TRABAJO

und

06.02.01.03

 7.00

PATCH PANEL DE 16 PUERTOS

und

06.02.02

 1.00

06.03

**CANALETAS, CONDUIT Y/O TUBERIAS**

CANALETAS DE DOS VIAS DE PVC 75x17mm (INC ACCESORIOS)

m

06.03.01

 55.70

TUBERIA CONDUIT EMT, Ø=3/4" (ADOSADAS AL TECHO - INC. ABRAZADERAS

m

06.03.02

 25.30

06.04

**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS**

PANEL DE ALARMAS CONTRA INCENDIO

und

06.04.01

 1.00

SENSOR DE HUMO ADOSADO A TECHO

und

06.04.02

 6.00

ESTACION MANUAL

und

06.04.03

 1.00

LUZ Y/O BOCINA ESTROBOSCOPICA

und

06.04.04

 1.00

CABLE PARA EL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO

m

06.04.05

 30.50

SERVICIO DE CAPACITACION DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO

glb

06.04.06

 1.00

06.05

**SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA**

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO - incluye hardware mas el licenciamiento

und

06.05.01

 1.00

CAMARA FIJA DE 180° TIPO BULLET

und

06.05.02

 2.00

EQUIPO PoE NVR

und

06.05.03

 1.00

SERVICIO DE CAPACITACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIAN - CCTV

glb

06.05.04

 1.00

06.06

**SISTEMA DE CONECTIVIDAD**

SWICTH CORE DE 16 PUERTOS SFP 10G

und

06.06.01

 1.00

ACCESS POINT

und

06.06.02

 1.00

06.07

**RACK DE COMUNICACIONES**

GABINETE DE 16RU

und

06.07.01

 1.00

BARRA EQUIPOTENCIAL

und

06.07.02

 1.00

ORDENADOR HORIZONTAL DE 19"

und

06.07.03

 1.00

06.08

**PRUEBAS**

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

glb

06.08.01

 1.00

07

**MOBILIARIO**

LAMINA ADHESIVA ARENADA PARA MAMPARAS DE INGRESO

m2

07.01

 12.15

VINILO ADHESIVO PARA AREA DE NIÑOS CON DISEÑO

m2

07.02

 3.51

ESCRITORIO DE MELAMINA (1.20m x 0.60m) (M-1)

und

07.03

 3.00

COUNTER DE RECEPCION (1.50x0.60) (M-2)

und

07.04

 1.00

MESA DE REIUNIONES PARA 4 PERSONAS (M-3)

und

07.05

 1.00

MESA PARA IMPRESORA (M-4)

und

07.06

 1.00

SILLA GIRATORIA DE OFICINA (0.40x0.45m) (S-1)

und

07.07

 4.00

SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA (S-2)

und

07.08

 14.00

**Presupuesto**

**ELABORACION DEL DOCUMENTO EQUIVALETE PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS ALEGRA ZONA VRAEN KAQUIBAMBA Y ANDARAPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC - CENTRO ALEGRA ZONA VRAEM KAQUIABAMBA**

Presupuesto

**0103004**

**PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA**

Costo al

Cliente

Lugar

**APURIMAC - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS**

**Precio S/.**

**Parcial S/.**

**Item**

**Descripción**

**Und.**

**Metrado**

ARCHIVADOR DE MELAMINA (0.40m x 0.40m) (MM-1)

und

07.09

 3.00

ESTANTE ABIERTO APOYADO NIÑOS (1.50x0.35m) (EAP-1)

und

07.10

 1.00

SILLA PARA NIÑOS (S-3)

und

07.11

 2.00

MESA PARA NIÑOS (M-5)

und

07.12

 1.00

PUFF REDONDO ACOLCHADO (SP-1)

und

07.13

 1.00

CORRALITO PARA BEBES (CPB-1)

und

07.14

 1.00

TACHO DE BASURA PEQUEÑO (T-1)

und

07.15

 5.00

PAPELERA ACERO INOXIDABLE CON PEDAL (T-2)

und

07.16

 2.00

08

**IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**

08.01

**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**

SUB PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUO SOLIDOS

glb

08.01.01

 1.00

SUB PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

glb

08.01.02

 1.00

SUB PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

glb

08.01.03

 1.00

SUB PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

glb

08.01.04

 1.00

SUB PROGRAMA DE COMUNICACION Y ASPECTOS SOCIALES

glb

08.01.05

 1.00

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CAPACITACIONES

glb

08.01.06

 1.00

PROGRAMA DE CIERRE

glb

08.01.07

 1.00

**COSTO DIRECTO**

**GASTOS GENERALES**

**UTILIDAD**

**SUBTOTAL**

**IGV 18%**

**TOTAL DEL PRESUPUESTO**

Propuesta Técnica

El oferente deberá proporcionar:

* Los nombres y detalles del personal adecuadamente calificado para ejecutar el Contrato- conforme los términos de referencia.
* Información apropiada para demostrar claramente que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos conforme el numeral 6. De los Términos de referencia (Requisitos de la empresa y responsable técnico)
* La declaración jurada de cumplimiento sobre la ejecución de los acondicionamientos.
* Presentación de una Declaración jurada de cumplimiento y consideración de las Guías socioambientales del Banco Mundial en el caso de ser adjudicado con el contrato <https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-policies>
* Declaración Jurada de cumplimiento del PMAS.

**CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE**

Señores

**COMITÉ DE EVALUACION**

**SOLICITUD DE COTIZACIONES SDC Nº** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente. -

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso que el oferente [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE[[1]](#footnote-2)] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

1. **Calificaciones**

[Consignar de ser el caso, la formación académica y/o capacitaciones según lo requerido en los términos de referencia de la presente solicitud de cotización].

1. **Experiencia**

[CONSIGNAR DE SER EL CASO, LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACION].

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Cliente o Empleador** | **Objeto de la contratación** | **Fecha de inicio** | **Fecha de culminación** | **Tiempo** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **La experiencia total acumulada es de:** [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA, DEBIDAMENTE ACREDITADA CONFORME LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.] |

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

**Firma, Nombres y Apellidos del personal Firma, Nombres y Apellidos del**

**Representante legal**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA EJECUCION DE LOS MEJORAMIENTOS**

Señores

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

**SOLICITUD DE COTIZACION SDC Nº** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los lineamientos, los términos de referencia y demás documentos del presente proceso y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el oferente que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia, Lista de actividades, memorias descriptivas, Plan de manejo ambiental, Guías socioambientales del Banco Mundial que se indican en los documentos del procedimiento, y se compromete a ejecutar los mejoramientos/acondicionamientos en estricto cumplimiento de las regulaciones, condiciones y requisitos plasmados.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

**Firma, Nombres y Apellidos del oferente o**

**Representante legal o común, según corresponda**

Formulario de Declaración Jurada de cumplimiento del plan de manejo ambiental

*[El oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas].*

Fecha: *[indique día, mes y año de presentación de la oferta].*

SDC n.°: *[número del proceso de la SDO].*

Para: *[indique el nombre completo del contratante].*

Los suscritos declaramos que:

De acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por una Declaración de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental que conforma integralmente los términos de referencia y los presentes lineamientos.

Asimismo, mediante la presente declaramos que en caso de ser adjudicados cumpliremos y consideraremos las Guías socioambientales del Banco Mundial en el caso de ser adjudicado con el contrato <https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-policies>

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período especificado en la Sección II - Datos de la Licitación (DDL), si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la cotización presentada, respecto de las obligaciones generadas por la presente

Nombre del oferente\*:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la cotización en nombre del oferente\*\*:

Cargo de la persona firmante del Formulario:

Firma de la persona nombrada anteriormente:

Fecha de la firma: El día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**\*** En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como oferente.

\*\* La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el oferente. El poder deberá adjuntarse a los Formularios.

*[Nota: En caso de que se trate de una APCA, deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la cotización].*

1. En el caso que el oferente sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. [↑](#footnote-ref-2)