**Solicitud de Cotizaciones**

**Contratación de:**

*Servicio de Acondicionamiento de la Infraestructura del Centro ALEGRA Satipo - Junín, para la mejora en la atención de los usuarios*

**Ref. No: PE-MINJUS-445354-CW-RFQ**

**Proyecto:***Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los servicios de Asesoría Legal Gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada implementación del EJE" con CUI N° 2412545*

**Comprador:** *UE 003-Programa modernización del sistema de administración de justicia*

**País:** *Perú*

**Fecha de emisión: AGOSTO 2024**

**Índice de Contenido**

[Solicitud de Cotizaciones (SdC) 4](#_Toc37591041)

[Anexo 1: Requisitos de las mejoras 10](#_Toc37591042)

[Anexo 2: Formularios de la Cotización 11](#_Toc37591043)

[Anexo 3: Formularios de Contrato 24](#_Toc37591044)

**Anexo 2: Formularios de la Cotización**

**Formulario de Cotización del Contratista**

|  |  |
| --- | --- |
| **De:** | **[*Ingresar el nombre del Contratista*]** |
| **Representante del Contratista:** | [*Ingresar el nombre del representante del Contratista*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratista*] |
| **Correo electrónico:** | [*Ingresar el correo electrónico del Contratista*] |

|  |  |
| --- | --- |
| **A:** | **[*Ingresar el nombre del Contratante*]** |
| **Representante del Contratante:** | [*ingresar el nombre del representante del Contratante*] |
| **Título/ Cargo:** | [*Ingresar el título y cargo del Representante*] |
| **Dirección:** | [*Ingresar la dirección del Contratante****, incluyendo el correo electrónico***] |
| **No. de Referencia de la SdC:** | [*Ingresar el número de referencia de la SdC*] |
| **Fecha de la Cotización:** | [*Ingresar la fecha de la Cotización*] |

**\*\* DE PRESENTARSE EN JOINT VENTURE DEBERÁ COLOCAR EL NOMBRE DE LA JOINT VENTURE Y EL DE LOS INTEGRANTES QUE LA CONFORMAN. ASI TAMBIEN DEBERÁ ADJUNTAR LA PROMESA DE CONSORCIO CORRESPONDIENTE Y LAS VIGENCIAS DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS QUE LA CONFORMAN. (solo se aceptarán joint ventures conformados por hasta dos (02) empresas como máximo)**

Estimado *[ingresar el nombre del representante del Contratante]:*

**PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN**

1. **Conformidad y sin reservas**

En respuesta a la SdC mencionada anteriormente, ofrecemos ejecutar los mejoramientos según esta Cotización de conformidad con esta SdC, los calendarios de entrega y finalización y las Especificaciones Técnicas. Nosotros confirmamos que hemos examinado y no tenemos reservas a la SdC, incluyendo el Contrato.

1. **Elegibilidad**

Nosotros cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos conflicto de interés, de conformidad con la Solicitud de Cotización.

1. **Suspensión y Exclusión**

Nosotros, junto con cualquiera de nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o proveedores de servicios para cualquier parte del contrato, no estamos sujetos ni controlados por ninguna entidad o individuo que esté sujeto a una suspensión temporal o una exclusión impuesta. por el Grupo del Banco Mundial o una inhabilitación impuesta por el Grupo del Banco Mundial de conformidad con el Acuerdo para la Aplicación Mutua de Decisiones de Prohibición entre el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. Además, no somos inelegibles según las leyes del país del Contratante o las regulaciones oficiales o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

1. **Precio Cotizado**

(a) El Precio total de cada lote [***inserte el precio total de cada lote en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***]; y (b) Precio total de todos los lotes (suma de todos los lotes) [***insertar el precio total de todos los lotes en palabras y cifras, indicando los diferentes montos y las monedas respectivas***].

1. **Validez de la Cotización**

Nuestra cotización será válida hasta la fecha especificada en la SdC, y seguirá siendo vinculante para nosotros y puede ser aceptada en cualquier momento antes de que expire.

1. **Garantía de Cumplimiento**

Si somos adjudicados el Contrato, nos comprometemos a obtener la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la SdC.

1. **Comisiones, gratificaciones, honorarios**

Hemos pagado o pagaremos los siguientes honorarios, comisiones o gratificaciones en relación con esta cotización:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del receptor | Dirección | Concepto | Monto |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*(Si no ha efectuado o no se efectuará pago alguno, escriba “ninguno”).*

1. **Contratante no está obligado a aceptar**

Entendemos que ustedes se reservan el derecho de:

1. aceptar o rechazar la cotización y que no están obligados a aceptar la cotización con el costo evaluado más bajo o ninguna otra Cotización que hayan recibido, y
2. cancelar este proceso de Solicitud de Cotizaciones antes de la adjudicación sin incurrir en ninguna responsabilidad con los Contratistas.
3. **Fraude y Corrupción**

Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra ningún tipo de Fraude y Corrupción.

**A nombre del Contratista**:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización a nombre del Contratista [***ingrese el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización****]\*.*

Cargo de la persona arriba indicada: [***indique el cargo de la persona que firma la Cotización***]

Firma de la persona nombrada anteriormente: [***ingresar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican en los párrafos anteriores***].

Fecha de la firma: ***[ingrese la fecha en que firma, día., mes y año]***

# \*El poder legal debe ser adjuntado a la cotización

**Lista de Actividades**

***Para contratos por suma alzada***

**PROYECTO:** Servicio de Acondicionamiento de la Infraestructura del Centro ALEGRA Satipo - Junín, para la mejora en la atención de los usuarios

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Un. de medida | Metrado Parcial |
| **01.00.00** | **TRABAJOS PRELIMINARES** |  |  |
| 01.00.01 | **MOVILIZACIÓN** |   |   |
| 01.00.00.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | glb | 1.00 |
| 01.00.00.02 | FLETE TERRESTRE DE MOBILIARIO Y MATERIALES | glb | 1.00 |
| **01.01.00** | **TRABAJOS DE REMOCIONES** |  |  |
| 01.01.01 | **RETIROS Y DESMONTAJES** |   |   |
| 01.01.01.01 | REMOCION DE TABIQUE DE DRYWALL EXISTENTE.  | m2 | 19.68 |
| 01.01.01.02 | REMOCION DE CONTRAZOCALO DE CERAMICO EXISTENTE. | m2 | 0.30 |
| 01.01.01.03 | DESMONTAJE DE PISO DE CERAMICO EXISTENTE. | m2 | 4.90 |
| 01.01.01.04 | DEMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES. | m2 | 1.89 |
| 01.01.01.05 | ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 3.75 |
| **02.00.00** | **ARQUITECTURA** |  |  |
| 02.01.00 | **TRAZO Y REPLANTEO**  |   |   |
| 02.01.01 | TRAZADO | m2 | 192.00 |
| 02.02.00 | **TARRAJEO Y RESANES** |   |   |
| 02.02.01 | CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 EN RAMPA, incluye encofrado y desencofrado, e=0.10m | m2 | 0.18 |
| 02.02.02 | POYO DE CONCRETO fc=210kg/cm2, EN SSHH P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD | m3 | 0.03 |
| 02.03.00 | **TABIQUERIA LIGERA**  |   |   |
| 02.03.01 | TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA RH 12.7 MM, E=10.2 CM, PARANTES 38X89MM E=0.9MM, CADA 40CM. Incluye empaste | m2 | 22.71 |
| 02.03.02 | TABIQUERÍA SIMPLE DE DRYWALL DE DOBLE CARA, PLACA ESTÁNDAR ST 12.7 MM, E=11.5 CM, PARANTES 38X89MM E=0.9MM, CADA 40CM Incluye empaste | m2 | 110.32 |
| 02.03.03 | REFUERZOS CON TABLON DE MADERA 4”X2” | ml | 3.10 |
| 02.04.00 | **PISOS Y REVESTIMIENTOS** |   |   |
| 02.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PUZZLE MULTICOLOR DE GOMA | m2 | 8.35 |
| 02.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO EN PISO 60x60cm  | m2 | 4.30 |
| 02.04.03 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PISO Y ZOCALO DE CERÁMICO Y/O PORCELANATO (INCLUYE REFRAGUADO) | m2 | 197.13 |
| 02.05.00 | **CONTRAZOCALOS** |   |   |
| 02.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAZÒCALO DE PORCELANATO 60X60 CM H=1.80 | m2 | 13.39 |
| 02.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZÒCALO DE ALUMINIO H=0.07 | ml | 30.14 |
| 02.06.00 | **CARPINTERIA DE MADERA** |   |   |
| 02.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CONTRAPLACADAS DE MDF, INCLUYE MARCO, PINTURA, BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINAZADAS Y CERRADURA | m2 | 10.11 |
| 02.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CONTRAPLACADAS DE MDF CON REJILLA DE VENTILACION, INCLUYE MARCO, PINTURA, BISAGRAS CAPUCHINAS ALUMINAZADAS Y CERRADURA | m2 | 2.10 |
| 02.06.03 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXISTENTES, INCLUYE MARCO, PINTURA, CAMBIO DE BISAGRAS Y CERRADURA | m2 | 2.94 |
| 02.07.00 | **VIDRIOS** |   |   |
| 02.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA FIJA CON PERFIL DE ALUMINIO SIMPLE DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=10mm C/VINYL PAVONADO. INCLUYE ACCESORIOS. | m2 | 15.85 |
| 02.07.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS BATIENTES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=10MM C/VINYL PAVONADO DE INCLUYE ACCESORIOS, CERRADURA Y FRENO HIDRAULICO | m2 | 37.38 |
| 02.07.03 | VENTANA CON PERFIL DE ALUMINIO SIMPLE C/CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm C/VINYL PAVONADO. INCLUYE ACCESORIOS. | m2 | 2.88 |
| 02.07.04 | ESPEJO BISELADO INCLINADO EN SSHH P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN DETALLE | m2 | 0.54 |
| 02.07.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE DE 1” | m2 | 1.44 |
| 02.08.00 | **CARPINTERÍA METALICA** |   |   |
| 02.08.01 | PLATINA DE ALUMINIO 3/4" x 3/32" EN ENCUENTRO DE PISOS | m | 1.02 |
| 02.08.02 | BARRA DE SEGURIDAD P/DISCAPACITADOS Ø 1 1/4" x 36" ACERO INOXIDABLE, INC. ACC DE FIJACION | m | 1.45 |
| 02.09.00 | **PINTURA** |   |   |
| 02.09.01 | PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES, INCLUYE EMPASTE Y LIJADO | m2 | 479.77 |
| 02.09.02 | PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES, INCLUYE EMPASTE Y LIJADO | m2 | 22.00 |
| 02.09.03 | PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES, INCLUYE EMPASTE Y LIJADO | m2 | 50.25 |
| 02.09.04 | PINTURA LATEX EN CIELOS RASOS, INCLUYE EMPASTE Y LIJADO | m2 | 188.50 |
| 02.09.05 | PINTURA EN CARPINTERIA DE FIERRO, INCLUYE LIJADO, RESANE, BASE DE ZINCROMATO | glb | 33.90 |
| 02.10.00 | **APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS** |   |   |
| 02.10.01 | CAMBIADOR DE PAÑALES | pza | 1.00 |
| 02.11.00 | **VARIOS** |   |   |
| 02.11.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTEL INSTITUCIONAL | und | 1.00 |
| 02.11.02 | REGLETA BRAILLE PLÁSTICO  | und | 1.00 |
| 02.11.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO, SEGÚN DISEÑO INSTITUCIONAL EN ÁREA DE JUEGO DE NIÑOS.  | und | 1.00 |
| 02.11.04 | TOTEM | und | 1.00 |
| 02.11.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR TIPO I Y ECRAN | und | 2.00 |
| 02.11.06 | MONITOR LED DE 55", OPERACION 24x7x365, INC. KIT DE MONTAJE EN TECHO | und | 1.00 |
| 02.12.00 | **SEGURIDAD Y EVACUACIÓN** |   |   |
| 02.12.01 | SEÑALIZACIÓN 0.20X0.30M, VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE BASE CELTEX DE 2MM + TAPA ACRILICA DE PROTECCION 1MM | und | 13.00 |
| 02.12.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA BASE CELTEX 2MM + TAPA ACRILICA DE PROTECCION 1MM | und | 19.00 |
| 02.12.03 | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (CERTIFICADO) TIPO ABC DE 6 Kg + SOPORTE METÁLICO PARA PARED (L) | und | 3.00 |
| 02.12.04 | LIMPIEZA EN GENERAL | m2 | 192.00 |
| **03.00.00** | **MOBILIARIO** |  |  |
| 03.01.00 | **Muebles** |   |   |
| 03.01.01 | SILLA GIRATORIA ERGONOMICA  | und | 10.00 |
| 03.01.02 | SILLA DE ATENCION COLOR NEGRO  | und | 22.00 |
| 03.01.03 | SILLA SALA DE ESPERA DE 02 CUERPOS | und | 6.00 |
| 03.01.04 | SILLA SALA DE ESPERA DE 03 CUERPOS | und | 1.00 |
| 03.01.05 | ESCRITORIO DE MELAMINE 1 (1.20m x 0.60m) | und | 7.00 |
| 03.01.06 | CAJONERA | und | 9.00 |
| 03.01.07 | ARCHIVADOR DE MELAMINE | und | 7.00 |
| 03.01.08 | MESA DE REUNIONES | und | 2.00 |
| 03.01.09 | COUNTER DE RECEPCIÓN (3.00mx0.60m) | und | 1.00 |
| 03.01.10 | MESA PARA IMPRESORA | und | 6.00 |
| 03.01.11 | MESA PARA VIGILANCIA | und | 1.00 |
| 03.01.12 | PAPELERA METALICA  | und | 8.00 |
| 03.01.13 | PAPELERA METALICA CON TAPA | und | 3.00 |
| 03.01.14 | MUEBLE PARA GUARDAR JUGUETES | und | 1.00 |
| 03.01.15 | CORRALITO PARA NIÑOS | und | 1.00 |
| 03.01.16 | PUFF DE CUBO | und | 1.00 |
| 03.01.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA PARA NIÑOS | und | 1.00 |
| 03.01.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA PARA NIÑOS | und | 4.00 |
| 03.01.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANAQUEL METALICO 0.90mx0.45m h=1.80m | und | 8.00 |
| 03.01.20 | MUEBLE COCINETA | und | 1.00 |
| 03.01.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR ADOSADO A MURO | und | 11.00 |
| 03.01.22 | FELPUDO DE VINIL 1.20X0.50 | und | 1.00 |
| 03.01.23 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL | und | 1.00 |
| **04** | **INSTALACIONES SANITARIAS** |  |  |
| **04.01** |  **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS** |  |  |
| 04.01.01 |  **SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS** |   |   |
| 04.01.01.01 | INODORO COLOR BLANCO, C/TANQUE 4.8 Lt INC. ACCESORIOS. | pza | 1.00 |
| 04.01.01.02 | URINARIO COLOR BLANCO, INC. ACCESORIOS. | pza | 1.00 |
| 04.01.01.03 | LAVADERO COLOR BLANCO, INC. ACCESORIOS. | pza | 1.00 |
| 04.01.02 |  **SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS** |   |   |
| 04.01.02.01 |  DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE PVC, INC. ACCESORIOS DE FIJACION. | und | 3.00 |
| 04.01.02.02 |  DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE (1000ml). INC. ACCESORIOS DE FIJACION. | und | 3.00 |
| 04.01.02.03 |  GANCHO METALICO ACERO INOXIDABLE SIMPLE, INC. ACCESORIOS DE FIJACION. | und | 1.00 |
| 04.01.02.04 |  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE ACERO INOXIDABLE, INC. ACCESORIOS DE FIJACION | und | 3.00 |
| 04.01.03 |  **INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS** |   |   |
| 04.01.03.01 |  COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS | pza | 3.00 |
| 04.01.04 |  **INSTALACION DE ACCESORIOS** |   |   |
| 04.01.04.01 |  COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | und | 10.00 |
| **04.02** |  **SISTEMA DE AGUA FRIA** |  |  |
| 04.02.01 |  **SALIDAS DE AGUA FRIA** |   |   |
| 04.02.01.01 |  SALIDA DE AGUA FRIA PVC-C10 NTP 399.166:2008 INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS DN=1/2" | pto | 3.00 |
| **04.02.02** |  **REDES DE DISTRIBUCION** |  |  |
| 04.02.02.01 |  **TUBERIAS DE PVC PARA AGUA FRIA** |   |   |
| 04.02.02.01.01 |  TUBERIA PVC CLASE 10 NTP 399.002:2015 PARA AGUA FRIA DN=3/4 " | m | 9.00 |
| 04.02.02.01.02 |  TUBERIA PVC CLASE 10 NTP 399.002:2015 PARA AGUA FRIA DN=1/2 " | m | 5.00 |
| 04.02.02.02 |  **MOVIMIENTO DE TIERRAS** |   |   |
| 04.02.02.02.01 |  TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA C/EQUIPO. | m | 14.00 |
| 04.02.02.02.02 |  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJAS C/COMPACTADORA 5.8 HP. | m | 14.00 |
| 04.02.02.02.03 |  EXCAVACION DE ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA | m | 14.00 |
| 04.02.02.02.04 |  CAMA DE APOYO DE ARENA 2" | m | 14.00 |
| 04.02.02.02.05 |  RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO | m | 14.00 |
| 04.02.03 |  **VALVULAS Y ACCESORIOS DE REDES DE AGUA** |   |   |
| 04.02.03.01 |  VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE 3/4" | und | 1.00 |
| 04.02.04 | **VARIOS** |   |   |
| 04.02.04.01 |  CAJA PARA VALVULAS SEGUN PLANO | pza | 1.00 |
| **04.03** |  **DESAGUE Y VENTILACION** |  |  |
| 04.03.01 |  **SALIDAS DE DESAGUE** |   |   |
| 04.03.01.01 |  SALIDA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA NTP 399.003 DN=4". | pto | 1.00 |
| 04.03.01.02 |  SALIDA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA NTP 399.003 DN=2". | pto | 3.00 |
| 04.03.02 |  **REDES COLECTORAS** |   |   |
| 04.03.02.01 |  **TUBERIA DE PVC LINEA SANITARIA** |   |   |
| 04.03.02.01.01 |  TUBERIA PVC CLASE PESADA NTP 399.003 PARA DESAGUE DN=4", INC. ACCESORIOS. | m | 6.00 |
| 04.03.02.01.02 |  TUBERIA PVC CLASE PESADA NTP 399.003 PARA DESAGUE DN=2", INC. ACCESORIOS. | m | 12.00 |
| 04.03.02.02 |  **MOVIMIENTO DE TIERRAS** |   |   |
| 04.03.02.02.01 |  TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA C/EQUIPO. | m | 12.00 |
| 04.03.02.02.02 |  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJAS C/COMPACTADORA 5.8 HP. | m | 12.00 |
| 04.03.02.02.03 |  EXCAVACION DE ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA | m | 12.00 |
| 04.03.02.02.04 |  CAMA DE APOYO DE ARENA 4" | m | 12.00 |
| 04.03.02.02.05 |  RELLENO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO | m | 12.00 |
| 04.03.02.03 |  **COLGADORES Y ANCLAJES** |   |   |
| 04.03.02.03.01 |  COLGADORES PARA TUBERIA PVC Ø 2" | und | 2.00 |
| 04.03.02.03.02 |  ANCLAJE PARA TUBERIA PVC Ø 3/4", EN MONTANTES. | und | 1.00 |
| 04.03.04 |  **REGISTROS Y SUMIDEROS** |   |   |
| 04.03.04.01 |  REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 4". | pza | 1.00 |
| 04.03.04.02 |  SUMIDERO DE BRONCE CROMADO 2". | pza | 1.00 |
| 04.03.05 | **VARIOS** |   |   |
| 04.03.05.01 |  PASES EN MURO PARA TUBERIA Ø2" | pza | 1.00 |
| 04.03.05.02 | EMPALME A RED DE DESAGUE EXISTENTE | und | 1.00 |
| 04.04 |  **VARIOS** |   |   |
| 04.04.01 |  **PRUEBAS HIDRAULICAS** |   |   |
| 04.04.01.01 |  PRUEBAS HIDRAULICA DE TUBERIA EN SISTEMA DE DESAGUE. | m | 18.00 |
| 04.04.01.02 |  PRUEBAS HIDRAULICA DE TUBERIA EN SISTEMA DE AGUA FRIA. | m | 14.00 |
| **05.00.00** | **PLAN DE MENAJO AMBIENTAL** |  |  |
| 05.00.01 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |   |   |
| 05.01.00 | Subprograma de manejo de residuos sólidos. | glb  | 1.00  |
| 05.02.00 | Sub Programa de seguridad y salud ocupacional | glb  | 1.00  |
| 05.03.00 | Equipamiento básico para un botiquín de primeros auxilios (DS N° 011-2019-TR) |  glb | 1.00  |
| 05.04.00 | Sub Programa de contingencias | glb  | 1.00  |
| 05.05.00 | Sub Programa de señalización y seguridad via | glb  | 1.00  |
| 05.06.00 | Sub Programa de comunicación y aspectos sociales | glb  | 1.00  |
| 05.07.00 | PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y CAPACITACIONES | glb  | 1.00  |
| 05.08.00 | VI. PROGRAMA DE CIERRE | glb  | 1.00  |
| **06.00.00** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** |  |  |
| **06.01.00** | **TRAZO Y REPLANTEO DE REDES** |  |  |
| 06.01.01 | REPLANTEO DE REDES | glb | 1.00 |
| **06.02.00** | **DEMOLICION Y PERFORACION DE MURO** |  |  |
| 06.02.01 | EXCAVACION EN PISO PASE DE TUBERIA - INCLUYE RESANE | M | 12.00 |
| **06.03.00** | **DESMONTAJES** |  |  |
| 06.03.01 | DESMONTAJE DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y CONDUCTORES ELECTRICOS EXISTENTES. | glb | 1.00 |
| **06.04.00** |  **SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZAS Y SEÑALES DEBILES.** |  |  |
| 06.04.01 | SALIDA PARA ALUMBRADO  | und | 36.00 |
| 06.04.02 | SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA, INCLUYE PLACA Y DADOS | und | 5.00 |
| 06.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INC. PLACA Y DADO | und | 12.00 |
| 06.04.04 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INC. PLACA Y DADO | und | 3.00 |
| 06.04.05 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INC. PLACA Y DADO | und | 1.00 |
| 06.04.06 | SALIDA P/TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE TIPO UNIVERSAL Y DADO STANDARD C/ TOMA A TIERRA, INCLUYE PLACA | und | 19.00 |
| 06.04.07 | SALIDA PARA VENTILADOR | und | 11.00 |
| 06.04.08 | SALIDA DE FUERZA PARA PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO (C.A.C.I.)  | und | 1.00 |
| 06.04.09 | SALIDA DE FUERZA PARA GABINETE/RACK | und | 2.00 |
| 06.04.10 | SALIDA P/TOMACORRIENTE ESTABILIZADO DOBLE TIPO UNIVERSAL Y DADO STANDARD C/ TOMA A TIERRA NORMAL, INCLUYE PLACA COLOR NARANJA | und | 16.00 |
| 06.04.11 | SALIDA P/PROYECTOR EN TECHO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE TIPO UNIVERSAL Y DADO STANDARD C/ TOMA A TIERRA NORMAL, INCLUYE PLACA | und | 2.00 |
| 06.04.12 | SALIDA DE FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO PORTATIL | und | 1.00 |
| **06.05.00** | **CAJAS DE PASE** |  |  |
| 06.05.01 | CAJA DE PASE 100x100x50mm | und | 15.00 |
| 06.05.02 | CAJA DE PASE 150x150x100mm | und | 11.00 |
| 06.05.03 | TAPA CIEGA PARA CAJA OGTOGONAL 4x4", INCLUYE PERNOS DE SUJECION | und | 36.00 |
| **06.06.00** | **CANALIZACIONES** |  |  |
| 06.06.01 | TUBERIA CONDUIT (UL) 3/4 EMT INC. ACCESORIOS DE FIJACION, incluye pintura gloss blanco. | m | 297.00 |
| 06.06.02 | TUBERIA DE PVC-P Ø20mm, INC ACCESORIOS DE FIJACION | m | 12.00 |
| 06.06.03 | CANALETA LIBRE DE HALOGENO ZH 39x19mm | m | 68.00 |
| **06.07.00** | **CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS.** |  |  |
| 06.07.01 | CABLE N2XOH 2-1x10mm2 | m | 6.00 |
| 06.07.02 | CONDUCTOR 1x4mm2 NH-80 | m | 596.00 |
| 06.07.03 | CONDUCTOR 1x2.5mm2 NH-80 | m | 388.00 |
| 06.07.04 | CONDUCTOR 1x6mm2 NH-80 | m | 105.00 |
| 06.07.05 | CONDUCTOR 1x10mm2 NH-80 | m | 8.00 |
| **06.08.00** | **TABLEROS ELECTRICOS ADOSADOS** |  |  |
| 06.08.01 | TABLERO GENERAL TG | und | 1.00 |
| 06.08.02 | TABLERO ESTABILIZADO TE | und | 1.00 |
| 06.08.03 | UPS 4 KVA ONLINE TRIFASICO TIPO TORRE F.P. 1 + 20 BATERIAS EXTERNAS 12v 5ah | und | 1.00 |
| 06.08.04 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFASICO 4kVA | und | 1.00 |
| **06.09.00** | **PRUEBAS** |  |  |
| 06.09.01 | PRUEBAS DEL SISTEMA ELECTRICO | glb | 1.00 |
| **06.10.00** | **ARTEFACTOS DE ILUMINACION** |  |  |
| 06.10.01 | LUMINARIA TIPO PANEL LED 48W - 6500K -4000lm - CRI > 80 - (LxBxH): 604x604x35mm  | und | 28.00 |
| 06.10.02 | LUMINARIA SPOT DOWN LIGHT PANEL LED REDONDO ADOSABLE SG 18W AC 110-240V DIXONAT  | und | 8.00 |
| 06.10.03 | LUZ DE EMERGENCIA 24 LED, 4W, BATERIA 6V/4.5Ah. | und | 5.00 |
| **06.11.00** | **MANTENIMIENTO DEL POZO DE PUESTA A TIERRA** |  |  |
| 06.11.01 | THORGEL | und | 2.00 |
| 06.11.02 | CONECTOR AB | und | 1.00 |
| **06.12.00** | **EXTRACTOR PARA BAÑO** |  |  |
| 06.12.01 | EXTRACTOR PARA BAÑO DE 22W, 100m3/h, 32 dB, INCLUYE REJILLA DE PARED, DUCTO FLEXIBLE Y ELEMENTOS DE SUJECCION | und | 1.00 |
| **07.00.00** | **INSTALACIONES DE COMUNICACIONES** |  |  |
| **07.01.00** |  **CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFICIOS** |  |  |
| **07.01.01** |  **CABLEADO HORIZONTAL** |  |  |
| **07.01.01.01** |  **SALIDA DE COMUNICACIONES** |  |  |
| 07.01.01.01.01 | SALIDA DE VOZ DATOS CAJA 100x100x50 mm. INCLUYE FACEPLATE SIMPLE, JACK. ADOSADO EN PARED. INCLUYE CERTIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO | pto | 11.00 |
| 07.01.01.01.02 | SALIDA DE VOZ DATOS CAJA 100x100x50 mm INCLUYE FACEPLATE DOBLE, JACK. ADOSADO EN PARED. INCLUYE CERTIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO | pto | 10.00 |
| 07.01.01.01.03 | SALIDA DE VOZ DATOS CAJA 100x100x50 mm INCLUYE FACEPLATE DOBLE, JACK. ADOSADO EN PISO. INCLUYE CERTIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO | pto | 1.00 |
| 07.01.01.01.04 | SALIDA SIMPLE PARA ACCESS POINT, EN CAJA 100X100X50 MM (WXHXD) - ADOSADO INCLUYE CERTIFICACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO | pto | 1.00 |
| **07.01.01.02** |  **CAJAS DE PASE** |  |  |
| 07.01.01.02.01 |  CAJA DE PASO CUADRADA F°G° C/TAPA 150x150x75mm | und | 4.00 |
| 07.01.01.02.02 |  CAJA DE PASO CUADRADA F°G° C/TAPA 250x250x100mm | und | 3.00 |
| **07.01.01.03** |  **CANALIZACIONES, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS** |  |  |
| 07.01.01.03.01 | **CANALETAS PVC** |  |  |
| 07.01.01.03.01.01 | CANALETA DE PARED PVC 39X19 MM INC. ACCESORIOS | m | 30.00 |
| 07.01.01.03.01.02 | CANALETA DE PARED PVC 60X40 MM INC. ACCESORIOS | m | 60.00 |
| 07.01.01.03.01.03 | CANALETA DE PISO PVC 15X50 MM INC.ACCESORIOS | m | 8.00 |
| **07.01.01.04** |  **CONDUCTORES DE COMUNICACIONES** |  |  |
| 07.01.01.04.01 |  CABLE F/UTP CAT 6A SEGUN NORMA ANSI/TIA-568-C.2. SEGUN E.T. | m | 1,140.00 |
| **07.01.01.05** |  **RACK DE COMUNICACIONES** |  |  |
| 07.01.01.05.01 |  GABINETE PARA CUARTO DE COMUNICACIONES DE 24RU. | und | 1.00 |
| **07.01.01.06** |  **EQUIPOS PARA CABLEADO HORIZONTAL** |  |  |
| 07.01.01.06.01 |  PATCH CORD CAT 6A (1m) SEGUN NORMA ANSI/TIA-568-C.2. | und | 32.00 |
| 07.01.01.06.02 |  PATCH CORD CAT 6A (3m) SEGUN NORMA ANSI/TIA-568-C.2. | und | 32.00 |
| 07.01.01.06.03 |  PATCH PANEL DE 24 PUERTOS PARA CABLE F/UTP . INCLUYE JACK RJ-45. | und | 2.00 |
| 07.01.01.06.04 |  ORDENADOR PARA CABLE F/UTP DE 1RU. | und | 2.00 |
| 07.01.01.06.05 |  SWITCH DE BORDE, 24 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T CON PoE+. SEGUN E.T. | und | 2.00 |
| 07.01.01.06.06 |  PANEL ADAPTADOR CIEGO. | und | 2.00 |
| 07.01.01.06.07 |  ACCESS POINT, CON UN (01) PUERTO RJ-45 10/100BASET POE | und | 1.00 |
| **07.01.01.07** |  **UPS** |  |   |
| 07.01.01.07.01 |  UPS 3KVA 220/220V, SEGUN E.T. | und | 1.00 |
|   |   |   |   |
| **07.02.00** |  **SISTEMA DE SEGURIDAD** |  |  |
| **07.02.01** |  **SISTEMA DE CCTV** |  |   |
| **07.02.01.01** |  **SALIDAS** |  |   |
| 07.02.01.01.01 |  **SALIDA PARA CCTV** |  |   |
| 07.02.01.01.01.01 |  SALIDA PARA CAMARAS CON CAJA F°G° 100X100X50mm. INCLUYE FACE PLATE SIMPLE, JACK. | pto | 4.00 |
| 07.02.01.01.02 |  **CAJAS DE PASE** |  |   |
| 07.02.01.01.02.01 |  CAJA DE PASO CUADRADA F°G° C/TAPA 100x100x50mm | und | 2.00 |
| 07.02.01.01.02.02 |  CAJA DE PASO CUADRADA F°G° C/TAPA 200x200x100mm | und | 1.00 |
| **07.02.01.02** |  **CANALIZACIONES, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS** |  |   |
| 07.02.01.02.01 | **CANALETAS PVC** |  |   |
| 07.02.01.02.01.01 | CANALETA DE PARED PVC 39X19 MM, INC. ACCESORIOS. | m | 45.00 |
| **07.02.01.03** |  **CONDUCTORES DE COMUNICACIONES** |  |   |
| 07.02.01.03.01 |  CABLE F/UTP CAT 6A SEGUN NORMA ANSI/TIA-568-C.2. SEGUN E.T. | m | 160.00 |
| 07.02.01.03.02 |  PATCH CORD CAT 6A (2m) SEGUN NORMA ANSI/TIA-568-C.2. | und | 4.00 |
| **07.02.01.03** |  **EQUIPOS Y SOFTWARE DE SISTEMA CCTV** |  |   |
| 07.02.01.03.01 |  **EQUIPOS PARA SISTEMA CCTV** |  |   |
| 07.02.01.03.01.01 | SERVIDOR DE GRABACION Y GESTION NVR (INC. SOFTWARE VMS), 10 TB HDD COMO MÍNIMO.INCLUYE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CCTV | und | 1.00 |
| **07.02.01.04** |  **CAMARAS** |  |   |
| 07.02.01.04.01 |  CAMARA IP TIPO BULLET, 5MP, PoE, ONVIF PERFIL S. SEGUN E.T. | und | 1.00 |
| 07.02.01.04.02 |  CAMARA IP TIPO MINIDOMO, 5MP, PoE, ONVIF PERFIL S. SEGUN E.T. | und | 3.00 |
| **07.02.01.05** |  **CENTRAL DE MONITOREO** |  |   |
| 07.02.01.05.01 |  **EQUIPOS DE CENTRAL DE MONITOREO** |  |   |
| 07.02.01.05.01.01 |  WORKSTATION MINI TORRE, SEGUN E.T. | und | 1.00 |
| 07.02.01.05.01.02 |  MONITOR LED DE 55", OPERACION 24x7x365, INC. KIT DE MONTAJE EN PARED. SEGUN E.T. | und | 1.00 |
| **07.03.00** |  **SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS.** |  |  |
| **07.03.01** |  **SALIDAS** |  |   |
| 07.03.01.01. |  SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO ADOSADO; CAJA OCTOGONAL DE F°G° 100X40mm, CAJA 100x100x50mm. | und | 20.00 |
| 07.03.01.02. |  SALIDA PARA ESTACION MANUAL; CAJA DE PASO F°G° 150X150X75mm ADOSADO | und | 1.00 |
| 07.03.01.03. |  SALIDA PARA SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA; CAJA DE PASO F°G° 100X100X50mm ADOSADO. | und | 1.00 |
| 07.03.01.04. |  SALIDA PARA PANEL DE CONTROL; CAJA DE PASO F°G° 150X150X75mm ADOSADO. | und | 1.00 |
| **07.03.02** |  **CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS** |  |   |
| **07.03.02.01** |  **TUBERIAS CONDUIT EMT** |  |   |
| **07.03.02.02** |  TUBERIA CONDUIT EMT, Ø=3/4", INC. ACCESORIOS, incluye pintura gloss blanco | m | 60.00 |
| **07.03.03** |  **CAJAS DE PASE** |  |   |
| **07.03.03.01** |  CAJA DE PASO CUADRADA F°G° C/TAPA 150x150x75mm. | und | 4.00 |
| **07.03.04** |  **CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS.** |  |   |
| **07.03.04.01** |  CABLE DE CONTROL FPLR 2x18 AWG LIBRE DE HALOGENO. | m | 90.00 |
| **07.03.05** |  **EQUIPOS Y COMPONENTES DE SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS.** |  |   |
| **07.03.05.01** |  ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE DOBLE ACCION, LLAVE DE RESETEO, SEGUN E.T. | und | 1.00 |
| **07.03.05.02** |  DETECTOR FOTOELECTRICO DE HUMO DIRECCIONABLE, INCLUYE BASE DESMONTABLE. | und | 20.00 |
| **07.03.05.03** |  SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA, UL, SEGUN E.T. | und | 1.00 |
| **07.03.05.04** | PANEL DE CONTROL DE ALARMA CONTRA INCENDIO DIRECCIONABLE, INC. CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA | und | 1.00 |
| **07.03.06** |  **EQUIPO LECTOR BIOMETRICO** |  |   |
| **07.03.06.01** | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO LECTOR BIOMETRICO.INCLUYE PRUEBAS Y CERTIFICACION | und | 1.00 |

Propuesta Técnica

1. El oferente deberá proporcionar:
	1. Los nombres y detalles del personal adecuadamente calificado para ejecutar el Contrato- conforme los términos de referencia.
	2. Información apropiada para demostrar claramente que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos conforme el numeral 6. De los Términos de referencia. Dentro de la experiencia solicitada para los oferentes, se deberá tener en cuenta que se considerarán cómo válidas aquellas experiencias que abarquen cuando menos tres títulos con partidas afines al objeto de la presente contratación.
	3. Carta de compromiso de personal clave.
	4. La declaración jurada de cumplimiento sobre la ejecución de los mejoramientos.
	5. Presentación de una Declaración jurada de cumplimiento y consideración del PMAS y de las Guías socioambientales del Banco Mundial en el caso de ser adjudicado con el contrato <https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-policies>

**CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE**

Señores

**COMITÉ DE EVALUACION**

**SOLICITUD DE COTIZACIONES SDC Nº** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente. -

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso que el oferente [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE[[1]](#footnote-2)] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

1. **Calificaciones**

[Consignar de ser el caso, la formación académica y/o capacitaciones según lo requerido en los términos de referencia de la presente solicitud de cotización].

1. **Experiencia**

[CONSIGNAR DE SER EL CASO, LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACION].

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Cliente o Empleador** | **Objeto de la contratación** | **Fecha de inicio** | **Fecha de culminación** | **Tiempo** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **La experiencia total acumulada es de:** [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA, DEBIDAMENTE ACREDITADA CONFORME LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.]  |

Asimismo, manifiesto mi disponibilidad de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.

Actualmente no me encuentro trabajando en contratos que se vienen ejecutando dentro de su entidad.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

**Firma, Nombres y Apellidos del personal Firma, Nombres y Apellidos del**

 **Representante legal**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA EJECUCION DE LOS MEJORAMIENTOS**

Señores

**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

**SOLICITUD DE COTIZACION SDC Nº** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los lineamientos, los términos de referencia y demás documentos del presente proceso y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el oferente que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia, Lista de actividades, memorias descriptivas, Plan de manejo ambiental, Guías socioambientales del Banco Mundial que se indican en los documentos del procedimiento, y se compromete a ejecutar los mejoramientos/acondicionamientos en estricto cumplimiento de las regulaciones, condiciones y requisitos plasmados.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

**Firma, Nombres y Apellidos del oferente o**

**Representante legal o común, según corresponda**

Formulario de Declaración Jurada de cumplimiento del plan de manejo ambiental

*[El oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas].*

Fecha: *[indique día, mes y año de presentación de la oferta].*

SDC n.°: *[número del proceso de la SDO].*

Para: *[indique el nombre completo del contratante].*

Los suscritos declaramos que:

De acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por una Declaración de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental que conforma integralmente los términos de referencia y los presentes lineamientos.

Asimismo, mediante la presente declaramos que en caso de ser adjudicados cumpliremos y consideraremos las Guías socioambientales del Banco Mundial en el caso de ser adjudicado con el contrato <https://www.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-policies>

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período especificado en la Sección II - Datos de la Licitación (DDL), si incumplimos nuestras obligaciones derivadas de las condiciones de la cotización presentada, respecto de las obligaciones generadas por la presente

Nombre del oferente\*:

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la cotización en nombre del oferente\*\*:

Cargo de la persona firmante del Formulario:

Firma de la persona nombrada anteriormente:

Fecha de la firma: El día \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**\*** En el caso de las Ofertas presentadas por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa como oferente.

\*\* La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder otorgado por el oferente. El poder deberá adjuntarse a los Formularios.

*[Nota: En caso de que se trate de una APCA, deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la APCA que presenta la cotización].*

**Anexo 3: Formularios de Contrato**

**Convenio Contractual**

ESTE CONVENIO CONTRACTUAL se celebra el día *[indique* ***número****]* de *[indique* ***mes****]* de *[indique* ***año****]* entre *[Indique nombre completo del Contratante*, y *[indique el nombre del Contratista],* (en adelante, el “Contratista”).

POR CUANTO el Contratante ha invitado a la presentación de Cotizaciones para la ejecución de las mejoras, *[indique una breve descripción de las Mejoras]*, y ha aceptado la Cotización del Contratista para la ejecución de las mejoras.

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En este Convenio Contractual las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en los respectivos documentos del Contrato a que se refieran.

2. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Contratante y el Contratista, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato. Este Convenio Contractual prevalecerá sobre los demás documentos del Contrato.

1. la carta de Adjudicación,
2. la Cotización del Contratista
3. las Condiciones del Contrato, incluyendo los Apéndices,
4. las Especificaciones,
5. los Planos,
6. la Lista de Cantidades; [[2]](#footnote-3) y
7. cualquier otro documento que se indique en las Condiciones Contractuales que forme parte integrante del Contrato.

3. Como contraprestación por los pagos que el Contratante hará al Contratista conforme a lo estipulado en este Convenio Contractual, el Contratista se compromete ejecutar las mejoras y a subsanar los defectos de estos en total consonancia con las disposiciones del Contrato.

4. El Contratante se compromete a pagar al Contratista, como contraprestación por el la ejecución y la finalización de las mejoras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescriptos en este.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las Partes han suscripto el presente Convenio Contractual, de conformidad con el derecho vigente de [indique el nombre de la ley del país que gobierna el Contrato] en el día, mes y año antes indicados.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Firmado por: |  | Firmado por: |  |
| por y a nombre del Contratante | por y a nombre del Contratista |
| en la presencia de: |  | en la presencia de: |  |
| Testigo, Nombre, Firma Dirección y Fecha | Testigo, Nombre, Firma Dirección y Fecha |

1. En el caso que el oferente sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. [↑](#footnote-ref-2)
2. En los contratos por suma alzada, reemplace “Lista de Cantidades” con “Lista de Actividades.” [↑](#footnote-ref-3)